2016년 자체정밀점검 과업범위 및 보고서 작성요령

Ⅰ. 과업범위

1. 과업수행계획서 제출

(1) 과업목적

(2) 과업개요(대상시설물 현황, 과업범위, 과업기간)

(3) 과업수행방법(조사및시험, 상태평가, 종합평가, 유지관리방안)

(4) 조사 · 시험관련 측정장비

(5) 과업수행 일정

(6) 과업수행조직(과업수행 조직체계, 인원투입계획)

(7) 안전관리 계획

2. 자료수집 및 분석

(1) 설계도서(준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리․수문계산서)

(2) 시공관련자료(시공․보수, 보강 도면)

(3) 안전점검·정밀안전진단 실시결과 자료

(4) 재료증명서, 품질시험 기록자료

(5) 시설물관리대장

※ 자료수집 제공 : 시설물 관리부서,  분석 : 외부전문가

3. 현장조사 및 시험

(1) 외관조사 및 외관조사망도 작성

- 콘크리트 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출

- 강재 균열 및 도장, 부식상태

(2) 간단한 비파괴 현장시험

- 반발경도시험, 탄산화시험, 염화물함량, 철근탐사 등

- 건전도 확인 등이 별도로 필요한 경우 코아 채취

(3) 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재에 대한 외관조사망도 작성

(4) 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 규정(제2110-1037호, ‘10.12.27)

4. 상태평가

(1) 외관조사 결과분석 및 재료시험 결과분석

(2) 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가

(3) 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견

(4) 문제부위 부재에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가등급

5. 성과품 작성

(1) 보고서 : 5권

(2) CD도면 작성 : 5개

6. 사용장비 : 슈미트 해머, 균열측정기 등 외관조사에 필요한 장비

7. 점검결과 정리

(1) 이전점검․진단시 발견된 결함의 진전 및 신규발생을 파악하여 시설물의            주요 부재별 상태 평가

(2) 정밀점검 내용, 결과 및 조치사항 등을 기록

(3) 시설물 전체에 대한 상태평가 등급을(A, B, C, D, E)을 결정

(4) 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재는 외관조사망도 작성

※ 시설물 중대한 결함이 발생하거나, 주요 부재의 상태평가등급이 D등급            이하 인 시설물은 정밀안전진단 필요여부 판단

8. 기타사항

(1) 안전사고 예방을 위하여 보안 및 안전관리 이행각서 징구

(2) 외부전문가 점검출석 현황을 일보, 주보, 월보로 담당자 확인 처리

(3) 점검완료 후 각 시설물별로 종합보고서 작성

(4) 용역완료 종료일로 부터 시설물의 안전 및 유지관리에 관련된 정보        체계구축을 위하여 시설물 정보관리하는 시스템에 30일 이내 자료입력

-시설물정보관리종합시스템(FMS) : 국토교통부(http://fms.kistec.or.kr)

-도로관리시스템 : 서울시

Ⅱ. 보고서 작성요령

1. 서 론

(1) 제출문

(2) 정밀점검 결과표(안전등급)

(3) 참여기술자 명단

(4) 시설물의 위치도

(5) 시설물의 전경사진, 부위별 사진

(6) 정밀점검 실시결과 요약문

(7) 보고서 목차

2. 자체정밀점검 개요

(1) 점검목적

(2) 시설물의 개요 및 이력사항

(3) 점검의 범위 및 과업내용

(4) 사용장비 및 기기 현황

(5) 점검 수행일정

3. 자료수집 및 분석

(1) 설계도면, 구조계산서

(2) 기존 정밀점검 및 정밀안전진단 실시 결과

(3) 보수·보강 이력

(4) 시설물의 내진설계 여부 확인

(5) 기타 관련 자료

4. 현장조사 및 시험

(1) 조사개요

(2) 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석

(3) 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

(4) 재료시험 및 측정 결과분석

5. 시설물의 상태평가

(1) 주요 부재별 외관조사 결과 및 분석

(2) 비파괴 현장시험 및 시험결과의 분석

(3) 주요한 결함의 발생원인 분석 및 대책

(4) 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정

(5) 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

(6) 안전등급 지정

(7) 중대함 결함에 대한 세부결함의 정도를 시설물별 세부지침 규정

6. 시설물의 종합평가

7. 종합결론 및 건의

(1) 자체정밀점검 실시결과의 종합결론

(2) 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

(3) 유지관리 방안(보수․보강 개략공사비 제시 포함)

(4) 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

(5) 기타 필요한 사항

8. 부 록

(1) 외관조사망도

(2) 측정, 시험 성과표

(3) 현황조사 및 외관조사 사진첩(점검사진등)

(4) 시설물관리대장

(5) 현황판 및 구조물 지도

(4) 사용장비 및 기기의 사진

(5) 기타 참고자료 (모든 성과품 CD 5셋트 보고서 부착, USB 3매)