[붙임 1]

2016년 조류경보제 주요 변경 내용

< 2016년 조류경보제 주요 변경사항 >

○ 대상구간 분리 : 상수원(강동~잠실), 친수구역(잠실~행주)

○ 경보지표 변경 : 2항목(클로로필-a, 남조류) ⇒ 1항목(남조류)

○ 발령용어 변경 : 주의보, 경보, 대발생 ⇒ 관심, 경계, 대발생

○ 상수원구간 발령기준 변경

구 분	기 존	변 경(‘16년 시행)
관 심(주의보)	클로로필-a 15㎎/㎥ 이상 남조류세포수 500세포/㎖이상	남조류 1,000세포/㎖ 이상
경 계(경보)	클로로필-a 25㎎/㎥ 이상 남조류세포수 5,000세포/㎖이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상
대발생(대발생)	클로로필-a 100㎎/㎥ 이상 남조류세포수 100만세포/㎖이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상

○ 수질측정 지점, 항목, 방법 변경

- 지 점 : 4지점(취수장) ⇒ 3지점(강동대교, 광진교, 잠실대교)

- 항 목 : 탁도, 투명도 추가

- 방 법 : 표층채수 ⇒ 수심별 3지점 채취 후 시료 혼합(통합채수)

※ 서울시 고도정수처리시설 도입이 완료되어 ‘16년부터 「냄새경보제」는 폐지