- 「안전한 서울, 행복한 시민」을 위한 -

2016년 중점관리대상 자체소방안전대책

건축공사장 소방안전대책

1. 현지적응훈련

○ 대 상 : 신월동 334외 4필지 도시형 생활주택 공사장

○ 면 적 : 4042㎡

○ 횟 수 : 관계자 협의후 6월중 실시

○ 내 용

- 진입로 및 인근 소방용수시설 확인

- 공사장 내 위험요인․구조 등 확인 및 진압대책 강구 등

전통시장 소방안전대책

구 분 계	전 통 시 장				소규모점포 밀집지역
	등록시장	인정시장	상점가	무등록
5	1	2		2

1. 재난위치 표지판 설치 및 활용

○ 대 상 : 관내 전통시장 5개소(신영시장 등)

○ 내 용

- 시장 내 구역별 미 설치장소 위치표지판 신규 설치

- 기 설치 시장의 훼손된 위치 표지판 사후관리 철저

- 화재 등 재난발생시 위치표지판 활용 등

2. 현장적응훈련(현장대응단 계획수립시달 예정)

○ 횟 수 : 분기 1회

○ 방 법 : 상인회와 공동으로 합동 훈련

○ 내 용 : 초기대응(비상소화장치 활용) 및 대피훈련

- 관계자 초기대응 능력 향상

- 소방차 길터주기, 소방안전지도를 활용한 출동로 반복 숙달 등

3. 야간 화재예방 순찰 강화

○ 횟 수 : 1일 1회 이상

○ 방 법 : 21:00부터 펌프차 활용 순찰

○ 내 용

- 화재취약요인 제거, 소방통보 확보 등

노유자생활시설 소방안전대책

계	노인시설	아동시설	장애인시설	정신질환자시설	노숙인관련시설
13	12	1

1. 현장적응훈련 (대응총괄팀 계획수립시달 예정)

○ 대 상 : 소방서별 취약성을 고려하여 상․하반기 1개소 이상

○ 횟 수 : 반기 1회

○ 내 용

- 주변 소방용수시설 현황, 진입로 위치, 소방활동여건 등 파악

- 관계자 자체 소방시설 활용 능력 및 소방대 대응능력 향상 등

Ⅵ		행정사항

○ 추진결과는 매 분기 익월 3일까지 보고

※ 보고서식(한글, 엑셀) 추후 시달 예정