소방대원의 현장대응능력

2016년 하반기
비상소화장치 사용훈련 및 정비 계획

강화를 위한

은평소방서

(재난관리과)

지역주민의 현장대응능력 향상을 위한
비상소화장치 사용 훈련 및 정비계획

화재취약지역에 설치된 비상소화장치 사용 훈련 및 자위소방대 편성 정비를 통한 주민 자율소방 역량을 강화하고 주민생활의 안전을 도모하고자 함

Ⅰ		기 본 방 침

소방 활동상 여건이 취약한 지역에 우선 설치된 비상소       화장치 유지관리

항시 사용가능토록 주변 주․정차 금지 및 장애물 제거

지역 주민들에게 활용 방법 수시, 정기 교육 실시 등

Ⅱ		보 유 현 황

부서별	총계	설치유형별		총계	설치위치별					설치 동수
		개량식 (일체형)	일반식 (분리형)		주거 밀집	상가	고지대	시장	기타
계	90	38	52	90	64	-	19	4	3	11
대응단	33	11	22	33	12	-	19	0	2	4
녹번	24	8	16	24	21	-	-	3	-	2
역촌	11	10	1	11	11	-	-	-	-	3
수색	22	9	13	22	20	-	-	1	1	2

Ⅲ		비상소화장치 사용 훈련 및 교육

훈련기간 : 2016.07.25(월) ～ 08.31(수) / 6주간

훈련대상 : 비상소화장치 90개소(임시폐전 제외)

훈련 및 교육내용

○ 119화재신고 및 소방차 유도 요령

○ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기 진화요령

○ 평상시 비상소화장치 관리요령

○ 비상소화장치 주변 장애물제거 및 불법 주․정차 금지 주민계도

○ 화재예방 교육 및 소방홍보 등

※ 관내 시 ․ 구의원 참석 시 본서 대응총괄팀에 사전 보고

Ⅳ		비상소화장치 자위소방대 편성 정비 등

기   간 : 비상소화장치 사용훈련 및 교육과 병행 실시

인   원

○ 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선 편성

○ 같은 지역에 2개 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능

Ⅴ		비상소화장치 점검 및 정비

비상소화장치 점검 및 정비

○ 화재발생시 신속하게 사용할 수 있도록 관창 및 적재수관 일제 정비

- 적재된 관창 및 수관 활용하여 방수 실시

- 노후되거나 사용 불가능한 관창 및 수관은 즉시 교체

○ 함 파손 및 적재비품 손 ․ 망실 여부 및 청소 등

- 녹 발생(열쇠 포함), 함에 광고물 부착여부 확인 및 조치

○ 적재비품 사용가능 여부 및 소방호스 적재상태 확인

- 소방호스 적재는 5본, 3본 접은 수관, 2본은 1본씩 접은 수관 또는

두겹말이로 묶어서 적재

○ 함 주변 쓰레기 방치여부 등

○ 비상소화장치 설치위치 변경 및 추가설치 여부확인

- 지역환경 변경에 따른 불필요한 비상소화장치함 이설 필요여부 점검

비상소화장치 주민관리자 등(119행정정보시스템)

○ 정 : 통장 또는 반장(1명)

○ 부 : 인근 지역주민 2명(가능한 의용소방대 우선지정)

비상소화장치 전면에 소화전 사용법 및 위치 안내도 교체

- 기존 설치 하였던 사용법 및 위치도 정확하게 부착하였는지 확인

Ⅵ		행 정 사 항

❏ 각 비상소화장치 훈련 일정은 자위소방대 및 지역 주민 등과 협의하여 실정      에 맞게 자체계획 수립하고, 훈련출소 전 일정 및 장소를 현장대응단 지휘       팀에 사전 보고하기 바라며 무전기 개방 등 출동태세 확립에 만전을 기할 것

❏ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 안전책임자 지정 및 훈련 전 안전교      육을 실시하고 비상소화장치 주변 불법 주차 단속 및 소방통로확보 훈련 병      행 실시토록 할 것

❏ 비상소화장치 훈련일정 세부계획 수립 후 2016.07.22(금)까지 보고

❏ 비상소화장치 변경 사항 및 훈련결과를 반드시 119행정정보시스템에 입력

❏ 비상소화장치함 전면에 안내도 및 사용법 수정 철저

❏ 훈련 결과 보고 : 2016.09.01.(목)까지

붙  임 :  비상소화장치 훈련 및 정비결과 보고서 1부.  끝.

비상소화장치 훈련결과 보고

1. 동원현황

구 분	대 상	동 원 장 비				동 원 인 원
		계	소방차	비 상 소화장치	기 타	계	소방관	의소대	명예 소방	주 민
	총 00개소
1	00호
2	00호
3	00호
4	00호
5	00호
6	00호
7	00호
8	00호
9	00호
10	00호

2. 훈련사진(각 부서별 4개소)

1. 소화기 사용법 교육사진	2. 비상소화장치 적재비품 용도설명 사진
3. 소화전 사용법 시범 사진	4. 비상소화장치를 이용한 방수사진 (주민들이 직접 방수하는 장면)

열쇠관리자 및 자위소방대 조직 편성표

(변경대상만 보고)

□ 비상소화장치 제 00 호(00구 00동 00-00)

□ 열쇠관리자

구 분	성 명	주 소	전화번호	비고
정				통장
부				주민
부				주민

□  자위소방대

					대 장			홍길동
					부대장
화재진압반						대피유도반							장애물제거반
반장						반장							반장
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원

□ 자위소방대 비상연락망(연락처)

연번	성 명	주 소	전화번호	비 고
1				(예)통장
2				(예)주민
3				(예)주민
4				(예)반장
5				(예)의소대
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

비상소화장치 적재 비품

비소 00호

연번	품 명	규 격	단 위	수량	비 고
1	수관	40㎜ x 15m	본		과부족, 손망실 등 표시
2	관창	40㎜	개		예) 1개 분실
3	소화기	3.3㎏	개		예) 1개 파손
4	전환카프링	65 →40㎜	개
5	카프링스파나	65,40㎜ 겸용	개
6	복스파나	1.2m	개		예) 1개 부족
7	스탠드파이프	65㎜	개
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개
9	손전등	6v	개
10	손전등예비용밧데리	6v	개
11	갈쿠리	0.8m	개
12	지렛대	1m	개
13	해머		개
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개
15	드라이버	30㎝	개
16	열쇠함아크릴(예비용)	10㎝ x 15㎝	개