2016년 하반기
『비상소화장치 사용훈련 및 정비』 계획

용산소방서 후암119안전센터

비상소화장치 사용 훈련 및 정비계획

화재취약지역에 설치된 비상소화장치 사용 훈련 및 자위소방대 편성 정비를 통한 주민 자율소방 역량을 강화하고 주민생활의 안전을 도모하고자 함.

Ⅰ		기 본 방 침

❏ 소방 활동상 여건이 취약한 지역에 우선 설치된 비상소화장치 유지관리

❏ 항시 사용가능토록 주변 주 ․ 정차 금지 및 장애물 제거

❏ 지역 주민들에게 활용 방법 수시, 정기 교육 실시 등

Ⅱ		보 유 현 황

(단위 : 개소)

부서	총계	설치유형별			총계	설치위치별						설치 동수
		개량식 (일체형)	일반식 (분리형)	호스릴		주거밀집	상가	영세민 밀집	시장	고지대	기타
후암	35	13	15	7	35	22	0	5	3	0	5	3
	35	13	15	7	35	22	0	5	3	0	5	3

Ⅲ		비상소화장치 사용 훈련 및 교육

❏ 훈련 기간 : 2016.9.5(월) ～ 10.7(금) / 5주간(변경사항)

훈련일정	대상	팀별
9.7 ~ 9.9 9.26 ~ 9.29	111,42,49,70,71,73,83,92,112,119,120	2팀 (동자동,후암동 일대 11개소)
9.19 ~ 9.23	4,27,48,72,77,93,97,100,102,107,116,121	1팀 (용산동2가 일대 12개소)
9.12 ~ 9.16 10.3 ~ 10.7	3,13,14,21,32,76,86,96,101,105,123,138	3팀 (후암동 일대 12개소)
※ 훈련일정은 각팀별 사정에따라 탄력적 운영

❏ 훈련 기간 : 2016.9.5(월) ～ 10.7(금) / 5주간

❏ 훈련 대상 : 비상소화장치 35개소

❏ 훈련 및 교육내용

○ 119화재신고 및 소방차 유도 요령

○ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기 진화요령

○ 평상시 비상소화장치 관리요령

○ 비상소화장치 주변 장애물제거 및 불법 주․정차 금지 주민계도

○ 화재예방 교육 및 소방홍보 등

※ 관내 시 ․ 구의원 참석 시 본서 대응총괄팀에 사전 보고

Ⅳ		비상소화장치 자위소방대 편성 정비 등

❏ 기  간 : 비상소화장치 사용훈련 및 교육과 병행 실시

❏ 인  원 : 20명 내외

○ 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선 편성

○ 같은 지역에 2개 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능

Ⅴ		비상소화장치 점검 및 정비

❏ 비상소화장치 점검 및 정비

○ 화재발생시 신속하게 사용할 수 있도록 관창 및 적재수관 일제 정비

- 적재된 관창 및 수관 활용하여 방수 실시

- 노후되거나 사용 불가능한 관창 및 수관은 즉시 교체

○ 함 파손 및 적재비품 손 ․ 망실 여부 및 청소 등

- 녹 발생(열쇠 포함), 함에 광고물 부착여부 확인 및 조치

○ 적재비품 사용가능 여부 및 소방호스 적재상태 확인

- 소방호스 적재는 5본, 3본 접은 수관, 2본은 1본씩 접은 수관 또는

두겹말이로 묶어서 적재

○ 함 주변 쓰레기 방치여부 등

○ 비상소화장치 설치위치 변경 및 추가설치 여부확인

- 지역환경 변경에 따른 불필요한 비상소화장치함 소방차 진입곤란지역 52개소 중

미설치지역으로 이설 필요여부 점검

❏ 비상소화장치함 전면에 소화전 사용법 및 위치 안내도 교체

- 기존 설치 하였던 사용법 및 위치도 정확하게 부착하였는지 확인

Ⅵ		행정사항

❏ 각 비상소화장치 훈련 일정은 자위소방대 및 지역 주민 등과 협의하여 실정에      맞게 자체계획 수립하고, 훈련출소 전 일정 및 장소를 현장대응단 지휘팀에      사전 보고하기 바라며 무전기 개방 등 출동태세 확립에 만전을 기할 것.

❏ 안전책임자 지정 및 훈련 전 안전교육을  실시하고 비상소화장치 주변 불법 주차     단속 및 소방통로확보 훈련 병행 실시토록 할 것.

❏ 비상소화장치 변경 사항 및 훈련결과를 반드시 119행정정보시스템에 입력

❏ 비상소화장치함 전면에 안내도 및 사용법 수정 철저

❏ 훈련 결과 보고 : 2016. 10. 7.(금)까지

붙  임 :  비상소화장치 훈련 및 정비결과 보고서 1부.  끝.

비상소화장치 훈련결과 보고

1. 동원현황

구 분	대 상	동 원 장 비				동 원 인 원
		계	소방차	비 상 소화장치	기 타	계	소방관	의소대	주 민
	총 00개소
1	00호
2	00호
3	00호
4	00호
5	00호
6	00호
7	00호
8	00호
9	00호
10	00호

2. 훈련사진(각 부서별 4개소)

1. 소화기 사용법 교육사진	2. 비상소화장치 적재비품 용도설명(주민에게) 사진
3. 소화전 사용법 시범 사진	4. 비상소화장치를 이용한 방수사진 (주민들이 직접 방수하는 장면)

자위소방대 조직 편성표

(변경대상만 보고)

□ 비상소화장치 제 00 호(용산구 이촌동 00-00)

□  자위소방대

					대 장			홍길동
					부대장
화재진압반						대피유도반							장애물제거반
반장						반장							반장
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원
대원						대원							대원

□ 자위소방대 비상연락망(연락처)

연번	성 명	주 소	전화번호	비 고
1				(예)통장
2				(예)주민
3				(예)주민
4				(예)반장
5				(예)의소대
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

비상소화장치 적재 비품

비소 00호

연번	품 명	규 격	단 위	수량	비 고
1	수관	40㎜ x 15m	본		과부족, 손망실 등 표시
2	관창	40㎜	개		예) 1개 분실
3	소화기	3.3㎏	개		예) 1개 파손
4	전환카프링	65 →40㎜	개
5	카프링스파나	65,40㎜ 겸용	개
6	복스파나	1.2m	개		예) 1개 부족
7	스탠드파이프	65㎜	개
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개
9	손전등	6v	개
10	손전등예비용밧데리	6v	개
11	갈쿠리	0.8m	개
12	지렛대	1m	개
13	해머		개
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개
15	드라이버	30㎝	개
16	열쇠함아크릴(예비용)	10㎝ x 15㎝	개