2016년 02월

도로변 대기측정 결과 보고서

2016. 03.

서울시보건환경연구원

대기환경연구부

Ⅰ. 개   요

자동차의 급증으로 인하여 도시 대기오염 중 자동차가 차지하는 비중이 커짐에 따라, 자동차에서 배출되는 대기오염물질이 일반 대기질에 미치는 영향을 파악하고 자동차오염 방지대책의 시행효과를 분석하는 자료로 활용하기 위하여 도로변 대기측정망을 설치 운영하고 있다. 우리나라는 대기환경보전법 제3조(상시 측정)에 따라 대기오염측정망을 운영하고 있으며 대기오염측정망 중 자동차 통행량과 유동인구가 많은 도로변에 측정망을 설치하여 도로변 대기질을 파악하고 있다. 현재 서울시 도로변 측정망은 14개소에서 대기질 및 기상인자 11개 항목에 대하여 연속 측정하고 있다.

1. 측정 지점

측정소명	구측정소명※1	위 치	설치년도
신촌로	신촌	마포구 신촌로 106(신촌사거리)	1994
청계천로	청계4가	중구 청계천로 184(청계4가사거리)	1994
영등포로	영등포	영등포구 영등포로 208(영등포시장사거리)	1994
홍릉로	청량리	동대문구 홍릉로 1(청량리사거리)	1995
도산대로	신사	강남구 도산대로 106(신사사거리)	1995
한강대로	서울역	용산구 한강대로 405(서울역 앞)	1996
종로	종로	종로구 종로 169(종묘공원 앞)	2008
천호대로	길동	강동구 천호대로 1151(길동사거리)	2008
강변북로	강변북로	성동구 강변북로 257(한강사업본부 내)	2009
화랑로	태릉	노원구 화랑로 429(태릉입구역 8번 출구)	2009
강남대로	양재중앙차로	서초구 강남대로 201(서초구민회관 앞 중앙차로)	2009
공항대로	공항로	강서구 공항대로 271(마곡역사거리 중앙차로)	2010
동작대로	동작대로	동작구 동작대로 145(4호선이수역 중앙차로)	2010
정릉로	내부순환로	성북구 정릉로 49(내부순환로 내선 정릉램프 시점)	2010

2. 측정 항목

○ 대 기 질 : SO2, NO2, NOx, O3, CO, PM-10, PM-2.5

○ 기상인자 : 온도, 풍향, 풍속, 습도

Ⅱ. 측정 결과

1. 기상 현황

❍ 평균기온은 0.2 ℃로 전년대비 0.8 ℃ 감소함.

❍ 강수량은 47.6 ㎜로 전년대비 24.9 ㎜ 증가함.

❍ 시정거리는 전년대비 5.8 ㎞ 증가한 16.5 ㎞ 이었음.

❍ 주풍방향은 북서풍(24.6 %)이었으며, 다음은 북북서풍(19.1 %)으로 전년과 비교하여 서풍의 빈도가 감소하였음.

표 1. 기상 개황                                                                     ※ : 기상청자료

구분	풍 속 (m/s)	기 온 (℃)	습 도 (%)	강수량 (mm)	강수일수 (일)	황사일수 (일)	시정거리 (km)
'16. 01.	2.5	-3.2	53.0	1.0	4	0	16.3
'16. 02.	2.7	0.2	52.1	47.6	8	0	16.5
'15. 02.	2.9	1.0	58.9	22.7	7	4	10.7

표 2. 시정등급별 발생 빈도                                                        ※ : 기상청자료

시정거리	≦5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	>20㎞
빈도	60	42	108	474	11
(%)	8.6	6.0	15.5	68.2	1.6

그림 1. 시정등급별 발생비율 및 15/16년 풍향 누적 빈도

2. 차로 및 지점별 대기오염도

❍ 16년 02월 일반차로의 대기질

- 전년대비 SO2, CO는 동일하였으며, PM-10, PM-2.5, NO2, NOx는 각각 39 ㎍/㎥, 11 ㎍/㎥, 0.001 ppm, 0.005 ppm 감소하였고, O3은 0.003 ppm 증가하였다.

❍ 차로별 농도 경향

- PM10, PM2.5 : 중앙 〉전용 〉일반	- O3 : 전용 〉일반 〉중앙
- NO2, NOx : 중앙 〉일반 〉전용	- SO2 : 중앙 〉전용 = 일반
- CO : 중앙 = 일반 〉전용

표 3. 도로변 대기질 비교                            (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분		PM-10 (㎍/m3)	PM-2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
'16. 01.	일반차로(10)	55	29	0.050	0.156	0.007	0.007	0.8
	자동차전용차로(2)	52	26	0.036	0.102	0.009	0.007	0.8
	중앙차로(3)	69	33	0.057	0.241	0.005	0.008	1.0
'16. 02.	일반차로(10)	51	23	0.046	0.111	0.013	0.007	0.7
	자동차전용차로(2)	54	24	0.045	0.108	0.015	0.007	0.6
	중앙차로(3)	61	28	0.049	0.176	0.010	0.008	0.7
'15. 02.	일반차로(11)	90	34	0.047	0.116	0.010	0.007	0.7
	자동차전용차로(2)	89	37	0.050	0.121	0.014	0.007	0.7
	중앙차로(2)	89	33	0.058	0.214	0.011	0.008	0.9

표 4. 지점별 도로변 대기질 현황                     (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분		PM-10 (㎍/m3)	PM-2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		54	24	0.047	0.125	0.013	0.007	0.7
일반차로	평 균	51	23	0.046	0.111	0.013	0.007	0.7
	신촌로	67	27	0.050	0.139	0.010	0.006	0.8
	청계천로
		43	13	0.042	0.088	0.015	0.010	0.6
	한강대로
		56	25	0.045	0.103	0.013	0.006	0.7
	종 로	46	21	0.040	0.091	0.018	0.005	0.5
	홍릉로	44	30	0.047	0.118	0.011	0.007	0.7
	화랑로	53	25	0.047	0.136	0.012	0.006	0.8
	영등포로	61	25	0.054	0.132	0.012	0.008	0.6
	도산대로	49	23	0.046	0.090	0.014	0.005	0.9
	천호대로	42	22	0.044	0.106	0.012	0.006	0.6
전용차로	평 균	54	24	0.045	0.108	0.015	0.007	0.6
	강변북로	55	23	0.055	0.146	0.011	0.006	0.6
	정릉로	53	24	0.034	0.069	0.019	0.007	0.6
중앙차로	평 균	61	28	0.049	0.176	0.010	0.008	0.7
	강남대로	56	26	0.056	0.215	0.010	0.010	0.8
	동작대로	60	34	0.056	0.202	0.011	0.008	0.7
	공항대로
		66	24	0.035	0.112	0.009	0.006	0.7

3. 항목별 도로변 대기오염도

❍ 일반차로의 미세먼지(PM-10) 농도 분포는 지점별로 43 ～ 67 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 51 ㎍/㎥ 이었다. 전월에 비해 4 ㎍/㎥, 전년에 비해서는 39 ㎍/㎥ 감소하였다. 전년에 비해 큰 폭으로 감소한 원인은 ´15년에 4회의 황사가 있었기 때문으로 판단된다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 전용차로와 일반차로 순으로 나타났다.

표 5. 측정 지점별 미세먼지(PM-10) 농도            (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	58	55	70	46	59	51	49	56	66	53	49	69	57	57	58	64	59	64	50
16. 02.	54	51	67	43	56	46	44	53	61	49	42	66	54	55	53	61	56	60	45
15. 02.	90	90	95	81	96	92	78	82	99	90	90	107	89	86	92	89	92	86	84

그림 2. 측정소별 PM-10농도

- 표 6 및 그림 3, 4는 도로변 측정소 중에서 일반차로의 미세먼지(PM10) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 6. 월별 및 일별 미세먼지(PM-10) 농도 비교

PM-10(㎍/m3)	15년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	16년 1월	2월	전월 대비	전년 대비
일반대기	84	71	45	45	35	30	34	28	44	33	48	50	45	↓5	↓39
도로변(일반차로)	90	77	50	51	41	37	38	30	50	39	55	55	51	↓4	↓39

그림 3. 월별 미세먼지 농도 비교            그림 4. 일별 미세먼지 농도 비교

❍ 일반차로의 초미세먼지(PM-2.5) 농도 분포는 지점별로 13 ～ 30 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 23 ㎍/㎥ 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 전용차로와 일반차로는 순으로 나타났다.

표 7. 측정 지점별 초미세먼지(PM-2.5) 농도         (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	28	27	27	15	30	24	35	26	30	26	29	28	27	25	30	31	30	37	27
16. 02.	24	23	27	13	25	21	30	25	25	23	22	24	24	23	24	28	26	34	23
15. 02.	34	34	33	34	33	37	38	32	38	31	27	27	37	42	31	33	36	30	30

그림 5. 측정소별 PM-2.5농도

❍ 일반차로의 이산화질소(NO2) 농도 분포는 지점별로 0.04 ～ 0.054 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.046 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 일반차로와 전용차로 순으로 나타났다.

표 8. 측정 지점별 이산화질소(NO2) 농도            (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	0.046	0.046	0.050	0.042	0.043	0.039	0.047	0.051	0.051	0.045	0.047	0.035	0.043	0.053	0.032	0.048	0.052	0.057	0.035
16. 02.	0.047	0.046	0.050	0.042	0.045	0.040	0.047	0.047	0.054	0.046	0.044	0.035	0.045	0.055	0.034	0.049	0.056	0.056	0.037
15. 02.	0.049	0.047	0.058	0.042	0.051	0.044	0.049	0.059	0.058	0.032	0.046	0.033	0.050	0.058	0.042	0.058	0.059	0.056	0.036

그림 6. 측정소별 NO2농도

- 표 9 및 그림 7, 8은 도로변 측정소 중에서 일반차로의 이산화질소(NO2) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 9. 월별 및 일별 이산화질소(NO2) 농도 비교

NO2 (ppm)	15년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	16년 1월	2월	전월 대비	전년 대비
일반대기	0.036	0.040	0.033	0.032	0.025	0.021	0.023	0.027	0.035	0.034	0.039	0.035	0.037	↑0.002	↑0.001
도로변(일반차로)	0.047	0.052	0.049	0.052	0.049	0.045	0.047	0.047	0.051	0.046	0.050	0.046	0.046	-	↓0.001

그림 7. 월별 이산화질소 농도 비교           그림 8. 일별 이산화질소 농도 비교

❍ 일반차로의 질소산화물(NOx) 농도 분포는 지점별로 0.088 ～ 0.136 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.111 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 일반차로와 전용차로 순으로 나타났다.

표 10. 측정 지점별 질소산화물(NOx) 농도           (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	0.133	0.120	0.153	0.090	0.104	0.091	0.126	0.166	0.129	0.094	0.124	0.121	0.107	0.142	0.073	0.189	0.227	0.220	0.061
16. 02.	0.125	0.111	0.139	0.088	0.103	0.091	0.118	0.136	0.132	0.090	0.106	0.112	0.108	0.146	0.069	0.176	0.215	0.202	0.056
15. 02.	0.130	0.116	0.166	0.086	0.127	0.100	0.123	0.171	0.143	0.061	0.108	0.099	0.121	0.155	0.087	0.214	0.252	0.177	0.073

그림 9. 측정소별 NOx농도

❍ 일반차로의 오존(O3) 농도 분포는 지점별로 0.01 ～ 0.018 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.013 ppm 이었다. 차로별 농도는 전용차로가 다소 높고, 다음은 일반차로와 중앙차로 순으로 나타났다.

표 11. 측정 지점별 오존(O3) 농도                  (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	0.010	0.010	0.008	0.011	0.011	0.015	0.009	0.008	0.009	0.010	0.008	0.007	0.012	0.009	0.014	0.009	0.007	0.011	0.014
16. 02.	0.013	0.013	0.010	0.015	0.013	0.018	0.011	0.012	0.012	0.014	0.012	0.009	0.015	0.011	0.019	0.010	0.010	0.011	0.018
15. 02.	0.011	0.010	0.006	0.013	0.008	0.013	0.010	0.011	0.010	0.008	0.011	0.011	0.014	0.010	0.018	0.011	0.010	0.011	0.016

그림 10. 측정소별 O3농도

❍ 일반차로의 아황산가스(SO2) 농도 분포는 지점별로 0.005 ～ 0.01 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.007 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로가 다소 높고, 다음으로 전용차로와 일반차로는 같았다.

표 12. 측정 지점별 아황산가스(SO2) 농도           (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	0.007	0.007	0.006	0.010	0.006	0.005	0.008	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006
16. 02.	0.007	0.007	0.006	0.010	0.006	0.005	0.007	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.010	0.008	0.006
15. 02.	0.007	0.007	0.008	0.009	0.005	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007

그림 11. 측정소별 SO2농도

❍ 일반차로의 일산화탄소(CO) 농도 분포는 지점별로 0.5 ～ 0.9 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.7 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로와 일반차로가 다소 높고, 다음으로 전용차로로 나타났다.

표 13. 측정 지점별 일산화탄소(CO) 농도            (※ ´15.09.부터 공항로는 중앙차로로 분류)

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로											전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌로	청계 천로	한강 대로	종로	홍릉로	화랑로	영등포로	도산 대로	천호 대로	공항 대로	평균	강변 북로	정릉로	평균	강남 대로	동작 대로
16. 01.	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6
16. 02.	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6
15. 02.	0.8	0.7	1.0	0.6	0.7	0.5	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7

그림 12. 측정소별 CO농도

Ⅲ.  결 론

○ 2016년 2월 일반차로의 대기질은 2015년 2월과 비교하여 SO2, CO는 동일하였으며, PM-10, PM-2.5, NO2, NOx는 각각 39 ㎍/㎥, 11 ㎍/㎥, 0.001 ppm, 0.005 ppm 감소하였고, O3은 0.003 ppm 증가하였다. 항목별 농도 분포는 PM-10이 지점별로 43 ～ 67 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 51 ㎍/㎥ 이었다. 전월에 비해 4 ㎍/㎥, 전년에 비해서는 39 ㎍/㎥ 감소하였다. 전년에 비해 큰 폭으로 감소한 원인은 ´15년에 4회의 황사가 있었기 때문으로 판단된다. 차로별 농도는 중앙차로가 가장 높고, 다음은 전용차로와 일반차로 순으로 나타났다. PM-2.5는 13 ～ 30 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 23 ㎍/㎥ 이었다. NO2는 0.04 ～ 0.054 ppm으로 평균 0.046 ppm, NOx는 0.088 ～ 0.136 ppm으로 평균 0.111 ppm, O3은 0.01 ～ 0.018 ppm으로 평균 0.013 ppm, SO2는 0.005 ～ 0.010 ppm으로 평균 0.007 ppm, CO는 0.5 ～ 0.9 ppm으로 평균 0.7 ppm 이었다. 차로별 농도 경향을 보면, PM-10, PM-2.5, NO2, NOx, SO2, CO는 모두 중앙차로에서 높은 농도를 보였으며, O3은 전용차로에서 다소 높았다.

연도별 일반도로변 대기오염도 현황

1. PM-10                                                                        (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	66	56	52	55	56	45	33	26	31	39	48	47	46
2013	73	52	64	60	64	47	42	42	34	36	50	64	52
2014	65	65	67	66	68	45	44	37	35	40	52	50	52
2015	57	90	77	50	51	41	37	38	30	50	39	55	51
2016	55	51

2. PM-2.5                                                                       (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	40	30	29	27	32	28	22	18	20	22	28	29	27
2013	46	29	30	32	34	27	26	27	20	19	26	38	30
2014	36	37	33	34	31	25	27	22	21	21	27	27	28
2015	30	34	34	24	25	22	22	23	17	25	22	29	26
2016	27	23

3. NO2                                                                           (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	0.046	0.045	0.043	0.052	0.058	0.049	0.040	0.036	0.045	0.048	0.046	0.047	0.046
2013	0.055	0.049	0.051	0.050	0.056	0.054	0.041	0.045	0.043	0.045	0.047	0.051	0.049
2014	0.051	0.051	0.050	0.055	0.052	0.047	0.044	0.043	0.046	0.049	0.049	0.043	0.048
2015	0.046	0.047	0.052	0.049	0.052	0.049	0.045	0.047	0.047	0.051	0.046	0.050	0.048
2016	0.046	0.046

4. NOx                                                                           (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	0.125	0.110	0.091	0.105	0.105	0.091	0.093	0.086	0.101	0.113	0.127	0.132	0.107
2013	0.142	0.108	0.107	0.094	0.102	0.097	0.089	0.091	0.092	0.110	0.133	0.153	0.110
2014	0.149	0.120	0.104	0.108	0.092	0.085	0.085	0.098	0.105	0.122	0.137	0.132	0.110
2015	0.130	0.116	0.117	0.102	0.096	0.087	0.090	0.093	0.097	0.116	0.122	0.156	0.110
2016	0.120	0.111

5. O3                                                                              (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	0.008	0.011	0.018	0.018	0.022	0.024	0.013	0.015	0.012	0.011	0.008	0.009	0.014
2013	0.009	0.013	0.018	0.022	0.022	0.023	0.017	0.017	0.016	0.011	0.008	0.006	0.015
2014	0.007	0.011	0.016	0.018	0.025	0.023	0.022	0.015	0.014	0.011	0.008	0.008	0.015
2015	0.008	0.010	0.013	0.016	0.021	0.026	0.019	0.020	0.018	0.014	0.008	0.007	0.015
2016	0.010	0.013

6. SO2                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005
2013	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006
2014	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
2015	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
2016	0.007	0.007

7. CO                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2012	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7
2013	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7
2014	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7
2015	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7
2016	0.7	0.7