2016년 2월

대기질 분석 결과

2016. 3.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 입체 및 경계측정망 대기오염도

4. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 예․경보제

1. 미세먼지 예․경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망을 비롯하여 입체측정망과 경계측정망 등에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2016년 2월 1일 ∼ 2월 29일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

□ 휘발성유기화합물

※ 기상청자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 0.2℃로 전년 및 평년보다 낮음

❍ 강수량은 47.6 mm, 강수일수는 8일로 전년 및 평년 대비 증가하였음

❍ 풍속은 2.7 m/s로 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소함

❍ 시정거리는 16.5 km로 전월과 유사하고 전년 대비 증가하였음. 20 km 이상의 구간에서 발생빈도가 57.2%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 33시간으로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 주풍향은 북서풍(25.33%), 북북서풍(19.47%)으로 나타났음

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2016년02월	0.2	47.6	8	2.7	52.1	0	16.5	33
2016년01월	‑3.2	1.0	4	2.5	53.0	0	16.3	78
2015년02월	1.0	22.7	7	2.9	58.9	4	10.7	161
평 년	0.4	25.0	5.8	2.6	57.9	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	<5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	42 (6.0)	56 (8.0)	99 (14.2)	101 (14.5)	398 (57.2)	696

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 45 ㎍/㎥, 초미세먼지 23 ㎍/㎥, 이산화질소 0.034 ppm, 오존 0.018 ppm, 아황산가스 0.006 ppm, 일산화탄소는 0.6 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 및 전년 대비 감소하였음

❍ 저농도 사례(미세먼지 일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 1일이었으며, 고농도 사례(미세먼지 일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 미세먼지는 0개 측정소에서, 초미세먼지는 2개 측정소에서 초과하여 각각 100%, 92% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 평균 환경기준을 4개 측정소에서 초과하고 1시간 환경기준을 3개 측정소에서 초과하여, 각각 84%, 88% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준과 1시간 환경기준을 0개 측정소에서 초과하여 모두 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 입체 측정망에서 미세먼지와 초미세먼지는 모두 도시대기보다 낮게 나타남. 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타나고 오존은 도시대기보다 높게 나타남.

❍ 경계 측정망에서 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 높게 나타났으며, 오존은 행주를 제외하고 도시대기보다 낮게 나타남.

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년02월	45	23	0.034	0.018	0.006	0.6
2016년01월	50	27	0.035	0.014	0.006	0.6
2015년02월	84	30	0.036	0.016	0.007	0.7

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년02월	47	25	0.034	0.016	0.006	0.6
2015년02월	66	27	0.037	0.014	0.007	0.7

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2016년 02월	2016년01월	2015년 02월	2016년 02월	2016년01월	2015년 02월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	7	91	96	119	709
PM2.5	50 ㎍/㎥/day	4	34	55	56	80	104
NO2	0.100 ppm/hr	5	1	0	0.114	0.105	0.094
	0.060 ppm/day	9	19	26	0.070	0.080	0.071
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.061	0.063	0.061
	0.060 ppm/8hr	0	0	0	0.056	0.051	0.050
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.016	0.022	0.025
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.011	0.010	0.017
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	2.8	2.2	2.3
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	2.0	1.7	1.8

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 평균은 45 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 9 ~ 96 ㎍/㎥, 중앙값은 45 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 감소함

- 일별로는 19일에 평균농도가 82 ㎍/㎥로 가장 높았고, 13일에 15 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)은 모든 측정소에서 달성하여 100% 환경기준을 달성함

◇그림 3. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 37 ~ 52 ㎍/㎥으로 마포구에서 가장 낮았고, 영등포구와 강동구, 성동구에서 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 96 ㎍/㎥로 19일에 영등포구에서 발생함

- 일평균 농도 분산은 영등포구가 크고, 관악구가 작음

- 월평균 공간분포는 영등포구, 강동구, 성동구 주변에서 높게 나타남

◇그림 4. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 평균은 23 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 6 ~ 56 ㎍/㎥, 중앙값은 34 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일별로는 8일과 19일에 평균농도가 41 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 13일에 10 ㎍/㎥으로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(50 ㎍/㎥)을 23개 측정소에서 달성하여 92% 환경기준을 달성함

◇그림 5. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 20 ~ 30 ㎍/㎥으로, 도봉구와 중구에서 낮고 광진구에서 가장 높음

- 측정소의 일평균 최고농도는 56 ㎍/㎥로 종로구에서 27일에 발생함

- 일평균 농도의 분산은 종로구가 가장 크고, 서초구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 광진, 종로, 양천구 등에서 높게 나타남

◇그림 6. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.034 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.009 ~ 0.070 ppm, 중앙값은 0.034 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.005 ~ 0.114 ppm, 중앙값은 0.031 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일평균 농도는 3일에 0.055 ppm으로 가장 높았고, 14일에 0.014 ppm으로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준을 21개 측정소에서, 1시간 환경기준을 22개 측정소에서 달성하여 각각 84%, 88% 환경기준을 달성함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.028 ~ 0.037 ppm으로 영등포구가 낮았고, 관악구, 중구, 동대문구 등에서 높았음

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 동대문구(11일)에서 0.070 ppm이었고, 1시간 최고농도는 강북구(11일 10시)에서 0.114 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 동대문구가 가장 크고, 영등포구가 가장 작음

- 월평균 공간분포는 동대문구와 관악구를 중심으로 높게 나타남

◇ 그림 9. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.018 ppm으로 전월 및 전년 대비 증가

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.013 ~ 0.028 ppm이었으며, 광진구와 영등포구, 강동구에서 낮고 도봉구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별 농도는 21일과 29일에 가장 높은 0.029 ppm을 나타냈으며, 8시간평균 최고농도는 8일에 가장 높은 0.042 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 도봉구(20일)에서 0.056 ppm이었고, 1시간 최고농도는 도봉구에서 8일 16시에 0.061 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준(0.060 ppm) 및 1시간 환경기준(0.100 ppm)은 25개 측정소에서 달성하여 100% 환경기준을 달성함

❍ 월평균 공간분포는 도봉구와 은평구 주변에서 높게 나타남

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.006 ppm으로 전월 대비 동일하고 전년 대비 감소하였음

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.004 ~ 0.007 ppm으로, 중구, 은평구, 동대문구, 구로구 등에서 높았고, 성동구에서 낮았음

❍ 일별농도는 3~6일, 8~9일, 19일, 26일에 0.007 ppm으로 높은 농도를 나타냄

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.6 ppm으로 전월 대비 동일 및 전년 대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.7 ppm으로 나타남

❍ 월평균 공간분포는 동대문구와 성북구, 영등포구 등에서 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	45	23	0.034	0.018	0.006	0.6
종로구	46	28	0.031	0.016	0.005	0.4
중구	44	20	0.037	0.017	0.007	0.7
용산구	38	25	0.035	0.016	0.005	0.5
은평구	43	23	0.031	0.023	0.007	0.5
서대문구	46	21	0.034	0.021	0.005	0.6
마포구	37	24	0.029	0.018	0.006	0.6
성동구	52	23	0.036	0.017	0.004	0.5
광진구	49	30	0.033	0.013	0.005	0.6
동대문구	48	21	0.037	0.016	0.007	0.7
중랑구	48	23	0.037	0.019	0.007	0.7
성북구	44	22	0.037	0.018	0.007	0.7
강북구	41	26	0.033	0.019	0.005	0.7
도봉구	44	20	0.030	0.028	0.005	0.5
노원구	40	25	0.033	0.020	0.007	0.7
양천구	48	27	0.036	0.018	0.005	0.6
강서구	48	22	0.031	0.017	0.006	0.5
구로구	41	23	0.029	0.018	0.007	0.6
금천구	43	25	0.037	0.018	0.005	0.6
영등포구	52	22	0.028	0.013	0.006	0.7
동작구	38	22	0.037	0.020	0.005	0.6
관악구	45	25	0.037	0.018	0.006	0.7
서초구	46	21	0.030	0.017	0.006	0.5
강남구	48	22	0.034	0.020	0.006	0.5
송파구	45	22	0.033	0.021	0.006	0.6
강동구	52	24	0.035	0.013	0.005	0.6

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 2개로 환경기준 달성율은 92%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 4개로 환경기준 달성율은 84%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 3개로 환경기준 달성율은 88%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	50㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	80	56	0.054	0.076	0.036	0.039	0.007	0.009	0.9	1.1
중구	77	36	0.064	0.093	0.037	0.042	0.009	0.013	1.5	1.9
용산구	67	45	0.057	0.075	0.038	0.043	0.006	0.010	1.6	1.8
은평구	72	40	0.046	0.065	0.042	0.052	0.009	0.012	1.1	1.4
서대문구	80	40	0.059	0.093	0.042	0.047	0.007	0.011	1.2	1.7
마포구	67	46	0.047	0.063	0.044	0.050	0.008	0.012	1.3	1.5
성동구	89	39	0.059	0.084	0.043	0.049	0.005	0.009	1.3	1.4
광진구	88	54	0.056	0.087	0.030	0.036	0.007	0.010	1.4	1.8
동대문구	83	38	0.068	0.101	0.036	0.040	0.009	0.013	1.7	2.1
중랑구	88	42	0.060	0.086	0.043	0.047	0.008	0.011	1.4	1.8
성북구	76	41	0.062	0.086	0.040	0.043	0.009	0.012	1.9	2.2
강북구	78	48	0.062	0.104	0.042	0.048	0.007	0.010	1.8	2.6
도봉구	78	37	0.059	0.098	0.056	0.060	0.007	0.012	1.6	2.3
노원구	76	49	0.058	0.084	0.042	0.045	0.010	0.014	1.7	2.0
양천구	85	49	0.059	0.105	0.043	0.051	0.007	0.011	1.3	2.1
강서구	88	37	0.051	0.082	0.040	0.044	0.007	0.013	1.1	1.6
구로구	68	39	0.047	0.068	0.042	0.046	0.009	0.013	1.4	1.9
금천구	78	43	0.057	0.088	0.043	0.051	0.007	0.011	1.3	1.6
영등포구	93	40	0.042	0.061	0.032	0.036	0.008	0.011	1.2	1.8
동작구	69	38	0.058	0.091	0.050	0.056	0.006	0.009	1.2	1.5
관악구	73	44	0.059	0.083	0.042	0.047	0.008	0.013	1.5	2.1
서초구	81	36	0.048	0.063	0.045	0.049	0.008	0.011	1.0	1.4
강남구	85	39	0.055	0.072	0.046	0.050	0.008	0.010	1.0	1.2
송파구	78	39	0.054	0.078	0.053	0.058	0.008	0.010	1.4	1.6
강동구	91	39	0.057	0.088	0.032	0.036	0.007	0.009	1.3	1.7
달성측정소수	25	23	21	22	25	25	25	25	25	25
달성율(%)2)	100%	92%	84%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 입체 및 경계측정망 대기오염도

□ 입체 측정망

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 모두 도시대기보다 낮게 나타남. 이산화질소는 도시대기보다 낮게 나타나고 오존은 도시대기보다 높게 나타남.

❍ 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소는 전월 대비 감소하였으며, 오존은 전월 대비 증가함.

□ 경계 측정망

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 높게 나타났으며, 오존은 행주를 제외하고 도시대기보다 낮게 나타남.

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 전월대비 감소하였으며, 오존은 궁동을 제외하고 전월대비 증가하였음.

◇표 8. 입체 및 경계측정망 대기오염도 현황

구분			미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
입체 측정망	남산	2016년02월	35	17	0.030	0.021	0.007	0.4
		2016년01월	38	23	0.031	0.017	0.008	0.5
		2015년02월	73	30	0.031	0.017	0.007	0.6
	북한산	2016년02월	38	19	0.014	0.030	0.004	0.5
		2016년01월	40	23	0.015	0.027	0.004	0.5
		2015년02월	52	28	0.026	0.023	0.006	0.5
	관악산	2016년02월	34	19	0.018	0.044	0.006	-
		2016년01월	35	22	0.021	0.035	0.007	-
		2015년02월	68	30	0.019	0.033	0.006	-
경계측정망	궁동	2016년02월	-	30	0.043	0.016	0.005	0.6
		2016년01월	60	33	0.045	0.018	0.005	-
		2015년02월	84	25	-	0.015	0.007	0.4
	세곡	2016년02월	54	24	0.041	0.014	0.010	1.0
		2016년01월	63	30	0.046	0.010	0.010	1.2
		2015년02월	96	33	0.046	0.012	0.008	1.1
	행주	2016년02월	53	29	-	0.023	0.007	0.6
		2016년01월	58	32	0.030	0.021	0.008	0.7
		2015년02월	94	35	0.032	0.021	0.006	0.7
도시대기		2016년02월	45	23	0.034	0.018	0.006	0.6

※ 관악산은 일산화탄소 관측자료 없음

※ 관악산 이외의 “-”는 수치 이상 및 장비 고장 등으로 인해 유효측정처리 비율(75%) 미만

4. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례는 1일이었으며, 100 ㎍/㎥ 초과 고농도 사례는 0일이었음

◇표 9. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	2월	누적	2월	누적	2월	누적	2월	누적
일 수	1	1	0	0	0	0	4	4

◇그림 13. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

Ⅳ. 대기오염 예 ․ 경보제

1. 미세먼지 예․경보제

□ 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 발령 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 미세먼지 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 84.5%, 상향예보율은 5.2%,

하향예보율은 10.3% 이었음.

❍ 전일예보 적중률은 79.3%, 상향예보율 10.3%, 하향예보율 10.3%였으며,

당일예보 적중률은 89.7%, 상향예보율 0%, 하향예보율 10.3%이었음.

◇표 10. 미세먼지 예보제 적중률

적중률		예측값 지수
		좋음 (0~30㎍/㎥)	보통 (31~80㎍/㎥)	나쁨 (81~150㎍/㎥)	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)	합계
관측값 지수	좋음 (0~30㎍/㎥)	6	2			8
	보통 (31~80㎍/㎥)	4	43	1		48
	나쁨 (81~150㎍/㎥)		2			2
	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)
	합계	10	47	1		58
	적중률	84.5%	상향 예보율	5.2%	하향 예보율	10.3%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음