2016년 7월 대기질 요약

2016. 8.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

2016년 7월 대기질 분석 결과

● 미세먼지는 33 ㎍/㎥, 초미세먼지는 21 ㎍/㎥으로 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가함

● 지역별 월평균 미세먼지 최고농도는 영등포구와 관악구에서 38 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 마포구와 관악구에서 25 ㎍/㎥이었음

● 일평균 미세먼지 및 초미세먼지의 최고농도는 각각 56 ㎍/㎥, 38 ㎍/㎥으로 28일에, 최저농도는 각각 9 ㎍/㎥과 5 ㎍/㎥으로 16일에 발생하였음

□ 도시대기 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년07월	33	21	0.024	0.025	0.004	0.4
2016년06월	46	28	0.028	0.037	0.005	0.4
2015년07월	30	18	0.021	0.027	0.005	0.4

□ 도시대기 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년07월	52	27	0.032	0.027	0.005	0.5
2015년07월	51	24	0.032	0.025	0.006	0.5

□ 도시대기 측정소 월평균 최고 농도 및 지점

○ 미세먼지   : 38 ㎍/㎥, 영등포구·관악구

○ 초미세먼지 : 25 ㎍/㎥, 마포구·관악구

○ 이산화질소 : 0.032 ppm, 중구

○ 오 존      : 0.032 ppm, 양천구

□ 도시대기 측정소 환경기준 달성율

※1시간 평균치는 99.9 퍼센타일, 8시간 및 24시간 평균치는 99 퍼센타일을 환경기준과 비교

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
달성율	100%	100%	100%	100%	8%	32%	100%	100%	100%	100%

□ 도시대기 측정소 단기 환경기준 초과 현황

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
초과 측정소수 (횟수)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	25 (158)	21 (87)	0	0	0	0

□ 저, 고농도 대기사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	7월	누적	7월	누적	7월	누적	7월	누적
일 수	6	8	9	15	0	7	0	9

□ 미세먼지 예․경보제 적중률 및 발령현황

○ 예보제 : 적중률 85.5% (상향예보율 11.3%, 하향예보율 3.2%)

○ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 오존 예․경보제 적중률 및 발령현황

○ 예보제 : 적중률 74.2% (상향예보율 9.7%, 하향예보율 16.1%)

○ 오존 주의보 3일 6회 발령

※ 첨부 : 2016년 7월 대기질 분석결과 1부. 끝.