유관기관합동 산불진압 현지적응훈련

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

산불발생에 대비 신속하고 효율적인 현장 지휘체계와 유관기관 공조 체계를 확립하고 초기 산불 진화능력을 향상시켜 귀중한 산림자원 및 문화재 등을 보호하고 시민생활에 안정을 기하고자 함.

Ⅰ		기본사항

1. 훈련목표

□ 돌발상황(Sudden Attack) 부여 방식으로 현실감 있는 소방훈련

□ 산불 진압태세 확립 및 의용소방대원 등 자원봉사 인력 적극 활용

□ 산불진압 지원 내용․ 활동절차 및 유관기관 공조 강화

2. 훈련중점

□ 산불 진화장비 활용 진압․구조대원들의 산불화재 진압능력 배양

□ 유관기관 합동훈련을 통한 공조체제 확립으로 초기 진화태세 유지

□ 통합지휘체계 구축을 위한 유관기관별 역할 분담 및 합동작전 전개

□ 등산객 및 인접 거주민에 대한 화재예방 홍보활동 병행

3. 훈련개요

□ 훈련 및 캠페인 : 2016. 4. 28.(목) 16:00～18:00

※ 훈련장소 현지확인 : 4. 26.(화) 16:00~18:00

□ 훈련장소 : 안산 일대 (자락길 입구)

□ 훈련지휘 : 현장대응단장(대응총괄팀장)

□ 안전관리책임관 : 현장지휘팀장, 안전센터장, 현장안전담당

□ 동원 소방력

○ 동원차량 : 현장대응단(지휘, 펌프, 탱크, 구조버스), 홍은펌프, 구청 산불차

○ 동원장비 : 고압소방펌프, 등짐펌프, 체인톱, 불갈퀴, 삽 등

○ 의용소방대 전원

□ 훈련방법 : 돌발 상황부여 방식에 의한 산불진압 훈련

Ⅱ		세부 추진 계획

1. 단계별 훈련내용

□ 훈련 상황

봄철 가뭄이 지속됨에 따라 15:50경 안산 서대문구청 뒤 입구로부터 150m지점에 원인미상의 산불이 동시 다발로 발생 강풍을 타고 화세가 전방위적으로 확대되는 산불을 효과적으로 제압하고자 함

□ 훈련전개

가. 제1단계 : 상황부여 및 출동지령(방재센터, 서대문소방서 상황실)

○ 1차 출동대 편성 및 출동지령

○ 상황실은 상황파악 및 유관기관 상황 전파

나. 제2단계 : 현장 도착 초기진화 및 상황보고

○ 1차 출동대(선착대) 상황파악 및 산불진화 실시

○ 현장지휘대장 상황파악 및 보고 ⇒ 상황실

다. 제3단계 : 방화선 구축 및 주택 보호

○ 방화선 구축 및 소방, 의용소방대 합동 산불 진압활동 전개

- 진압․구조대원, 의용소방대원, 구청 지상진압대원, 시민 등

라. 제4단계 : 진화 활동(종합방수) 및 잔불 정리

- 훈련동원 대원 전원

마. 제5단계 : 훈련종료 및 강평

□  출동대별 임무

□ 현장대응단 : 등산로 입구에서 화재발생 지점까지 수관40㎜ 3본 연장

방수 산불진압

□ 홍은대 : 등산로 입구에서 화재발생 지점까지 고압펌프, 고압호스6본(65mm×2본, 40mm×2본, 25mm×2본) 연장 방수 산불진압

□ 구조대 : 체인톱, 불갈퀴 등 산불 진압장비를 이용한 방어선 구축

□ 의소대 : 등짐펌프를 이용 방어선 구축 및 진화(잔불) 작업

□ 구청등 : 등짐펌프를 이용 방어선 구축 및 진화(잔불) 작업

※ 의용소방대 등짐펌프는 현장대응단․ 홍은에서 준비

※ 홍은대 : 고압호스65mm 및 40mm 4본은 아스팔트 포장도로상에 전개

하고, 25mm 2본은 산불장소(연막탄위치)로 전개하여 진화작업에 임함

※ 훈련차량 대기장소 ⇒ 서대문 자연사박물관 위

(훈련시작 10분전까지 도착 후 무전보고)

※ 훈련차량 출동순서 ⇒ 지휘, 현장대응단P, 현장대응단T, 구조버스, 홍은P

※ 무전 : TRS 서대문 화재비상

※ 훈련진행 : 대응총괄팀장(안전사고 방지위해 구분동작 훈련진행 예정)

2. 봄철 산불 예방 캠페인

○ 동원현황 : 의용소방대 전원

○ 책 임 관 : 대응총괄팀장(의용소방대 담당)

○ 방   법 : 훈련 당일 16:00까지 서대문자연사박물관 위 집결후 유관기관

합동 산불진화훈련 종료후 캠페인 실시

○ 캠페인노선 : 안산문화쉼터(자연사박물관앞)→만남의 광장→용천약수터→팔각정→

옥천약수터→연흥배드민턴장→안산문화쉼터

○ 캠페인 내용

▷ 산불진압훈련 후 안산 둘레길 중심 산불조심 캠페인 실시 및 화재예방 홍보

▷ 소방차길 터주기 소소심 홍보

3. 훈련관련 협조사항

□ 훈련 참가자 복장

○ 진압대원 : 방화복 상하 ․ 의, 방화모, 안전화, 기타 개인안전장구

○ 구조대원 : 방화복 상하 ․ 의, 구조헬멧, 안전화, 기타 개인안전장구

※ 공기호흡기 장착 안함(진압 ․ 구조대원 공통)

○ 운전요원 : 방화복 상의, 안전모, 활동화

○ 의소대원 : 지급 조끼, 모자 등

□ 훈련준비 세부사항

○ 대응총괄팀 : 현수막, 어깨띠 등

○ 홍보교육팀 : 산불진압 현지적응훈련 (캠페인) 등 홍보

붙임  1. 산불진화훈련 위치도 및 작전도 1부.

2. 고압호스 전개 운용도 1부.

【붙임 1】

【산불진압 현지적응 훈련 위치도】

【산불훈련 출동로 및 캠페인 코스】

【산불진압 현지적응 훈련 차량부서 및 작전도】

【붙임 2】

□ 성능개선 차량 수관연장 운용도

방수차량

중계차량

65∅⇒40∅

Y형연결구

Y형연결구

40∅⇒25∅

고압호스 65mm2본

고압호스40mm2본

고압호스 25mm2본

고압호스 25mm2본

홍은P압력 18㎏/㎠

현장대응단T

압력 17㎏/㎠

체크밸브

체크밸브

□ 고압호스 전개 순서

	차량 및 고압호스 전개순서
①차량배치 → ②중계차량과 방수차량 소방호스 연결(A급, 파열방지) → ③개선차량 방수구에 고압소방호스65mm2본+ 40mm2본+ 25mm2본 연결(체크밸브 설치) → ④중계 차량 방수구 개방 → ⑤방수차량 방수구 개방(메일벨브․자체급수밸브 개방×) → ⑥중계차량 방수 → ⑦방수차량 방수(고압 송수전 예비 송수 및 적정 압력 방수) ※65mm2본 및 40mm2본은 도로바닥에 전개하고, 25mm2본은 산속 화점까지 전개하여 진화작업 ※ 유의사항 1.고압송수시 :「P.T.O 냉각수 밸브」및「그랜드패킹 냉각수 밸브」 반드시 개방(송수전 그랜드 패킹에 구리스 충분히 주입) 2.고압상태 밸브조작시 먼저 스로틀을 낮춰서 펌프, 배관 부위의 손상방지 하고 급격한 밸브 조작절대 금지 3.압력은 관창수와 운전원과 무전 교신 후 적정압력 선정 (산의 고저에 따라 압력 조정) 4.고층건물 화재진압에 고압송수시 소방호스는 반드시 고압소방호스 사용 (압력은 상황에 맞게 조정)