2016년 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 현황

구 분	점검수량	적 정	부적정	부 적 정 내 용					정비중	정비완료
				기초부분	철골부분	전기설비부분	도색부분	기타
소 계	14,006	13,795	211	66	98	12	17	18	31	180
종로구	259	259
중 구	55	52	3		1(파손) 1(부식)			1 (적치물)		3
용산구	802	791	11	1(고정)	3(부식)			7	2	9
성동구	411	410	1			1(안전기)				1
광진구	2,477	2,476	1		1(부식)				0	1
동대문	105	99	6	1(고정)	1(조임) 2(부식)	2(피뢰침)			0	6
중랑구	86	75	11	6(콘크)	1(게시상태)		1(파손)	3	0	11
성북구	41	35	6		5(부식)	1(차단기)			1	5
강북구	648	639	9	5(고정)	4(조임)				0	9
도봉구	61	61	0
노원구	162	159	3	2(부식)				1(파손)	1	2
은평구	575	571	4	1(콘크)	1(조임)		2(도장)		0	4
서대문	210	176	34	31(고정)		3(안전기)			9	25
마포구	59	51	8	1(균열)	1(조임) 4(부식)	1(차단기) 1(발전기)				8
양천구	244	227	17	3(고정) 1(콘크)	13(부식)				0	17
강서구	375	373	2		2(부식)					2
구로구	434	420	14		2(조임) 1(게시)		8(도장)	3	4	10
금천구	280	276	4		3(부식)			1 (파손)		4
영등포	127	111	16	1(고정) 2(깨짐)	11(부식)	2(절연)			3	13
동작구	1,980	1,977	3	1(고정)			1(도장)	1 (적치물)		3
관악구	456	450	6	1(고정)	5(부식)					6
서초구	3,645	3,614	31	4(고정)	5(조임) 1(게시) 18(부식)	1(피뢰침)	2(도장)		5	26
강남구	80	72	8	1(고정)	3(게시) 2(부식) 1(기타)			1 (기타)		8
송파구	346	339	7	2(고정)	2(조임)		3(도장)		0	7
강동구	88	82	6	2(콘크)	2(게시) 2(부식)				0	6

※ 현장조치, 철거완료 건은 부적정 개수에 미포함