2016 여름철 도시가스안전관리 추진계획

2016. 5.

중랑소방서

예 방 과

2016 여름철 도시가스안전관리 추진계획

여름철 풍수해·폭염, 굴착공사 등에 의한 가스시설의 손상 및 가스 사고를 예방하기 위해, 가스시설 안전점검, 대시민 홍보․교육 강화 및 사고대응체계 확립에 대해 가스안전관리 추진계획을 실시하여 시민 생활안전 확보에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 도시가스사업법 제27조(가스시설의 개선명령 등)

❍ 2016년 가스안전관리 종합계획 (예방과-4881호, 2016.2.24)

❍ 2016년 여름철 종합대책 (기획담당관-5266호, 2016.4.18)

※ 추진기간 : 2016. 5. 15 ~ 10. 15.(5개월) 시달.

□ 추진기간 : 2016. 5. 15 ~ 8. 31.

□ 추진대상 : 도시가스시설(CNG충전소 및 바이오가스제조소, 정압기실, 가스배관)

□ 중점 추진사항

❍ 도시가스공급시설에 대해 사전 예방적 안전점검

❍ 굴착공사장 가스배관 안전관리

- 가스배관의 안전조치 및 손상방지기준 적정여부 등 확인

❍ 안전의식 제고를 위한 홍보 및 교육

- 여름철 도시가스안전관리요령 홍보·교육 강화

❍ 가스사고 긴급 대응체계 확립

Ⅱ		추진계획

	2015년 여름철 도시가스안전점검 추진결과	(서울시 통계)
❍ 도시가스시설 안전점검 - CNG충전소, 바이오가스제조소, 정압기 및 배관 공급시설 점검결과 ․ 점검 531개소(적합 525개소, 부적합 6개소) ⇒ 시정완료 5개소, 기타 1개소 - 가스사업자 자율 점검결과 ․ 도시가스시설(7,635㎞/994개소) ⇒ 라인마크 설치 등 개선완료 1,311건 ❍ 가스사고 현장 대응훈련 - 훈련실적 : 20회(합동훈련 5회, 자체훈련 15회) ❍ 여름철 가스안전관리요령 홍보․교육 - 자치구 : 거리캠페인 6회, 홈페이지 및 소식지 홍보, 가스안전 집합교육, 가스안전홍보물 배포 등 - 도시가스사업자 : 가스안전점검의 날 거리캠페인 행사 14회 등

1		도시가스공급시설 사전 예방적 안전점검

□ 점검기간 : 2016. 5. 15 ~ 8. 31.

□ 점검대상                                              (개소)

합계	CNG충전소	바이오가스제조소	정압기실	비고
36	2		34

□ 점검방법

❍ 서울시 주관 합동점검 : 시(예방과), 소방서, 한국가스안전공사 합동 점검

- 망우한일써너스빌리젠시(2016. 6. 9.)

❍ 자치구 합동점검 : 자치구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

- CNG충전소 : 2개소 전수합동점검

- 정압기실

· 학교 부지 안, 고가도로 밑 등  구별 8개소이상 선정하여 표본합동점검

- 배관(본관·공급관) : 굴착공사장, 노출배관, 도로함몰 발생지역 및 우려지역 등 취약지역 선정하여 표본합동점검

❍ 자율점검 : 도시가스회사 안전관리자에 의한 자체 전수점검

□ 점검내용

❍ 도시가스공급시설의 시설·기술·검사기준 적정여부

- 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치여부

- 도시가스배관의 안전조치 및 손상방지기준 적정여부 등

2		굴착공사장 가스배관 안전관리

□ 점검대상 : 지하철, 상·하수도, 전기, 통신, 건축, 토목 등의 굴착공사장

□ 추진방법

❍ 자치구 : 관할 굴착공사장 가스배관 안전관리대책 추진

- 가스안전영향평가 굴착공사장 등에 대한 안전점검 실시

- 법정의무 불이행 굴착공사(굴착공사정보지원센터 미신고, 굴착공사 미 협의, 도시가스배관 손상방지기준 미 준수 등)는 행정조치

- 굴착공사관계자에게 도시가스배관 보호규정 준수사항을 홍보, 교육

❍ 소방서 : 지하철공사장 등 대형공사장 순찰 확인(우리서 해당없음)

※ '서울특별시 도로굴착복구시스템 웹사이트' 등 굴착공사 관련시스템 적극 활용

❍ 도시가스사업자 : 합동감시 체계구축(안전점검원 지정관리 등) 및 순회점검 실시 등

□ 점검내용

❍ 도시가스배관의 안전조치 및 손상방지기준 적정여부

- 도시가스 배관의 안전조치 사항

- 도시가스 배관의 손상방지 사항

- 재개발, 재건축 철거공사장 내 가스배관 마감조치 상태 등

3		안전의식 제고를 위한 홍보 및 교육

□ 가스사고 예방 홍보

❍ 여름철 가스시설 안전관리요령 및 응급조치요령 홍보

❍ 가스안전점검의 날(매월4일), 캠페인, 전시회, 세미나 등 안전행사 추진

❍ 팸플릿 배부 및 반상회보, 홈페이지, 인터넷, 전광판, 아파트 구내방송, 언론보도 등 활용홍보

❍ 가스사용자 자율안전점검요령 및 점검표 제작․배포(가스공급자)

□ 가스안전관리 교육

❍ 대 상 : 가스공급자, 굴착공사관계자 등

❍ 시 기 : 2016. 5. 15 ~ 8. 31.(자치구 주관)

❍ 내 용 : 여름철 가스시설 안전관리 및 사고 예방 등

4		가스사고 긴급 대응체계 확립

□ 24시간 상황관리체계 확립

❍ 상황실 운영

- 서울시(종합방재센터, 소방서), 자치구, 한국가스안전공사, 도시가스회사 등

- 유관기관 상황전파 및 보고체계 확립

- 직통전화(Hot Line) 유지

❍ 긴급복구반 편성 운영

- 도시가스 5개사(통제반, 복구반, 지원반 등)

- 상황발생 시 긴급 비상출동 및 초동 조치를 통한 피해 최소화

❍ 가스사고 조사 보고체계 확립

- 비상연락망 비치 활용, 인원․장비 출동태세 완비

- 가스사고 시 유관기관과의 긴밀한 협조체제 유지

- 합동 사고조사위원회 구성(한국가스안전공사)

<가스사고 상황처리 체계도>

본부 및

안전공사

상황전파

보고

긴급복구

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

도시가스회사

가스공급업체

상황발생

(가스사고)

서울종합방재센터

소 방 서

현장조사

상황보고

보고

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

접수

상황전파

□ 가스사고 현장대응 비상훈련 실시

❍ 훈련횟수 : 여름철 중 총 5회(도시가스회사별 1회 이상)

❍ 참여기관 : 도시가스회사(주관), 소방서(인력 및 차량지원)

- 훈련장소 관할 자치구, 한국가스안전공사(지역본부, 지사)는 자율 참여

❍ 훈련내용 : 긴급 비상출동, 가스밸브차단, 화재진압, 피해시설복구 등

붙임 1. CNG충전소 및 바이오가스제조소 업체현황, 정압기 설치현황           및 가스안전영향평가 굴착공사장 현황 각 1부.

2. 여름철 가스시설 안전관리요령 1부.  끝.

<붙임1>

CNG충전소 및 바이오가스제조소 업체현황

연번	업소명	위치	압축기 펌프용량 (HP*대수)	전화번호
1	서울 CLEAN STATION	중구 서소문동 37	250HP X 2대	3789-1005
2	(주)예스코 뚝섬 Clean Station	성동구 성수1가2동 685-76	250HP X 3대	2210-7444
3	(주)예스코 면목북부충전소	중랑구 면목로 230	250HP X 2대	439-6659
4	(주)예스코 중랑공영차고지 충전소	중랑구 용마산로 140길 51	250HP X 5대 200HP X 2대	437-3076
5	(주)예스코 정릉대진충전소	성북구 정릉동 966-266	250HP X 2대	913-4255
6	예스코(주) 정릉2차 CNG충전소	성북구 정릉동 820	250HP X 2대	913-4255
7	한성운수(주)	강북구 한천로 939(번동)	250HP X 3대	981-9021
8	아진교통(주)CNG충전소	도봉구 도봉산길 50(도봉동)	250HP X 2대	955-2321
9	도봉공영CNG충전소	도봉구 도봉로 961(도봉동)	250HP X 4대	956-8782
10	동아운수 CNG충전소	도봉구 삼양로 620(쌍문동)	250HP X 3대	900-6201
11	사랑CNG충전소	도봉구 노해로 317-6(창동)	250HP X 2대	904-2550
12	흥안에너지주식회사 월계CNG충전소	노원구 월계로280(월계동)	200HP X 1대 250HP X 1대	3292-6689
13	흥안에너지(주)	노원구 노원로 487(상계동)	250HP X 3대	936-2668
14	진아복지에너지(주)	노원구 마들로 145(월계동)	250HP X 1대	972-3811
15	서울씨앤지(주)	은평구 수색로24길 19(수색동)	250HP X 4대 125HP X 2대	3151-0351
16	은평뉴타운CNG충전소	은평구 통일로 1190(진관동)	250HP X 3대	350-6898
17	서울씨앤지(주) 상암CNG충전소	마포구 상암동 459	250HP X 3대	303-6236
18	중부운수(주)	양천구 지양로 106(신월동)	250HP X 3대	2691-7779
19	강남도시가스(주)	양천구 신정로 7길 17(신정동)	250HP X 5대	2680-4750
20	서울씨엔지(주)	강서구 개화동 506-2	250HP X 4대	3661-5742
21	김포교통(주)방화 CNG충전소	강서구 금낭화로 170 (구: 방화3동820 차고지내)	250HP X 2대	2662-1459
22	바이오메탄서울	강서구 양천로225(마곡동)	50HP X 1대	2659-0639
23	강남도시가스(주) 온수CNG충전소	구로구 온수동 60	250HP X 2대	2680-4818
24	범일에너지(주)	금천구 시흥5동 271-51	250HP X 2대	803-0119
25	엘티씨엔지(주)신림동 CNG충전소	관악구 신림로 98 (구 : 서림동 131-3,6)	250HP X 2대	878-0138
26	서초공영CNG충전소	서초구 염곡동 300외 1필지	250HP X 2대	529-8519
27	(주)우신씨엔지	서초구 방배동 2922-3번지	255HP X 3대	584-5696
28	(주) 도선제이엔디아이엔씨	강남구 양재대로 486(개포동)	250HP X 2대	547-0101
29	코원에너지서비스(주) 송파1CNG충전소	송파구 장지 584-2 광역차고지	350HP X 2대 150HP X 2대	031-752-0710
30	송파 CNG충전소(주)	송파구 장지 42번지 공영차고지내	250HP X 4대	02-2043-3303
31	코원에너지서비스(주) 송파공영제2CNG충전소	송파구 장지 579 공영차고지내	250HP X 2대	031-757-0711
32	코원에너지서비스(주)	강동구 강일동 307-5	250HP × 4대 50HP X 4대	3410-8000
33	㈜예스코 바이오가스제조소	성동구 용답동 249-8	1,768㎥/h	2210-7635
34	바이오메탄서울(주)	강서구 양천로 225	200㎥/h	2659-0636

정압기 설치현황

(2016.1.1기준)

구 별	정압기 설치현황
	계	지구정압기	지역정압기
합 계	990	15	975
종로	33	-	33
중구	46	1	45
용산	41	-	41
성동	45	1	44
광진	29	-	29
동대문	41	-	41
중랑	34	-	34
성북	44	-	44
강북	24	-	24
도봉	29	-	29
노원	52	1	51
은평	44	-	44
서대문	45	1	44
마포	43	-	43
양천	33	-	33
강서	48	-	48
구로	38	1	37
금천	22	1	21
영등포	39	1	38
동작	39	-	39
관악	49	-	49
서초	55	2	53
강남	45	2	43
송파	40	3	37
강동	32	1	31

가스안전영향평가 굴착공사장 현황

(2016.1.1기준)

연번	구 분	공사명(공구,구간)	소재지	도시 가스사
1	지상차도	강남순환도로( 6-2공구, 낙성대공원~남현동 사당IC)	관악구 낙성대동 244-1	서울
2	지하차도	동부간선도로 확장공사(2공구)	상계8동 주공11단지~월계4동 초안산 근린공원	대륜
3	지하철도	우이~신설 도시철도(경량철도) 민자투자사업(2공구)	강북구 4.19국립묘지 사거리 인근 ~ 강북구 삼양시장 사거리 인근	대륜
4	지하철도	우이~신설 도시철도(경량철도) 민자투자사업(3공구)	강북구 삼양시장 사거리 인근 ~ 성북구 동소문동 인근	대륜
5	지하철도	우이-신설 도시철도(경량전철) 민자투자사업(1공구)	강북구 수유동 5번지 성원아파트 주변	대륜
6	지하철도	우의~신설간 경전철 공사(3공구)	성북구 정릉동 289번지~110	예스코
7	지하철도	우의~신설간 경전철 공사(4공구)	성북구 동소문동7가 117-3호 앞(10번 환기구) 성북구 동대문세무소 앞(12번 환기구)	예스코
8	지하차도	염곡제2지하차도 외 1개소 지하차도공사	서울특별시 서초구 양재동 362-5	코원
9	지하철도	(대형)수서동 724-4번지 수서역 환승통로공사	서울특별시 강남구 수서동 724-4	코원
10	지하차도	잠실 버스환승센터 조성공사	서울특별시 송파구 신천동 29	코원
11	지하철도	서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사	서울특별시 강동구 둔촌동 89-11	코원
12	지하철도	지하철9호선 921공구 건설공사	서울특별시 송파구 방이동 45-4	코원
13	지하철도	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사	서울특별시 송파구 석촌동 286-3	코원
14	지하철도	지하철920공구건설공사	서울특별시 송파구 송파동 84-7	코원
15	지하철도	지하철9호선 3단계 918공구 건설공사	서울특별시 송파구 잠실동 196-4	코원
16	지하차도	강동팰리스 지하주차장 출입구 이설공사	서울특별시 강동구 천호동 449	코원
17	지하철도	하남선 1-1공구 지하철공사	서울특별시 강동구 강일동 연세요양병원	코원
18	지하철도	하남선 1-2공구 지하철공사	서울특별시 강동구 강일동 469-12	코원
19	지하차도	고덕시영 재건축현장 지하차도 공사	서울특별시 강동구 아리수로50길	코원

<붙임2>

		여름철 가스시설 안전관리요령

[가정이나 도로 등에서는]

□ 가스용기 관리는 이렇게.......

• LP가스 용기는 직사광선이 직접 들지 않도록 따로 보관실에 보관하도록 해야 합니다. 복사열이나 외부조건에 의해 안전밸브의 폭발로 가스가 누출될 수 있으며 불볕더위가 계속 될 경우 옥상 등 옥외에 보관중인 가스용기 등은 위험하므로 차광막을 설치해야 합니다.

□ 장마철 가스안전관리 요령.......

• 장마철을 대비하여

각 가정에서 사용하는 가스시설 중에 호스와 가스용품, 배관과 용기, 배관과 호스 등 연결부분이 잘 조여져 있는 살펴보고 오래된 시설은 가스누출의 위험이 높으므로 미리 교체해 주어야 가스 사고를 미연에 방지할 수 있습니다.

• 침수가 예상되는 지역에서의 가스안전관리요령은

집중 호우로 인해 침수가 예상 될 경우 도시가스를 사용하는 가정은 중간밸브 뿐만 아니라 계량기 옆의 메인 밸브까지 잠그고 대피해야하고 LP가스를 사용하는 가정은 용기에 부착된 용기밸브를 잠그고 체인 등을 이용 안전한 장소에 고정시켜 놓고 대피해야 합니다.

• 침수지역에서의 가스시설 복구할 때의 안전관리요령은

도시가스 및 LP가스 시설 모두 한국가스안전공사나 전문가에게 의뢰하여 안전점검을 받고 사용하는 것이 안전합니다. 특히, LP가스 시설의 경우 가스시설이 유실되거나 가스용기 자체가 물에 잠기게 되므로 반드시 전문가의 점검을 받은 후 사용해야 합니다.

• 가스렌지 및 가스보일러 등 가스용품을 복구할 때는 진흙과 같이 이물질을 깨끗한 물로 씻어 완전히 말리고 난 후 전문가의 안전점검을 받고 사용해야 합니다.

□ 휴가의 시작은 가스시설 점검으로부터.......

• 휴가나 여행 등 장기간 집을 떠나는 경우에는 가스연소기의 콕은 물론 중간밸브를 잠그고 LPG는 용기밸브, 도시가스는 계량기 옆에 설치되어 있는 메인밸브까지 잠궈 두는 것이 안전합니다.

• 산과 바다를 찾아 휴가를 즐기는 기간 동안 많이 이용하는 것이 이동식 부탄연소기와 부탄가스입니다. 이때 많은 음식을 한꺼번에 조리하기 위해 삼발이 폭보다 무리하게 큰 그릇을 올려놓고 사용하면 복사열로 인해 부탄가스의 폭발 위험이 있으므로 사용할 때 이점에 각별히 주의해야 하고, 다 쓴 용기는 구멍을 뚫어서 버려야 합니다.

• 휴가를 끝낸 후 집으로 돌아와 가스시설을 다시 사용하기 전에는 충분히 환기를 시키고 각 시설의 이음새 부분을 점검액(비눗물)으로 점검하고 나서 사용해야 안전하며, 태풍이나 폭염에 가스시설이 노출되지 않았는지 체크하고 나서 사용하는 것이 안전합니다.

• 만약 이상이 발견되면 도시가스를 사용하는 가정은 해당 지역관리소에, LP가스를 사용하는 가정에서는 판매소에 연락해 전문가의 진단을 받고나서 사용하는 것이 사고를 미연에 방지하는 안전생활의 지름길입니다.

□ 굴착공사 작업은 도시가스회사 직원 입회하에.......

• 지하 터파기 등의 굴착공사자는 공사 전에 한국가스안전공사에서

운영하는 '굴착공사정보지원센터'에 신고하여 굴착공사예정지역에

도시가스배관의 매설 유무를 확인하도록 합시다.

• 굴착공사 예정지역에 도시가스배관이 매설된 경우에는

굴착공사시행 시 도시가스회사 직원 입회하에 안전하고

확실하게 작업하도록 합시다.