2016년 3/4분기 성북소방서 화재통계 분석

화재건수 : 43건

▶ 전년(동분기)대비 : 7건 증가(19.4%)

인명피해 : 부상 6명

▶ 전년(동분기)대비 : 부상 4명 감소(-66.7%)

재산피해 : 96백만 원

▶ 전년(동월)대비 : 191백만 원 감소(-66.5%)

성 북 소 방 서

(현장대응단)

2016년 3/4분기 성북소방서 화재통계 분석

총  괄

구 분 연도별		화재건수	인명피해 (명)			재산피해 (백만원)
			계	사망	부상
2016년 3분기		43	2	0	2	96
2015년 3분기		36	6	0	6	287
전년 대비	증감	7	-4	0	-4	-191
	%	19.4	-66.7	0	-66.7	-66.5
2016년 1~9월		163	12	1	11	297
2015년 1~9월		111	8	2	6	400
전년 대비	증감	52	4	-1	5	-103
	%	46.8	50	-50	83.3	-25.8
2015년 총괄		151	11	2	9	463

□ 화재건수 : 43건 (전년대비 19.4%, 7건 증가)

□ 인명피해 : 부상 2명 (전년대비 4명 감소)

□ 재산피해 : 96백만 원 (전년대비 66.5%, 1억9천1백만원 감소)

□ 화재건수                     □ 사상자수

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 화재건수는 전년 동기간 대비 7건(19.4%) 증가함

☞ 화재건수는 증가하였으나 인명피해는 4명 감소하였으며, 재산피해는 191백만원 감소함.

원인별 발생 현황                            (단위:건)

구 분(건)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가스누출	화학적요인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
'16. 3분기		43	11	6	0	0	0	15	1	0	1	1	8
'15. 3분기		36	10	1	0	0	0	16	0	0	1	1	7
전 년 대 비	증감	7	1	5	0	0	0	-1	1	0	0	0	1
	%	19.4	10.0	500.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3
'16.01~09월		163	32	10	1	1	0	88	1	0	2	2	26
'15.01~09월		111	23	4	0	0	0	61	0	0	1	5	17
전 년 대 비	증감	52	9	6	1	1	0	27	1	0	1	-3	9
	%	46.8	39.1	150	100	100	0.0	44.3	100	0.0	100	-60.0	52.9

□ 원인별 발생현황(3/4분기)

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 원인별 발생현황은 부주의 15건, 전기적요인 11건 순으로 발생하였음 (전체 화재의 60%)

☞ 세부내역

- 부주의 15건(35%) : 음식물조리 7건, 담배꽁초 4건 등 순으로 발생

- 전기적요인 11건(26%) : 단락 6건, 과부하 2건 등 순으로 발생

장소별 발생 현황                            (단위:건)

구 분(건)		계	주거	비주거	차량	위험물. 가스제조소등	철도선박. 항공기등	임야	기타 (야외)
'16. 3분기		43	18	19	3	0	0	1	2
'15. 3분기		36	20	7	2	0	0	0	7
전 년 대 비	증감	7	-2	12	1	0	0	1	-5
	%	19.4	-10.0	171.4	50.0	0.0	0.0	100.0	-71.4
'16.01~09월		163	63	56	10	0	0	3	31
'15.01~09월		111	55	25	11	0	0	1	19
전 년 대 비	증감	52	8	31	-1	0	0	2	12
	%	46.8	14.5	124.0	-9.1	0.0	0.0	200.0	63.2

□ 장소별 발생현황(3/4분기)

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 장소별 발생현황은 주거 18건, 비주거 19건 순으로 발생하였음 (전체 화재의 86%)

☞ 세부내역

- 주거 18건(42%) : 공동주택 11건, 단독주택 7건 순으로 발생

- 비주거 19건(44%) : 음식점 6건, 일상서비스 3건 순으로 발생

인명피해 현황

□ 발화요인별 인명피해 발생현황                      (단위:명)

구 분(건)		계	전기적 요 인	기계적 요 인	가스누출	화학적요인	교 통 사 고	부주의	기 타 실 화	자연적 요 인	방 화	방 화 의 심	미 상
'16. 3분기		2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
'15. 3분기		6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
전 년 대 비	증감	-4	-1	0	0	0	0	1	0	0	1	-1	-4
	%	-66.7	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	-100.0	-100.0
'16.01~09월		12	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	6
'15.01~09월		8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
전 년 대 비	증감	4	-1	0	0	0	0	3	0	0	2	-2	2
	%	50.0	-50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	200.0	-100.0	50.0

□ 발화요인별 인명피해(3/4분기)

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 발화요인별 인명피해 현황은 부주의 1명, 방화 1명으로 전년 동기간 6명 대비 4명 감소

사유 : 단순 연기흡입자 구급차 이송도 부상자로 판단

※ 현장대응단-11225 – 단순 연기흡입자에 대한 부상자 산정 향후조치

☞ 세부내역

- 09.08.(수) 22:19 하월곡동 커피 로스팅기 주변 담배꽁초 버림 / 부상 1

- 09.17.(토) 17:22 상월곡동 : 차량 소유자가 인화성액체에 방화 / 부상 1

재산피해 현황

□ 장소별 재산피해 발생현황                       (단위:백만원)

구 분(건)		계	주거	비주거	차량	위험물. 가스제조소등	철도선박. 항공기등	임야	기타 (야외)
'16. 3분기		96	11	80	5	0	0	0	0
'15. 3분기		287	26	242	11	0	0	0	8
전 년 대 비	증감	-191	-15	-162	-5	0	0	0	-9
	%	-66.5	-57.3	-67.0	-49.3	0.0	0.0	0.0	-99.7
'16.01~09월		297	80	187	20	0	0	0	10
'15.01~09월		400	110	256	25	0	0	0	9
전 년 대 비	증감	-103	-31	-69	-5	0	0	0	1
	%	-25.8	-27.8	-26.9	-18.6	0.0	0.0	-100.0	7.6

□ 장소별 재산피해(3/4분기)

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 장소별 재산피해 현황은 비주거 8천만원, 주거 1천1백만원이며, 전년 동기간 대비 비주거는 1억6천2백만원으로 67% 감소, 주거는 2천6백만원으로 57% 감소

☞ 세부내역

- 07.23.(수) 13:14 하월곡동 의류봉제작업장 : 6천만원

- 08.26.(금) 14:39 정릉동 다세대주택 : 6백만원

※ 2015.07.14.(화) 08:11 돈암동 방생선원 : 2억3천만원

2015.09.21.(월) 04:28 장위동 일반주택 : 1천5백만원

센터별 화재 현황 (3/4분기)

구 분 연도별	화재건수	인명피해 (명)			재산피해 (백만원)
		계	사망	부상
현장대응단(진압대)	14	0	0	2	75
돈암119안전센터	12	0	0	0	10
길음119안전센터	7	0	0	0	10
장위119안전센터	10	0	0	0	1
분기 계	43	2	0	2	96
2016년 누계	163	12	1	11	297

□ 센터별 화재현황 (3/4분기)

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 센터별 화재건수는 평균 10건으로 비슷한 출동건수를 보이고 있으나, 재산피해 및 인명피해 부분에서 현장대응단(진압대)면에서 많은 부분을 차지하고 있음.

☞ 세부내역

- 07.23.(수) 13:14 하월곡동 의류봉제작업장 : 6천만원

- 09.08.(수) 22:19 하월곡동 커피 로스팅기 주변 담배꽁초 버림 / 부상 1

- 09.17.(토) 17:22 상월곡동 차량 소유자가 인화성액체에 방화 / 부상 1

주요화재 현황 (2016년 3/4분기)

연번	발생시간	장 소	부상 (명)	재산피해 (천원)	원인별	발화개요
1	07.09 09:52	정릉동 국민대학교	0	1,079	전기	장난감 차량 건전지 부근에서 발화
2	07.14 21:58	성북동 컴퓨터수리점	0	1,539	미상	시건된 컴퓨터 수리점 내부에서 화재 발생
3	07.23 13:14	하월곡동 태양실업(의류작업장)	0	60,755	미상	의류봉제 작업장 내 재단대 주변에서 착화 발화
4	07.26 07:22	하월곡동 (화재경계지구)	0	4,162	전기	미아리텍사스 성매매집결지 천정 환풍기에서 발화
5	07.28 21:39	삼선동2가 삼선푸르지오	0	3,045	기계	배란다 냉장고 주변 먼지등으로 인한 발화
6	07.30 22:41	길음동 김상용건물	0	1,768	전기	벽체에 설치된 전기분전반에서 스파크 발생
7	08.26 14:39	정릉동 다세대주택	0	5,914	전기	전기배선 부근에서 발화
8	09.07 20:19	하월곡동 아이코드델리카페	1	3,324	부주의	로스팅기 주변에 피우다 버린 담배꽁초로 발화
9	09.17 20:40	상월곡동 그랜드스타렉스	1	4,624	방화	차량내 액체인 가연물에 방화
10	09.20 04:08	삼선동5가 런던커피숍	0	3,675	미상	커피숍 내 카운터와 제빙기 사이 부근에서 화재 발생

〚분기별 분석〛

☞ 2016년 3/4분기 주요화재 중 부상자 발생화재는 담배꽁초(부주의)로 인해 커피숍 및 방화로 인한 차량에서 각 1명씩 발생하였으며, 단순연기흡입으로 병원이송 후 귀가조치되었으며, 하월곡동 의류작업장에서 재산피해 6천만원의 화재가 발생하였음.

□ 2015년도 3/4분기 주요화재 (참고자료)

연번	발생시간	장 소	부상 (명)	재산피해 (천원)	원인별	발화개요
1	07.07 00:49	삼선동2가 김연수건물	0	4,377	전기적	봉제작업장 내 전기주전자 전기배선에서 발화
2	07.14 08:11	돈암동 방생선원(사찰)	1	231,260	미상	사찰목조 법당내에서 원인미상의 화재가 발생
3	07.26 05:00	장위동 일반주택(각황사)	1	99	방화 의심	일반 주택 현관에서 방화로 추정되는 화재가 발생
4	09.12 03:50	길음동 우성빌라	1	6,780	전기적	작은방 출입문에 설치된 벽걸이선풍기 부근에서 발화
5	09.21 04:28	장위동 일반주택	3	15,385	미상	일반주택 2층 방에서 원인미상의 화재로 발화

	【화재통계 분석 및 대응방안】
세부사항 분석 ☞ 2016년 3/4분기 화재건수는 43건으로 전년 동분기별 대비 7건(19.4%↑) 증가하였고, 증가 원인 중 1위는 부주의 15건(6.3%↓), 장소별 1위는 비주거 19건(171.4%↑)으로 나타남. ☞ 원인별 발생 순위는 부주의 15건(6.3%↓), 전기적 요인 11건(10.0%↑), 기계적 요인 6건(500%↑)순으로 발생하였고, 부주의에 의한 화재 중 음식물조리 7건, 담배꽁초 4건 순으로 발생함. 음식물조리 화재의 대부분이 50대 이상 취약계층이 6건이며 대부분 음식물을 가스레인지 위에 올려놓고 외출한 사이 화재가 발생함. ☞ 장소별 발생 순위는 비주거 19건 (171.4%↑), 주거 18건(10.0%↓), 차량 3건(50.0%↑) 순으로 발생함. 비주거는 음식점이 6건으로 가장 많았으며, 주거에서는 공동주택 11건(61.1%), 단독주택 7건(38.9%)이 발생하였으며, 공동주택에서는 아파트가 6건으로 분석됨. ☞ 인명피해는 부상 2명으로 전년 동기간 대비 4명(66.7%↓) 감소함. 부상 원인은 단순연기흡입 1명, 화상 1명이며, 감소 사유는 전년 동기간 대비 화상으로 인한 부상자가 감소한 것으로 분석됨. ☞ 재산피해는 9천6백만원으로 전년 동기간 대비 1억9천1백만원(66.5%↓) 감소함. 감소 사유는 2015년 7월 14일 돈암동 방생선원 화재 피해액 2억3천만원이 발생하여 동기간 대비 크게 감소 한 것으로 나타남. ☞ 센터별 화재건수는 큰 편차는 없으나 현장대응단 14건으로 제일 많았으며, 특히 재산피해 편차가 심한 것으로 나타남. 원인은 2016년 7월 23일 하월곡동 의류봉제작업장의 재산피해가 6천만원으로 높게 분석됨.

☞ 주요화재 현황은 2016년 9월 7일 하월곡동 아이코드델리카페, 2016년 9월 17일 상월곡동 그랜드스타렉스에서 각각 부상자 1명이 발생하였으며, 2016년 7월 23일 하월곡동 태양실업 의류작업장에서 6천만원의 재산피해가 발생함.

현장대응방안

☞ 저층 공동주택에서는 다목적펌프차량을 활용하여 신속한 인명구조 실시

☞ 출동중 소방안전지도를 활용하여 신속한 출동로를 확보하고 선착대는 특수차 부서위치를 선점하여 초기 화재진압 및 인명구조를 우선 목표

☞ 고층건물 화재 시 선착대는 옥내소화전과 연결송수구를 활용하고, 후착대는 신속히 화점층까지 로프를 이용한 수관을 연장

☞ 노후아파트 화재 시 선착대는 만일을 대비하여 소방시설에 의존하지 말고,로프를 이용하여 신속히 수관을 연장하여 화재진압

☞ 고지대 좁은 골목에는 중계 송수를 통한 소방차 적정부서

- 선착차량에서 수관을 집중 전개하여 효율적인 소방작전 전개

☞ 음식물조리 화재출동 시 선착대는 신속한 건물 내 가스밸브 차단 및 수관전개를 신속히 하여 만약에 화재에 대비

- 음식물조리 화재예방을 위한 가정집 가스타이머 설치 유도 및 외출 시 가스밸브 잠그기, 음식물조리 화재의 위험성 등에 대한 관계자 현장 예방교육 실시.