- 소중한 문화유산의 보존을 위한 - 2016. 상반기 문화재 실전 대응훈련 등 추진계획

동 작 소 방 서

(재난관리과)

2016. 상반기 문화재 실전 대응훈련 등 추진계획

관내 중요문화재에 대한 유관기관 합동소방훈련 등으로 화재 예방 및 대응능력을 강화하여 유사시 신속하고 효율적인 현장대응 체제를 구축 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 서울특별시 재난대응과-2190(2016.1.29.)호 “2016년 소방훈련  실시 기본계획 알림”

❍ 재난관리과-576(2016.1.22.)호 “2016. 소방훈련 등 재난대응  업무 추진계획 알림”

Ⅱ		추진방향

❍ 유관기관 합동훈련을 통한 공조체계 유지

❍ 자율방화체제 구축 및 관계자 초기진압능력 제고

❍ 가상 상황설정 실전대응훈련을 통한 현장지휘체계 확립

❍ 지속적인 훈련을 통한 화재진압 태세 확립

Ⅲ		문화재 소방훈련

민․관 합동 실전 대응훈련

❍ 기    간 : 2015. 4. 7.(목) ~ 4. 8.(금) 14:00

❍ 대    상 : 2개소 – 지덕사, 용양봉저정

❍ 동    원 : 88명 20대

※ 소방 및 구청 등 유관기관, 문화재 관계자

❍ 훈련일정 및 동원사항

일 시	훈련대상	소재지	동 원 사 항
			인 원					장 비
			계	소방	유관기관		관계자등	계	소방	유관기관		관계자등
					구청	경찰				구청	경찰
	2개소		88	52	8	4	24	20	12	4	2
2016. 4. 7. (목) 14:00	지덕사	동작구 양녕로 167	44	26	4	2	12	10	7	2	1
2016. 4. 8. (금) 14:00	용양봉저정	동작구 노량진로 32길	44	26	4	2	12	10	7	2	1

※ 소방력 동원 : 지휘차, 관할펌프･오토바이, 동작펌프, 굴절, 미분무가스소방차(중부), 구조버스

자체 실전 대응훈련

❍ 일    시 : 2016. 4. 11.(월) 10:30

❍ 대    상 : 사육신묘

❍ 동    원 : 20명 5대(지휘차, 노량진펌프･오토바이, 굴절, 구조버스)

	❖ 문화재 소방훈련 대상 현황 ❖
대 상 명		소재지	기본현황		소방시설 등	관리자	관할센터	비고
용양봉저정		동작구 노량진로 32길	한식 목조 1층 와가 바닥38.4㎡ 높이(전체6.25M,처마3.37M)		소화기5,경보3/1,CCTV4,방범용센서12조	구청 (문화체육과)	노량진	서울시 유형6호
사육신묘		동작구 노량진로 191	양식 콘크리트 와가 바닥38.4㎡ 높이 4.68M		소화기5,CCTV3	구청 (문화체육과)	노량진	서울시 유형8호
지덕사		동작구 양녕로 167	한식 목조 1층 와가 34.08㎡ 높이(전체2.94M,처마3.37M)		소화기5,CCTV9,방범용센서10조	재단법인지덕사	상도센터	서울시 유형11호

훈련 실시방법

❍ 유관기관 합동 및 자체 실전대응훈련

도상훈련 실시 후 돌발상황(Sudden Attack) 부여 방식으로 진행

오토바이진화기동대 및 문화재안전지킴이 활용 초동조치

목조문화재 대응장비(동력윈치, 돌진형관창, 엔진식 파괴 천공장비)를 활용한 효율적인 진압방법 강구

종사원 소화기 사용법 교양 및 실제사용법 확인

※ 훈련 전 과정을 Slow-Video식으로 세밀하게 실시

❍ 훈련중점사항

소방차량 진입로(우회로) 및 부서위치

주변 소화용수시설 확인 및 실제 활용 진화훈련

자위소방력(인원･시설･장비) 적극 활용 능력 향상

기타 화재의 진압 등에 필요한 정보 수집 등

❍ 훈련대원 복장 - 면체 제외

진압대원 및 구조대원 : 방화복, 헬맷, 공기호흡기 착용

운전요원 : 기동복(상의 방화복), 기동화, 안전모

목조문화재 대응장비 조작･숙달훈련

❍ 일    시 : 훈련 중 병행실시

❍ 훈련장소 : 용양봉저정 등 3개소

❍ 교    관 : 현장지휘팀장

❍ 동원장비 : 동력윈치, 돌진형관창, 엔진식 파괴 천공장비

❍ 훈련 중점사항

목조문화재 대응장비를 활용한 효율적인 진압방법 강구

문화재 합동훈련 시 반드시 대응장비 활용훈련 실시

훈련 및 안전책임관 : 현장지휘팀장

	❖ 문화재 소방훈련 관련 조치사항 ❖
문화재 훈련과 병행 소방활동자료조사 - 소방행정정보시스템 입력, 유사시 활용 문화재 화재대응매뉴얼 정비 - 변동사항 확인 및 수정후 소방행정정보시스템/목조문화재 upload 및 제출 목조문화재 대상별 화재진압계획 - 검토 및 정비 후 훈련결과 보고 시 제출 ☞ 수정 자료는 추후 상황실 및 각 출동차량 비치, 유사시 활용 ※ 화재대응매뉴얼 및 진압계획은 기 추진완료. → 재난관리과-1104(2016.2.15.)호 “겨울철 문화재 특별 가상화재 진압훈련 등 추진결과 알림”

Ⅳ		문화재 화재예방 협의체 운영

❍ 일    시 : 2016. 4. 7.(목) 14:30

❍ 장    소 : 지덕사 회의실

❍ 참    석 : 동작구청 등 문화재 관계기관

❍ 내    용 : 화재예방 및 효율적인 안전관리 방안 마련 등

Ⅴ		문화재 합동 현장확인

❍ 일   시 : 대상별 훈련 중 병행 실시

❍ 방   법 : 소방서, 관리기관(주체) 참여 합동확인

❍ 내   용

소방활동 장애 및 화재취약요인 발굴 개선

소방차량 진입여건 분석, 관리주체와 협의를 통한 안전대책 강구 등

Ⅵ		행정사항

❍ 훈련 책임관은 사전 도상훈련과 철저한 안전교육으로 원활한 훈련 진행은 물론 불미스러운 안전사고가 발생치 않도록 하고,

❍ 훈련 중 무전기 등 통신기기를 상시 개방하여 화재 등 유사시 신속한 대응.

❍ 아울러 훈련 중 소중한 문화유산이 훼손되는 일이 없도록 각별히 주의하고,

❍ 훈련사항은 ‘119행정정보시스템’에 입력하고 붙임서식에 의거 훈련 종료 2일한보고.

붙 임  문화재훈련 결과 보고 서식 1부.  끝.

【붙임 1】

【2016 상반기 문화재훈련 결과 보고】

〈○○○안전센터〉

훈련강평

❍ 가

❍

문제점

❍

❍

❍

개선방안

❍

❍

❍

수범사례

❍

❍

훈련 참여 현황

< 훈련 실적 >

참여 구분	대상	횟수	계		소방		문화재청		구청		경찰 등		자위소방대		기타
			장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원
문화재 (합동)
문화재 (자체)
한옥보존지구
천연기념물

< 훈련 내용 >

❍ 문화재 훈련내용(합동)

-

-

❍ 문화재 훈련내용(자체)

-

-

❍ 한옥 보존지구 훈련내용

- 비상소화장치 사용훈련 :   회,  명

- 거주민 안전교육 : 회,  명

❍ 천연기념물 주변 화재시 보호대책 방안

-

-

훈련사진

◈문화재(합동/자체)
훈련 대상명
훈련 대상명
훈련 대상명

※ 소방활동, 자위소방활동, 오토바이진화기동대, 문화재안전지킴이 활동 등