시네마테크 건립에 따른 주차수요 해소방안

Ⅰ		근 거

❍ 서울시 중구 2015년 제5차 도시계획위원회 심의 보류에 따른 대책

⇒ 중구 문화관광과-937(2016.01.12.)호 및 문화관광과—2115(2016.01.22.)호

⇒ 서울시 문화융합경제과-2507(2016.03.08.)호

Ⅱ		부설주차장 설치

❍ 위    치 : 서울시 중구 마른내로 38(초동 64-11) 시네마테크

❍ 대지면적 : 804.10㎡

❍ 건축면적 : 482.97㎡ (연면적 : 4,344.55㎡)

❍ 주차대수 : 25대(지하1층 16대, 지하 3층 9대)

※ 부설주차장 설치기준에 의한 주차공간(최대면수)

Ⅲ		도로 지하 주차장 조성

❍ 위    치 : 서울시 중구 마른내로 38(초동 64-11) 전면보도 및 도로의 지하공간

❍ 부지면적 : 1,560㎡[기존 부지 804㎡ + 도로지하 756㎡]

❍ 규    모 : 지하 1~4층(연면적 5,484㎡)

구분	총계	지하1층	지하2층	지하3층	지하4층
면적	5,484㎡	804㎡	1,560㎡	1,560㎡	1,560㎡
주차면수	118면	4면	38면	38면	38면

※ 마른내로 지하 1.5m 공간에 매설물(상·하수관, 통신관, 가스관 등)이 관통

하고 있어 도로 지하주차장은 지하 2층부터 설치 가능

❍ 소요예산 : 70억~110억

구분	주차규모	공사비 산출	산출기초
복합(승용차+관광버스)	118면(버스 8면)	64억원 + 44억원 = 110억원	· 승용차 : 4,500 ~ 6000만원/면 · 대형(관광버스) : 5억 ~ 5억 5,000만원/면
일반(승용차 전용)	118면(승용차)	6,000만원 × 118면 = 70.8억원

▲ 서울시 주차계획과-주차장 건설 예산편성 기준 산출

붙임 : 도로 지하 주차장 설계도면