품목별 세부규격서
장 비 명	구조용 활동장갑	모델명/제조사	AXION(이탈리아)
장비사진
장 비 상세규격	◇ 제원 - 재질 : 부드러운 최상의 천연가죽 - 형태 : 오지형 타입에 마찰부분은 이중 덧대기 하고 손등 쪽은 마모에 강한 가죽및 유연한 부분은 캐블러 실로 봉제하여 마찰로 인한 내 마모성을 최대한 보완함 - 색상 : 검정색 - 외형 : 손목부분은 손목힘을 집중하기 위해 네오프렌 소재와 벨크로 찍찍이를 사용하였음 - 특징 : ⊙ 손가락 부분을 보호하기 위하여 부드러운 고무를 넣어서 착용감을 극대화 함 ⊙ 장갑을 휴대하기 쉽도록 카라비너 구멍을 가지고 있음. - 크기 : S, M, L, XL ,XXL 택일 가능 - 제품성능 : CE (EN388 기준) 에서 인증된 제품
구매신청사유	◇ 각종 재난 등의 구조, 구호활동 시 대원의 안전을 위해 기본적으로 착용하여 개인 보호 및 원활한 활동을 위해 필요.
예산소요액	88,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	다목적 칼	모델명/제조사	NEW WAVE / 레더맨
장비사진
장 비 상세규격	* 제원 - 접은 길이 : 10 cm - 나이프 길이 : 7.37 cm 이상 - 무 게 : 241g 색 상 : Silver 기 능 : 플라이어, 나이프 등 17가지
구매신청사유	◇ 각종 재난 등의 구조, 구호활동 시 필요한 플라이어, 드라이버 및 철사 절단 등 현장활동 시 휴대가 용이하고 여러 기능을 가지고 있어 원활한 현장활동을 위해 필요.
예산소요액	136,000

품목별 세부규격서
장 비 명	구조 안전화	모델명/제조사	알피나
장비사진
장 비 상세규격	◇ 제원 및 특징 - 겉 감 : 방수기능이 있는 프리미엄 가죽과 6인치 사이즈 지퍼 - 안 감 : 마모 방지 및 통기성 기능의 직물 - 발가락 보호 : 알루미늄 토우캡 적용 - 중간 보호창 : Lenzie 섬유(못 관통 방지기능) - 바닥면 : 이중 고밀도 화염 방지 고무(300°C)로써 우수한 충격흡수와 쿠션으로 편안함을 강조 - 무 게 : 636g - 인 증 : EN ISO20345:2011 - 색 상 : 검정 - 기 능 : 못 관통방지, 정전기 방지, 기름방지, 산성 방지, 미끄럼 방지, 뒷면에 반사지 부착으로 시인성 부각
구매신청사유	◇ 각종 재난 등의 구조, 구호활동 시 구조대원의 발 보호 및 원활한 활동을 위해 필요.
예산소요액	242,000원

품목별 세부규격서
장 비 명	말벌보호복	모델명/제조사	말벌보호복
장비사진
장 비 상세규격	◈ 규 격 - 재 질 : 특수가공 나일론, PVC코팅, 폴리에스테르, 플라스틱 - Size : 성인 Free Size - 색상 : White(흰색) ◈ 구 성 - 해충방호제복 1Ea, 머리보호구 1Ea, 해충방호장갑 1Ea, 선풍기 2Ea, 베터리팩, AAA건전지 2쌍, 보관용 가방 1 Ea
구매신청사유	◇ 말벌 등 유해해충의 제거활동 시 말벌 등의 침투를 차단하여 대원을 보호하여 원활한 활동을 위해 필요.
예산소요액	352,000

품목별 세부규격서
장 비 명	말벌제거 스프레이	모델명/제조사	와스프/필텍
장비사진
장 비 상세규격	* 제원 - 크 기 : 65(파이) x 24.5 cm - 스트로 길이 : 11 cm 이상 - 용 량 : 400ml
구매신청사유	◇ 말벌 등 살충제로 제압할 수 없었던 모든 해충의 제거활동 시 대원 보호 및 원활한 활동을 위해 필요.
예산소요액	132,000/박스