다. 상수도 정책 분야

다-1. 유수율 개선율

지표명	다-1. 유수율 개선율

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A(5점)	누수방지과	김영일	3146-1516

□ 평가기준

평가항목

평가방법

판정기준

유수율 개선율

(5점)

- 유수율개선율 =   점검대상년도      유수율 – 점검대상   전년도 유수율

※ 평가대상연도       상수도통계 자료를    활용하여 평가

구분	사업자의 평가전년도 유수율
	60%이하	60초과 70%이하	70초과 80%이하	80%초과
A	개선율 4%이상	개선율 3%이상	개선율 2%이상	개선율 0.5%이상
B	개선율 2%이상 ~4%미만	개선율 1.5%이상 ~3%미만	개선율 1%이상 ~2%미만	개선율 0.3%이상 ~0.5%미만
C	개선율 1%이상 ~2%미만	개선율 0.8%이상 ~1.5%미만	개선율 0.5%이상 ~1%미만	개선율 0.1%이상 ~0.3%미만
D	위에 해당되지 않는 경우
E	판정없음

* 평가대상연도 유수율이 90%이상인 사업자 만점부여(하락여부와 무관)

* 유수율이 90% 미만인 수도사업자중 유수율이 감소한 경우 D등급으로 평가

▢ 판정결과 : A

○ 2017년 유수율 : 95.7%

[근거자료]

1. 유수율 현황

구분		2016년	2017년	전년대비 증·감	비 고
목표		95.5%	95.5%	0%
추진 실적	유수율	95.3%	95.7%	+0.4%
	공급량 (천㎥)	1,162,268	1,149,881	-12,387
	조정량 (천㎥)	1,107,968	1,101,448	-6,520

▢ 2017년 세부 산출내역

(단위 : 천㎥)

생산량 (1,149,881)	유효수량 (1,129,192)	유수수량 (요금징수량) (1,101,448)	요금수량	1,068,400
			분수량	33,048
			기타
		무수수량 (27,744)	수도사업용수량	1,297
			공공수량	-
			부정사용량	-
			계량기불감수량	26,447
	무효수량 (20,689)	조정감액수량	-
		누수량	20,689
		기타	-

▢ 2016년 세부 산출내역

(단위 : 천㎥)

생산량 (1,162,268)	유효수량 (1,135,579)	유수수량 (요금징수량) (1,107,968)	요금수량	1,078,892
			분수량	29,076
			기타
		무수수량 (27,611)	수도사업용수량	879
			공공수량	-
			부정사용량	-
			계량기불감수량	26,732
	무효수량 (26,689)	조정감액수량	-
		누수량	26,689
		기타	-

붙임 : 2017년 유수율 확정 보고 자료 1부.

【붙임】

공급량 관리

□ 공급일수 1일 감소로 공급량 감소

❍ 2016년 대비 공급일수 1일 감소로 1일 공급량 3,150천㎥ 감소

□ 인구수 감소 및 관광객 감소등으로 공급량 감소

❍ 전년대비 서울시 인구수 9,857천명으로 전년대비 73천명 감소

□ 구리, 남양주, 하남시 등 시계외 급수량 증가

❍ 시계외 급수량 전년대비 3,972천㎥ 증가(급수인구수 전년대비30,832명 증가)

<<  서울시 기후 분석   >>

구 분	평균기온(℃)	평균최고(℃)	평균최저(℃)	강수량(㎜)	강우일수(일)
2017년	13.1	18.1	8.8	1,233	102
2016년	13.6	18.6	9.4	992	109
평 년	12.5	17.0	8.6	1,451	109

◾ 평균기온 및 평균 최고․최저 기온이 평년대비 높고, 강수량은 전년대비 많은 편

※ 동파대비 물흘림량 증가로 인해 조정량 증가요인으로 유수율 향상

(전년대비 동파건수 8,746건으로 급증 : 359건→9,105건)

조정량 관리

□ 1,000세대 이상 대단위 신규 아파트 입주로 인한 조정량 증가

❍ 마곡․ 세곡․ 내곡지구 등 대단위 아파트 신규세대 입주

□ 위례지구, 보금자리, 다산 신도시 등 시계외 조정량 증가

❍ ’17년 시계외 조정량 33,048천㎥ (’16년 29,076천㎥)

□ 3월 검침부터 일정 변경으로 조정량 증가

❍ 2017년 3월 검침부터 검침일정 (22일~7일⇨21일~8일) 변경

※ 공급일수 1일 감소하였으나 조정량 감소가 공급량 감소량보다 적어서

유수율이 상승한 것으로 추정

<< 업종별 증․감 현황  >>

(단위 : 천㎥)

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2017년	1,101,448	713,978	78,035	253,963	22,424	33,048
2016년	1,107,968	719,713	80,086	255,783	23,310	29,076
증․감	-6,520	-5,735	-2,051	-1,820	-886	+3,972

◾ 전체적으로 인구수 및 공급일수 감소 등으로 사용량 감소하였음

- 수전수(전년대비 +29천전) 및 1인 세대수(전년대비 +48천)는 증가하였으나

1인 1일 급수량은 감소함

※ 1인1일 급수량: 298ℓ(2014년)⇒ 301ℓ(2015년), ⇒303ℓ(2016년) ⇒ 301ℓ(2017년)

- 공공용은 학생수 및 수업일수 감소등으로 사용량 감소

- 일반용은 재개발․재건축 및 외국 관광객 감소로 사용량 감소

- 욕탕용은 폐업증가 및 생활패턴 변화로 해마다 감소 추세임.

Ⅱ		사업소별 유수율

□ 수도사업소별 유수율

❍ 목표 대비 실적

(단위 : %)

구 분	전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’17년목표	95.5	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
’17년실적	95.7	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
증․감	+0.2	-0.66	+1.15	+1.11	-0.49	+0.39	-0.13	+0.21	+0.67

⇒ 유수율 목표 달성 사업소 : 서부, 동부, 강서, 강남, 강동

❍ ’16년 대비 실적

(단위 : %)

구 분	전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.7	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
2016년	95.3	89.18	98.59	96.40	95.31	94.14	94.85	97.54	97.79
증 감	0.4	1.41	-0.78	1.28	-0.30	0.55	0.07	0.34	0.49

⇒ ’16년도 대비 유수율 하락 사업소 : 서부, 북부

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 2017년 유수율 향상 추진사업 실적 종합평가에 반영

❍ 2017년 최종 유수율 상수도 통계자료 등에 활용

붙임 : 2017년 최종 유수율 산출 자료 1부. 끝.