「소방장비 100% 가동율 유지를 위한」

2017년도 자체 소방장비 관리□운용 계획

2017. 1.

노 원 소 방 서

(소방행정과)

목        차

Ⅰ.		추진방향
Ⅱ.		2016년도 추진실적 및 주요 성과
Ⅲ.		차량현황
Ⅳ.		내용연수 경과 차량 등 교체 추진
Ⅴ.		소방장비 예방점검 □ 정비 계획
Ⅵ.		소방장비 관리상태 확인점검
Ⅶ.		개인보호장비 보유기준 및 불용처분
Ⅷ.		호흡보호장비 관리
Ⅸ.		소방장비 자체 교육 훈련 계획
Ⅹ.		기타 소방장비 유지관리 등

2017년도 자체 소방장비 관리 ․ 운용 계획

소방장비의 체계적이고 효율적인 관리□운용과 철저한 점검․정비로 현장

대응능력 확보를 위한 2017년도 자체 소방장비 관리□운용 계획임.

Ⅰ		추 진 방 향

철저한 점검․정비로 인한 예방정비로 최상의 소방장비 가동률 유지

경미한 고장 및 부품 교체는 자체 이동정비반 최대한 활용

소방장비 교육훈련 강화 및 성능 숙지로 신속한활동 및 안전사고 예방

월동기 전 점검⦁정비로 월동기간 출동태세 확립에 만전

노후 소방장비(차량, 보호장비) 교체 및 불용처분

Ⅱ		2016년도 추진실적 및 주요 성과

특장소방차 운용능력 경연평가: 단체 최우수

본부 주관 소방장비 관리상태 확인점검: 우수(2위)

소방차운용사 평가: 100% 합격(1급-1명, 전문-5명)

운전면허 양성반 운영 결과(합격): 1종 대형면허(3명) 2종 소형면허(13명)

노후 소방차량 교체: 4대(구조버스1, 구조공작차1, 펌프차1, 물탱크차1)

공기호흡기 용기 노후도 개선: 본부 주관 재배치를 통해 110개 추가 확보

Ⅲ		차량현황: 총37대(2017.1.1.현재)

구 분	계	특 수 차										일 반 차				이륜차
		고가차	굴절차	펌프차	탱크차	화학차	구급차	구 조 버스	구조공작차	지휘차	배연차	점검차	홍보교육	승용차	화물차
계	37	1	1	5	4	1	7	1	1	1	1	1	1	5	1	6

Ⅳ		내용연수 경과 차량 등 교체 추진

교체기준 : 내용연수 경과차량 중 성능저하 및 경제성이 낮은 노후차량

대    상

내용연수 경과: 승용차 2대(1호차, 2호차), 펌프차 1대(진압대),

물탱크차 2대(진압대,월계), 배연차 1대(수락), 이륜차 2대(월계,수락)

내용연수 미경과(주행거리 과다): 구급차 2대(상계2소대, 수락)

내    용 : 연장 또는 불용(감축)은 “본부 소방차 불용심의회”에서 결정

처분 시 소방관련 표식(차량외부 부착 문자, 로고 등) 반드시 제거

구급차량은 매각 후 민간구급차로 재사용될 경우 국민의 생명과 재산에

위해를 끼칠 수 있으므로 반드시 폐차처분(일반 매각 금지)

불용 소방차량 매각 시 일괄 매각 금지(개별매각을 통한 입찰자의 선택폭

확대 및 세외수입 증대효과)

Ⅴ		소방장비 예방점검 □ 정비 계획

예방점검 ․ 정비

관련근거 : 소방장비관리규칙 제26조(소방장비 점검방법 등)

대    상 : 모든 소방장비

점검방법

- 국민안전처 “소방자동차 일일·주간점검 매뉴얼”에 따라 실시

- 일일·주간·특별점검 구분 실시(중복 시 상위점검으로 갈음)

점검시기

- 일일점검 : 1일 1회 이상, 자체 일과표에서 정하는 시간

- 주간점검 : 주1회 이상(원칙: 매주 목요일)

- 특별점검 : 사고로 인한 고장 및 엔진의 출력 저하 등 특별한 사유가 있을 때

추진 주체 및 일상점검 확인(일일 □ 주간 □ 특별점검)

- 장비 특성에 따른 장비관리자 지정

- 장비점검자는 관리자가 해당일 근무자 중 지정

소방차량 일상점검 확인(일일 ․ 주간)

구 분	점검 ․ 확인 항목	횟수	점검․확인 방법
현장대응 단장, 센터장	․ 1일 1회 이상 특수차량의 직접작동 확인여부 ․ 예방점검의 이행(일일, 주간) ․ 소방장비의 관리·운용상황 기록·유지	매일	교대점검 및 오전 집중점검시간
소방행정 과 장 (장비회계 팀장)	․ 예방점검의 이행사항 ․ 소방장비의 관리운용상황 기록·유지 상태 ․ 장비담당자의 교육훈련 실시(교관:이동정비반 등)	주1회 이상	주간점검 등

점검 ․ 정비 결과조치

- 경미한 사항 : 자체 이동정비반에서 시정조치(소모품 교체 및 교정 등)

- 중요한 사항(자체 수리불가 사항) : 수리비 1백만원 이상(또는 중요정비

사항)은 본부 보고 ⇒ 본부 장비관리팀 확인(필요시) ⇒ 전문 정비업체 입고 수리

	<소방차량 정비 절차 흐름도>
❖ 소방자동차 정비 절차(소방행정과-7050(2016.5.31.)호“소방차량 정비 및 자동차검사 업무절차 개선 계획 알림” ❍긴급자동차: 고장발생보고(이동정비반 경유) ➜ 고장사항 확인(장비회계팀) ➜ 고장부분에 따라 공업사 또는 특장 전문정비업체에 수리 진행(장비회계팀) ➜ 이상 유무 검사(담당자 또는 이동정비반) ➜ 물품검사조서 작성(각 부서) ➜ 대금 결제(신용카드 등) * 단, 총액 10만원 이하의 소액은 자체 수리진행 후 소방행정과로 대금 청구 ❍일반 행정차량: (각 부서)자체 일상경비로 수리(원칙) ❖ 정비 의뢰 전 확인점검 강화 ➡ 1차 점검 ․ 정비: 자체 이동점검반 확인점검 확행(이동정비 실적관리) -단순고장으로 인한 소모성 부품 교체 및 교정 등 ➡ 2차 점검 ․ 정비: 자체 이동점검반에서 조치 불가시 전문정비업체에 의뢰.

기록관리

- 소방장비관리규칙 서식에 의거 기록유지하고 점검 및 확인자 서명 날인

소방차량 자체 정비팀(이동정비반) 운영

- 관련근거 : 소방장비관리규칙 제28조(소방장비의 정비)

- 자체 이동점검반(정비가능자로 편성 : 3개조 9명)

- 임 무: 정기 순회 정비 및 자체 소방장비확인점검,

고장발생시 현장 출동하여 응급조치 및 직무교육 시 교관 요원

소방차량 특장부분 정밀점검(본부 계획에 따름)

- 점검대상 : 차량기산일로 부터 5년이 경과하고 내용연수 미경과 차량

□ 소방펌프차, 소방화학차: 2년마다 1회 이상. 다만, 내용연수가

끝나는 연도에는 1회 이상 점검.

□ 소방사다리차(고가 및 굴절사다리차): 매년 1회 이상

- 방법 : 한국소방산업기술원(점검부)에 점검 의뢰

자동차 종합검사

- 종합검사: 자동차관리법 제43조의2에 의하여 수도권 및 인구 50만 이상

대도시에 등록한 차량 중 일정기간이 경과한 자동차에 대하여 실시

- 검사일자: 검사유효기간 만료일 기준 앞,뒤로 31일 이내 실시

- 검사장소: 교통안전공단 검사소 및 일근 출장검사장, 민간 지정정비사업자

- 검사비 회계처리: 각 부서 자체 일상경비 처리 원칙

Ⅵ		소방장비 관리상태 확인점검

소방장비 관리실태 확인점검

관련근거 : 소방장비관리규칙 제24조(소방장비의 관리상태 확인)

본부 주관 확인점검

- 횟  수 : 연 1회(2017년 8월 ~ 9월 기간 중)

※ 우리 서는 2016년도 우수관서로(2위) 평가 제외 예정(자체 점검 실시)

- 중점확인사항

□ 소방자동차 점검 정비 매뉴얼 숙지/차량별 비치 여부

□ 소방장비의 가동상태 및 보유장비 조작요령 숙지상태

□ 소방장비 및 부품의 관리계획의 수립 및 이행 실태

□ 소방장비의 관리운용 기록 ․ 유지 상태 등

소방서 주관 자체 확인점검

- 횟   수 : 연 2회(반기별 1회) 이상

- 점검반 구성 : 기동장비 등 6개 분야

- 대   상 : 본서, 현장대응단, 각 안전센터 보유 전 장비

- 확인사항: 소방장비의 효율적인 관리상태 및 예방점검 이행실태 등

Ⅶ		개인보호장비 보유기준 및 불용처분

개인보호장비(11종) 보유기준(2016.8.1.부터 개선, 시행)

품 목		내용연수	보 유 기 준	기준 수
공기호흡기	등 지 게	10년	진압대원 1인당 1점	185
	예 비 용 기	10년	진압대원 1인당 2점	370
	면 체	3년	진압대원 1인당 2점	370
	보조마스크	3년	진압대원 1인당 1점	185
방 화 복		3년	진압대원 1인당 2점	370
진 압 헬 멧 (소방헬멧에서 명칭 변경)		5년	진압대원 1인당 1점	185
안 전 화		소모품	진압대원 1인당 2점	370
진 압 장 갑 (안전장갑에서 명칭 변경)		소모품	진압대원 1인당 2점	370
방 화 두 건		소모품	진압대원 1인당 2점	370
안 전 헬 멧 (진압용 外)		3년	지원요원 1인당 1점	90
안 전 장 갑 (진압용 外)		소모품	대원별(전 직원 1인당 1점)	275

❖ 보유율 100% 이상 확보 및 노후율 지속적 개선

❖ 직무별 구분: 진압대원(진압, 구조대원) / 지원요원(구급, 내근)

❖ 개인보호장비 지급기준 변경(‘16년8월) ➔ 국민안전처 소방장비항공과-4991(2016.7.26.)호

-직무구분(진압,구조,구급,내근 등) 없이 일괄 지급 ➔ 직무별 구분 지급(진압,지원)

-지급장비 품목 확대: 9종 ➔ 11종(안전헬멧, 안전장갑 추가)

* 명칭 변경: 기존 소방헬멧, 안전장갑 ➔ 진압헬멧, 진압장갑으로 변경

노후 개인보호장비 불용처분 계획

불용 처분절차 및 일정

- 처분절차 : 불용대상 취합 ⇒ 불용 심의 후 불용결정 ⇒ 불용 처분(폐기)

⇒ 물품관리시스템 및 장비관리시스템 반영(불용결정 및 불용처분 등록)

- 일     정 : (상반기)자체 계획 수립 후 불용처분(폐기)

Ⅷ		호흡보호장비 관리

공기호흡기용기 위생검사(호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제8조)

장    소 : 강동소방서 호흡보호장비 정비실(불가시 동작소방서 협조)

검사내용 : 공기호흡기 용기 외부 육안검사, 용기 세척 및 건조

공기충전기 공기 질 성분분석(본부 계획에 따름)

횟 수 : 연 2회(상․하반기 구분 실시)

호흡용 공기품질 기준 : 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시 제4조

	〈호흡용 공기품질의 기준〉
1. 산소농도 20～22% 이내 2. 이산화탄소 1,000ppm 이하 3. 일산화탄소 10ppm 이하 4. 수분 25mg/㎥ 이내		5. 오일미스트 5mg/㎥ 이내 6. 총 탄화수소 25ppm 이하 7. 총 휘발성유기화합물 500ug/㎥ 이하

공기호흡기 용기 안전도(재)검사(고압가스안전관리법 제17조)

➡ 검사주기 : 신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것은 5년마다,

10년을 초과한 것은 3년마다 정기검사 실시

➡ 검사내용 : 부식여부, 내압성능, 단열성능 및 용기의 안전 확보사항 등

※ 내압검사 후 용기 세척 및 건조, 오링(패킹) 교체

내용연수 경과(10년) 공기호흡기 용기 불용처분(본부 계획에 따름)

Ⅸ		소방장비 자체 교육 훈련 계획

소방장비 조작기술 교육훈련 강화

목  표 : 특수장비 조작요령 숙달, 유사시 응급처치 및 안전사고 예방

기  간 : 연중 계속

횟  수 : 1일1시간 이상(이론 및 실습 병행), 부서별 자체 계획 수립 실시

대  상 : 특수차 담당자 및 예비요원, 진압대원, 구조대원, 구급대원

교육훈련 중점내용

- 특수장비 제원과 성능 및 사용법 숙지

- 장비에 대한 이론 발표(Presentation)

- 장비 점검⦁정비 요령 및 조작기술 습득 숙달

- 보고⦁듣고⦁느끼는 3박자 교육훈련

- 유사시 응급처치 및 안전사고 예방 등

운전능력 향상 및 운전요원 확보를 위한 운용교육 활성화

추진배경

- 소방임용 운전원의 소방특장차 운용, 주행, 점검, 정비에 대한

능력이 상대적으로 미흡하여 주행연습 등을 적극, 지속적인 교육 필요.

- 소방임용자의 보직변경 활성화 및 운전보직 희망자에게 교육기회 제공

- 퇴직자 등 발생 시 즉시 충원하여 업무공백 최소화

운용 교육 내용

- 교육대상 : 대형면허 소지자 중 소방임용자, 경방 중 희망자

- 교    관 : 차량관리주임 및 이동정비반, 안전센터 팀별 선임운전원

- 도로 주행연습 및 조작훈련 요령(근무시간 실시 원칙)

□ 안전책임자 지정 및 선탑자 동승

□ 필요시 선두에서 순찰차 등을 이용 주행차로 확보

□ 선두 운행차량과 10m 이상 안전거리 유지

□ 운행시 급출발, 급정차를 지양하고 교통신호봉 등을 이용 유도

□ 소방차 조작 및 점검 요령 숙지: 제원 숙지 및 작동원리, 응급대처법

안전사고 예방 운전원 소양교육

횟  수 : 월1회 1시간 이상(본서 소집교육-직장교육 시)

대  상 : 운전원 전원(이륜차 포함)

강  사 : 소방행정과장(장비회계팀장), 외래강사

방  법 : 교안 및 시청각(동영상 포함) 교육으로 실시

중점교육내용

- 교통사고 예방, 방어운전 및 안전운행 요령

- 차량 및 장비의 관리⦁운용 요령

- 교통법규 및 안전운행 방어운전 요령

- 소방차 점검⦁정비 요령

- 교통사고 발생시 응급조치 및 민⦁형사법 대응 요령, 사고사례 학습 등

Ⅹ		기타 소방장비 유지관리 등

현장 중심의 실용적 소방장비 개발

근    거 : 소방장비관리규칙 제32조(소방장비개발대회의 개최)

추진계획(별도계획 수립 시행)

- 자체 개발 소방장비 심사(3~5월 중) ➔ 본부 심사(7월 중) ➔ 전국대회

❖ 소방장비개발 참여자에 대한 실비 지원

소화약제 사용 및 수급관리

소화약제 사용 및 관리

- 화재 종류별 적응성을 판단하여 소화약제 사용

- 분말 소화약제 고형화 방지 : 약제탱크 습기방지, 분말약제 저어주기  등

- 포 소화약제 혼합 사용금지 : 계면활성제는 수성막포와 혼합금지

- 부패 및 침전에 따른 소화성능 저하약제 방치 지양

□ 보관기간이 3년 이상인 약제는 가급적 훈련용으로 활용

수급관리

- 예비량은 약제탱크 용량의 2배 이상 확보

- 용기 외부에 구입 시기, 약제종류 등 표기

- 홈약제 사용시 소방차량관리시스템 입력 및 익일 장비회계팀으로 문서

제출(일시, 장소, 사용품목, 사용량 등)

소방차량 겨울철 소방안전대책 추진

기    간 : 2017. 11. 1. ~ 2018. 2. 28.

준비사항(소방장비 확인점검과 병행)

- 동파방지 조치(차량 냉각수, 펌프에 부동액 주입 및 보온)

- 차고 온풍기 사전정비 및 차고 문 틈새 방풍장치로 영상온도 유지

- 안전장구 확보 및 차량적재

장구별 차종별	체 인	바 퀴 고임목	모 래 주머니	삽	염화칼슘	안 전 삼각대	기 타 (부동액 등)
소 방 차	1조	4개	4개	1개	2포	1개
행 정 차	1조	2개	2개	-	-	1개
구 급 차	1조	2개	2개		-	1개

긴급출동대비 차량 시동점검

계절 구분	동절기(11. 1 ~ 익년 2.28)	비동절기(3. 1 ~ 10.31)
기 준	1일 2회 이상(15분 이상/회)	1일 1회 이상
책임점검 확 행	1일2회 원칙으로 하되 담당 운전원이 차량의 노후도, 밧데리, 엔진 등 의 상태와 당일 운행상황 및 기온 강하에 따른 차고 온도 등을 종합적 으로 판단하여 점검기준 횟수 및 시간을 필요 최소한 범위에서 탄력적 으로 운용

어려운 경제난 극복을 위하여 예산 절감으로 경제살리기 동참

업무용 승용차량은 다수인 공동출장 시 사용하고, 장시간 정차대기 시

엔진 공회전 금지

❖“서울시 자동차 공회전 제한에 관한 조례”(10분 초과 시 과태료 5만원)

소방차량 정비는 자체 이동정비반을 적극 활용

에너지 절약을 위하여 2시간 이내 운행차량의 시동점검 생략

기타 동력장비 시동점검은 겨울철 2분 이내, 기타 1분 이내를 원칙

으로 하고 기타 사유발생시 부서장 판단 하에 실시.  끝.