2017년 강서수도사업소 온실가스 감축계획

온실가스 배출권거래제 시행에 따라 우리사업소 대상시설에 대하여 온실가스 감축계획을 수립하여 감축목표를 차질 없이 달성하고자 함.

1		사업장 현황 및 그간의 추진실적

□ 사업장 시설현황

○ 일반현황

- 관할구역 : 3개구(구로,양천,강서) 53개동

- 급수인구 : 1,491천명(594천세대)

- 공 급 량 : 152,073천㎥/년(2016년 기준)

○ 온실가스 배출 시설 및 공정

- 우장산(배)가압장 : 배수지 1개소, 가압장 1개소

- 그 외 상수도시설 : 배수지 7개소, 가압장 13개소 등

- 청  사 : 연면적 3,111.47㎡

- 자동차 : 총 28대(경유 14대, 휘발유 12대, 전기 1대, LPG 1대)

□ 추진실적

○ 그간의 온실가스 감축사업 추진실적

구 분	2015년	2016년
사업장내 설비 및 공정 개선	- 신정배수지 밸브 구동장치 1대 교체	- 화곡가압장 모터펌프 교체 20HP×2대 - 신정배수지 원격감시제어반 개량 - 오류2증압장 원격감시제어반 개량 - 목동배수지 밸브 구동장치 11대 교체 - 화곡배수지 밸브 구동장치 4대 교체 - 신월배수지 밸브 구동장치 1대 교체
청사 온실 가스 절감	- 가압장, 배수지 LED 32개 교체 - 청사 LED 교체 472개 전체 완료 ‧ 전력비 30% 이상 절감 - 건물에너지 관리시스템 도입 ‧ 겨울철 출입문 등 방풍테이프 시공 등으로 난방효율 극대화 사무실별 에너지 지킴이 활동 · 출장자 컴퓨터 등 사무기기 전원 차단실시 · 점심시간 전등소등 및 모니터 절전	- 건물에너지 관리시스템 도입 ‧ 겨울철 건물 창문 열손실 방지대책 으로 창문 일부에 단열재(뽁뽁이) 부착 사무실별 에너지 지킴이 활동 · 출장자 컴퓨터 등 사무기기 전원 차단실시 · 점심시간 전등소등 및 모니터 절전 겨울철 및 여름철 냉·난방기 가동 온도 기준 준수하여 에너지 절감
차량 온실 가스 절감	- 차량운영 절감 ‧ 불필요한 차량 운행 자재 · 겨울철 공회전 금지 · 여름철 차량 냉방가동 최소화 - 노후차량 교체 ‧ 전기 연료 자동차 : 1대 · 휘발유 연료 자동차 : 4대	- 차량운영 절감 ‧ 불필요한 차량 운행 자재 · 겨울철 공회전 금지 · 여름철 차량 냉방가동 최소화 - 노후차량 교체 ‧ 휘발유 연료 자동차 : 1대

2		2017년 온실가스 감축 계획

□ 2017년 감축목표량

구 분	할당량(A)	예상 배출량(B)	예상 감축량(A-B)
2017	973	950	-23

□ 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획 : 절감량 2CO2 ton

1) 등촌증압장외 1개소 노후 모터펌프 개량

- 사업대상 : 등촌, 오류2증압장

- 사업개요 : 모터펌프 교체설치(등촌-7.5HP×2대, 오류2-10HP×2대)

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 1CO2 ton

- 사 업 비 : 120백만원

2) 신정배수지외 2개소 노후 전동밸브 구동장치 개량

- 사업대상 : 신정, 신월, 우장산배수지

- 사업개요 : 노후 전동밸브 구동장치 12대 교체설치

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 1CO2 ton

- 사 업 비 : 90백만원

○ 차량운영 절감 계획 : 절감량 1CO2 ton

- 노후차량(5대)에 대하여 에너지 효율이 높은 전기연료 차량으로 교체 추진

- 불필요한 차량 운행 자제 및 차량 에어컨 가동 최소화

- 겨울철 차량 공회전 금지 및 난방가동 최소화하여 에너지 절감

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획 : 절감량 1CO2 ton

- 청사 증축공사 증축부분에 에너지 효율이 높은 지역난방 열원 사용 계획

- 건물내 여름철, 겨울철 냉·난방기 가동 온도 준수로 에너지절감 지속 추진

- 각 사무실 에너지절약 실천운동 적극 추진

작 성 자	시설관리과장 : 고신석 ☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱 ☎4015 담당 : 황민욱 ☎4023