서울특별시공고 2017-     호

2017년도 서울시 건설기계 배출가스 저감사업 참여자 신청 공고

서울시는 대기오염의 주된 원인물질인 미세먼지와 질소산화물을 저감해 나가기 위한 배출가스 저감사업의 일환으로 노후 건설기계 엔진교체 및 매연저감장치(DPF)부착 사업을 실시하고자 아래와 같이 공고합니다.

2017. 2.   .

서 울 특 별 시 장

1. 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 2. ~ 예산소진시까지

○ 사업내용 : 건설기계 배출가스 저감사업(엔진교체 및 매연저감장치 부착)지원

○ 지원대상

- 엔진교체 : 공고일 현재 서울시에 등록된 Tier 1 이하(2004년식 이전) 노후건설기계(지게차, 굴삭기)를 보유한 공공기관, 사업자 또는 개인

- 매연저감장치 부착 : 2005년 12월 31일 이전 등록된 2.5톤 이상 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭, 콘크리트 펌프트럭

○ 지원물량 : 엔진교체(200대), 매연저감장치 부착(163대)

○ 엔진교체 지원모델 : 지게차 및 굴삭기(현대, 클라크-삼성, 두산-대우, 볼보)

종 류		교체대상 엔진형식	교체 후 엔진형식	교체물량 (대)	비 고
지게차	2톤급	LD20(2) ~ LD30(2) 계열 LD20S(2,3) ~LD30S(2,3) 계열	M9R (엑시언)	50	정격출력과 회전속도를 만족할 것
		FX20D ~ FX30D 계열 FX203D ~ FX303D 계열 HDF20-2 ~HDF30-2 계열 HR20D ~ HR30D 계열
	4톤급	D35S~D45S 계열 FX35D~FX45D 계열	D34B	20
	6톤급	D50S~D70S 계열	D34A	20
		FX50D~FX70D 계열	D34B
굴삭기	5톤급	SOLAR50/55 계열 EC55/EW55 계열 ROBEX550/555 계열 MX3/MX55 계열	4TNV98	100
	14톤급	SOLAR130/140 계열	DL06	10

○ 지원내역

- 엔진교체 : 엔진교체에 소요되는 비용 85~90% 지원(자부담금 10~15%)

⇒ 엔진 외 70~80여 종의 부품비용, 교체비용, 구조변경 검사비용 등 포함

(단위 : 천원)

구 분	지 게 차			굴 삭 기
	2톤1)	4톤	6톤	5톤2)	14톤
장치가격	12,858	20,994	23,288	19,211	29,727
보조금	11,572	18,265	20,261	16,714	25,268
자기부담금 (부담율)	1,286 (10.0%)	2,729 (13.0%)	3,037 (13.0%)	2,497 (13.0%)	4,459 (15.0%)

1) 엑시언 보급 엔진 지게차(2톤)의 보조금은 10,026천원(자부담금 1,114천원, 10%)

2) 엑시언 보급 엔진 굴삭기(5톤)의 보조금은 13,168천원(자부담금 1,968천원, 13.0%)

- 매연저감장치 부착 : 장치비용의 90% 지원(자부담금 10%)

(단위 : 천원)

구 분	장치가격			유지관리비
	계	보조금	자기부담금(10%)
대형	10,388	9,349	1,039	462
중형	7,400	6,660	740	462

※중형은 소형 콘크리트펌프 일부 기종에만 적용

2. 지원조건

○ 노후 건설기계 배출가스 저감사업(엔진교체 및 매연저감장치 부착)에 참여하고자 하는 차량소유주는 장치제작사와 엔진교체 및 매연저감장치 부착 가능 여부를 사전에 협의하여 사업 참여 가능할 경우 장치제작사에 신청서를 제출하여 서울특별시에서 승인한 건에 한하여 보조금 지원

※ 보조금은 ‘17년 수도권 운행차 배출가스 저감사업 보조금 업무처리지침’에 의하여 건설기계  엔진교체 및 매연저감장치 부착 사업자로 선정된 사업자에게 직접 지급하며, 취득세 등 관련 법령에 의한 지방세가 부과될 경우에는 자부담하여야 함.

[건설기계 엔진교체]

○ 탈거된 엔진 및 주변장치는 서울시에 반납 [(사)한국자동차환경협회 대행]

○ 엔진교체 후 최소 3년간 의무사용, 미준수 시 보조금 회수조치

(회수기준 : 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 별표 8의2)

○ 엔진교체 후 성능검사 등을 위한 점검에 협조

[매연저감장치 부착]

○ 장치를 부착 한 후에는 폐차시 까지 장치를 무단 탈거할 수 없음

○ 매연저감장치 부착후 최소 2년간 의무사용, 미준수 시 보조금 회수조치

(회수기준 : 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 별표 8의2)

○ 저감장치 부착 시 한국자동차환경협회 및 장치 제작사 관계자와 충분히 협의하여 성능이 발휘될 수 있는 장치 부착 필요

○ 배출가스 저감장치 부착시 제작사 온도 분포 조사에 적극 협조

○ 매연 발생이 많거나 엔진오일 소모량이 비정상적인 차량은 사전에 반드시 정비를 한 다음 장치를 부착

3. 사업진행 절차

○ 배출가스 저감사업에 참여하고자 하는 건설기계(지게차, 굴삭기, 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭, 콘크리트 펌프트럭) 소유자는 장치제작사와 사전에 엔진교체, 매연저감장치 부착 가능여부를 협의하여 신청 가능할 경우 장치제작사를 통해 서울시로 참여 신청

2월		3월~10월		3월~10월		3월~10월		11월
계획추진계획 공 고	⇨	장치제작사 부착승인신청 (차주와 사전 부착가능협의)	⇨	부착승인 (수시)	⇨	- 사업시행 - 보조금 지급	⇨	사업결과 보고
서울시		장치제작사		서울시		제작사,서울시		서울시

4. 문의처

○ 서울시 : 대기관리과(☎02-2133-3651~3)

○ 건설기계 배출가스 저감사업 사업자

엔진교체 사업자	매연저감장치(DPF) 사업자
▣ 지게차(2톤급) - ㈜엑시언(☎031-270-6327) ▣ 지게차(4․6톤급), 굴삭기(5․11톤급) - ㈜이알인터내셔널(☎031-940-2560)	▣ ㈜이엔드디(☎02-2029-7033~5) ▣ ㈜에코닉스(☎031-940-2565,2569) ▣ ㈜크린어스(☎031-627-2900~1) ▣ HK-Mns㈜(☎070-4267-2729,2736)