문서번호	시설관리과-13846
결재일자	2017.5.24.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
협 조
	기전팀장
	주무관
	주무관
	주무관

2017년 공원 음수대 설치 계획

2017. 5.

남부수도사업소

(시설관리과)

2017년 공원 음수대 설치 계획

동작･영등포구 관내 시민이 찾는 공원에 음수대를 설치하여 시민들이아리수를 손쉽게 마실 수 있는 음용 환경을 조성하여 음용률 향상에 기여하고자 함

□ 2017년 공원 음수대 사업개요

○ 대  상 : 3개소 3대

- 동작구 : 2개소 2대, 영등포구 : 1개소 1대

○ 사업비 : 125백만원 (사업소 전체 재배정 사업비)

※ 공원음수대 설치를 위한 수도·전기배관 공사비를 포함한 사업비

○ 설치대상별 모델

연번	자치구	공 원 명(개소)	위 치	음수대 (개수)	디자인 선정	관리부서
1	동작구	햇님어린이공원	상도1동 424	1	퓨어:無	공원녹지과
2	동작구	사육신역사공원	노량진동 152-3	1	Drop Plop	〃
3	영등포구	문래근린공원	문래동3가 66	1	Running Water	푸른도시과

□ 설치 계획

○ 음수대 구매 및 설치

- 대    상 : 문래근린공원

- 사업규모 : 1개소 1대

- 소요예산 : 12백만원

- 시행방법 : 사업소 조달구매 후 설치

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 7.

※ 음수대 디자인 퓨어:無 와 Drop Plop은 본부에서 일괄 제작구매

○ 음수대 배관공사

- 대   상 : 햇님어린이공원, 사육신역사공원, 문래근린공원

- 사업규모 : D=20㎜, L=100m

- 소요예산 : 20백만원

- 시행방법 : 급수공사 연간단가 계약업체 작업지시

※ 전기배관·배선공사는 기전팀에서「2017년 전기설비 유지보수공사」

업체에 작업지시 하여 공사 시행

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 7.

		<공원음수대 디자인>
	Drop Plop(1대)		퓨어:無(1대)	Running Water(1대)

□ 행정사항

○ 음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력 및 물품관리전환 실시

- 공원음수대 설치현황을 GIS에 입력하여 관리

- ‘물품관리전환 합의서’ 2부 작성 후 설치기관 및 관리기관에서 관리

○ 음수대 관리카드, 음수대 관리 매뉴얼을 관리기관에 송부하여 원활히 유지관리토록 지도.  끝.