문서번호	대기관리과-@N
결재일자
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		저공해사업팀장	대기관리과장
협조	대기정책팀장
	주무관

2017년 노후 건설기계 엔진교체 지원 계획

2017. 2.

기후환경본부

(대기관리과)

2017년 노후 건설기계 배출가스 저감사업 추진계획

노후 건설기계에서 배출되는 대기오염물질을 저감하기 위해 엔진교체 및 매연저감장치 부착을 추진하여 대기질 개선에 기여하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 건설기계에서 배출되는 미세먼지 및 질소산화물 관리 필요성 대두

- 전체 건설기계 오염물질 배출량의 86.1%를 차지하는 덤프트럭, 콘크리트 펌프, 콘크리트 믹서트럭, 굴삭기, 지게차 등 5종 특별관리 필요

□ 운행차 배출가스 저감사업 추진결과 미세먼지 농도는 감소 추세이나 질소산화물 개선효과는 미흡함

- PM-10 : 58(‘05년) ⇒ 48(’16년), △10㎍/㎥, NOx : 34(‘05년) ⇒ 31(’16년), △3ppb

Ⅱ		추진실적

□ 건설기계 엔진교체 실적 : 554대                  (단위 : 대)

구 분	합 계	지게차 (소형)	지게차 (중형)	지게차 (대형)	굴삭기 (소형)	굴삭기 (중형)	기타 (살수차)
계	554	235	93	73	130	22	1
2016년	316	112	49	34	112	9	-
‘13~15년	238	123	44	39	18	13	1

□ 건설기계 DPF부착 : 159대(복합중형 60대, 복합대형 99대)

Ⅲ		추진계획

□ 건설기계 엔진교체 사업 추진

□ 사업기간 : 2017. 2. ～ 10월.

□ 사업내용 : Tier 1 이하 노후엔진을 Tier 3 이상의 신형엔진으로 교체시 보조금 지급

□ 지원대상 : 서울시에 등록된 Tier1 이하(‘04년식 이전) 굴삭기, 지게차

(‘04년 이전 제작된 것이나, 75kw 이상 130kw 미만은 ‘05년 이전 제작, 75kw 미만은 ’06년 제작된 건설기계 포함)

- 서울시 등록 건설기계(지게차, 굴삭기)를 보유한 공공기관, 사업자 또는 개인

□ 추진방법 : 공고후 신청자 접수를 받아 사업추진

- 공고기간 : 2017.2.   . ~ 예산 소진시까지

- 지원자격 : 공고일 현재 서울시에 등록된 Tier1 이하 노후 건설기계(굴삭기, 지게차)를 보유한 공공기관, 사업자 또는 개인

□ 참여 사업자 : ㈜엑시언,  ㈜이알인터내셔널

□ 사업물량 및 소요예산 : 200대, 32억원(국·시비 각 50%)

(단위 : 대, 백만원)

구 분		합 계	지게차			굴삭기
			2톤	4톤	6톤	5톤	14톤
배정 물량	합 계	200	50	20	20	100	10
	엑시언	50	50	사업 미시행
	이알인터내셔널	150	-	20	20	100	10
소요예산		3,195	501	365	405	1,671	253

- ’17년부터 공공부문 건설공사장 저공해 의무화 시행 예정으로 주요 장비인 굴삭기 저공해 비율 상향 및 지게차와 굴삭기의 엔진교체에 따른 사회적 편익(지게차 소형 2.04, 굴삭기 소형 2.58)을 고려하여 예산범위 내에서 기종별 균등배분

- 지게차 2톤급의 경우 2개사 교체가능하나 단가가 저렴한 ㈜엑시언 전량배정

□ 지원 금액

(단위 : 천원)

구 분	지 게 차			굴 삭 기
	2톤1)	4톤	6톤	5톤2)	14톤
장치가격	12,858	20,994	23,288	19,211	29,727
보조금	11,572	18,265	20,261	16,714	25,268
자기부담금 (부담율)	1,286 (10.0%)	2,729 (13.0%)	3,037 (13.0%)	2,497 (13.0%)	4,459 (15.0%)

1) 엑시언 보급 엔진 지게차(2톤)의 보조금은 10,026천원(자부담금 1,114천원, 10%)

2) 엑시언 보급 엔진 굴삭기(5톤)의 보조금은 13,168천원(자부담금 1,968천원, 13.0%)

□ 건설기계 매연저감장치 부착 추진

□ 사업대상 : 서울시 등록된 ‘05년식 이전 덤프트럭, 콘크리트믹서, 콘크리트 펌프

□ 사업기간 : ‘17.3. ~ 10월까지

□ 사업물량 및 소요예산 : 200대, 20억원(국·시비 각 50%)

- 보조금 지원액 : 복합대형 9,811천원/대, 복합중형 7,122천원/대

구 분	덤프트럭	콘크리트믹서	콘크리트 펌프
부착장치	복합대형	복합대형	복합대형․중형

□ 추진방법 : 저감장치 부착 희망차량 조사 후 부착 명령

□ 참여 제작사별 물량배분

구 분	계	크린어스	이엔드디	에코닉스	HK-MnS	비고
장치종류	-	복합중형,대형	복합대형	복합대형	복합중형	기 부착 37대 제외
배정물량	163	50	40	30	43

- ’16년 목표 달성한 ㈜크린어스 배정물량 증대, 신규참여 업체는 시범부착(에코닉스)

□ 지원금액

(단위 : 천원)

구 분	장치가격			유지관리비
	계	보조금	자기부담금 (10%)
대형	10,388	9,349	1,039	462
중형	7,400	6,660	740	462

※복합중형은 소형 콘크리트펌프 일부 기종에만 적용

Ⅳ		향후계획

□ ’17. 2. 15 : 사업계획수립

□ ’17. 2.   : 건설기계 엔진교체 및 DPF부착사업 시행 공고

- 공고기간: 2017. 2.   . ~ 예산 소진시까지

- 지원자격

· 서울시 등록된 ‘05년식 이전 덤프트럭, 콘크리트믹서, 콘크리트 펌프

· 서울시에 등록된 Tier 1 이하 노후 건설기계(지게차, 굴삭기)를 보유한 공공기관, 사업자 및 차량소유자

□  ’17. 3.~10 : 저공해사업 추진 및 보조금 지급

□  ’17. 11 : 사업결과 보고

※ 추진절차 요약

2월		3월~10월		3월~10월		3월~10월		11월
계획추진계획 공 고 (제작사 물량배정)	⇨	장치제작사 부착승인신청 (차주와 사전 부착가능협의)	⇨	부착승인 (수시)	⇨	- 사업시행 - 보조금 지급	⇨	사업결과 보고
서울시		장치제작사		서울시		제작사,서울시		서울시

붙임.  공고문(안) 1부. 끝.