2017년 상반기 자체 소방장비 확인점검 결과(현장대응단)

점검일 : 2017.5.22.(월)

부서명	차량명	점 검 결 과	조 치 내 용	비고
현장대응단	중형승용 1호	- 에어크리너 청소	- 현지시정
	경차 3호	- 워셔액 보충	- 현지시정
	대형승용 5호	- 노후로인한 엔진 각부위 오일누유	- 자체정비 ※2017년 하반기 교체대상
	구급차 6호	- 타이어 압력 적정 주입	- 현지시정
	승합 7호	- 외부 오염으로 인한 세차	- 현지시정
	화물차 8호	- 냉각수 보충	- 현지시정
	고가차 11호	- 구리스도포	- 현지시정
	1소대 펌프차 20호	- 브레이크액 적정 보충	- 현지시정
	1소대 펌프차 25호	- 터미널 조임	- 현지시정
	탱크차 30호	- 워셔액 보충	- 현지시정
	구조버스 100	- 안개등 전구 교체 - 번호판 등 접촉불량	- 현지시정 - 현지시정
	구조공작차 200	- 구리스도포	- 현지시정
	스타렉스 500	- 에어크리너 청소	- 현지시정
	배연트레일러 200-1	- 노후로인한 충전불량 및 방전	- 즉시시정
	이륜자동차	- 엔진룸 청소	- 현지시정

부서명	장비명	점 검 결 과	조 치 내 용	비고
현장대응단	체인톱	- 체인오일 미세누유 수리	- 현지시정