도로부속시설물일상유지보수사업

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	☑ 연례반복, □ 2017.1 ~ 2023. 12
사업위치	4개구 관내(광진구, 동대문구, 성동구, 중랑구)
총사업비	총 350,000천원/ [국비] [시비] 350,000 /보조율(기준,실) [%]
사업내용	특별시도상 설치된 도로부속시설물 일상유지관리
사업형태	☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간보조 □민간위탁 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체	도로관리과(성동도로사업소)
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
□	☑	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
☑	□
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조	해당무
운영비보조	“
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
☑	□	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시안전본부 (성동도로사업소)	도로보수과	국중진	-	이기영
(2210-1530)	-	(2210-1538)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2015년 결산	2016 최종예산 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	(x236,049) 236,049	(x270,000) 270,000	(x350,000) 350,000	80,000	30
시설비	(x236,049) 236,049	(x270,000) 270,000	(x350,000) 350,000	80,000	30

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)        (천원)

과목구분	2016년 최종예산	2017년 예산(안)	증감사유
시설비	270,000	350,000	80,000
	산출근거	‧ 미끄럼방지포장 : 2,000㎡ x 40,000원 = 80,000,000원 ‧ 충격흡수시설보수 : 10개소 x 4,000,000원 = 40,000,000원 ‧ 방호울타리(중)파손보수 : 500m x 250,000원 = 125,000,000원 ‧ 도로부속물세척 : 11,000㎡ x 6,000원 = 66,000,000원 ‧ 단면복구 및 표면처리 : 80㎡ x 150,000원 = 12,000,000원 ‧ 옹벽균열(시공이음)보수 : 225m x 40,000원 = 9,000,000원 ‧ 과속방지턱보수 : 50m x 360,000원 = 18,000,000원	도로부속시설물 일상유지보수비 공종별 수량 증가

⃞  연차별 투자계획(투자사업만 작성) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계		(x2,443) 2,443	(x1,373) 1,373	(x270) 270	(x350) 350	(x450) 450
	시설비	(x2,443) 2,443	(x1,373) 1,373	(x270) 270	(x350) 350	(x450) 450

3		사업설명

□  사업목적

○ 특별시도상 도로부속물을 최적의 상태로 유지관리하여 차량통행의 안전성을 확보하고 시민통행의 불편을 해소

□  사업근거

○  법령상 근거

- 국토교통부 『도로안전시설 설치 및 유지관리 지침』

- 서울특별시 『도로 등 주요시설물관리에 관한 조례 별표(주요관리기관)』

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 도로부속물 일제조사 및 정비계획(도시교통본부장방침, 도로관리담당관-15354(2008. 9.3))

□  사업내용

○  대    상 : 특별시도상 도로부속시설물

○  사업기간 : ‘17. 1 ~ ’17. 12

○  ’17년도 소요예산(안) :  350,000천원

○  사업내용 : 도로부속시설물의 파손, 균열, 노후  등을 수시로 정비하여 안전사고 예방

- 부속시설물 관리현황

구 분	도로옹벽 (m)	과속방지턱 (개)	충격흡수 시설(개)	미끄럼방지 시설 (㎡)	방호울타리 (m)	중앙분리대 (m)	비고
현 황	863 (10)	44	73	79,230 (234)	3,300 (19)	5,340 (18)	( )개소

□  2016년도 사업계획

○  위    치 : 관내(광진구, 동대문구, 성동구, 중랑구)

○  사업규모 : 중앙분리대, 충격흡수시설, 옹벽 손상보수 등 도로부속물유지보수

○  사업내용 : 특별시도에 설치된 도로부속시설물 파손, 기능회복 등 유지보수

○  소요예산(안) : 350백만원(시설비350)

□  추진경위

○ ‘08.07.25	특별시도상 자치구 위탁시설물 도로부속시설물                                 유지관리 인수인계( 각자치구 → 시 도로사업소)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		350
공사설계 및 발주	2016.1~2016.2	0	공사설계 및 발주
공사착공, 시행	2016.3~11	200	유지보수 시행
공사완료	2016.12	150	도로부속시설물유지보수완료

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	‧미끄럼방지 포장 4,202㎡, 방호울타리 세척 5,897㎡, 가드레일 설치 260경간 방호울타리 27경간, 기존 중앙분리대 철거 516m
2015년도	‧충격흡수시설 보수 3개소, 도로부속물 세척 5897㎡, 방호울타리 설치 198m 등 안전성 확보로 안전사고예방
2016년도	‧충격흡수시설 보수 3개소, 도로부속물 세척 11,132㎡, 중앙분리대 511경간 설치 등 안전성 확보로 안전사고예방

□   향후 기대효과

- 시도상 도로부속시설물(중앙분리대 등)을 최적의 상태로 유지관리 및 시인성, 안전성을 확보하여 안전하고 쾌적한 도로시설물 환경 조성

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013	(x350,000) 350,000	0	0	(x350,000) 350,000	(x287,617) 287,617	0	62,383
2014	(x330,000) 330,000	0	0	(x330,000) 330,000	(x318,609) 318,609	0	11,391
2015	(x330,000) 330,000	0	0	(x250,000) 250,000	(x236,049) 236,049	0	13,951

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과

- 없 음

5		중기재정계획

(이호조 입력데이터 연동)

참 고 자 료

▢ 위치도 및 현황사진

위  치  도

도로부속물 현황