소방장비의 효율적인 관리로 재난현장 대응능력 강화를 위한
2017년 소방장비 관리상태 확인점검 자체 준비계획

영등포소방서

(현장대응단)

2017년 소방장비 관리상태 확인점검 자체 준비계획

2017년도 소방장비 관리상태 확인점검에 대비하여 소방장비의 철저한 점검, 정비와 함께 조작능력을 숙달 배양함으로써 소방장비를 최상의 상태로 관리 유지하여 확인점검에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

가. 소방장비관리규칙 제24조 「소방장비의 관리상태 확인」

나. 본부 안전지원과-17684(2017.8.23.)호 「2017.소방장비 관리상태 확인        점검 세부 시행계획 알림」

다. 소방행정과-11779(2017.8.25.)호 「2017년 소방장비 관리상태 자체       소방장비 확인점검 계획 알림」

2		추진계획

가. 준비기간: 2017. 9. 1 ~ 본부 점검일 전까지

1) 본부 점검기간

- 1차 : 2017. 9. 25.(월) ~ 11. 3(금) / 기간 중 24일간

- 2차 : 2017. 11. 20 ~ 2018. 2. 28. / 지적사항 재확인

2) 우리서 자체 점검기간

- 1차 : 2017. 9. 7.(목) 3팀

- 2차 : 2017. 9. 13(수) 1팀 ⇒ 교차점검(점검반 포함)

- 3차 : 2017. 9. 21(목) 2팀 ⇒ 1, 2차 점검 결과 조치사항 확인

나. 점검대상 : 기동장비,진압,구조,구급,통신,호흡보호,통신,감식,검사장비

다. 중점 확인사항

1) 소방장비의 효율적인 가동 관리 상태

2) 예방 점검·정비의 이행상태

3) 소방장비의 관리운용 상황의 기록유지 상태

4) 장비담당자의 교육훈련 상태(소방장비의 조작기술 능력)

5) 각종 기록철 관리실태(물품관리시스템 및 점검 관리상태)

6) 호흡보호장비 가동, 정비관리 상태 및 행정정보시스템 현행화

7) 2016년도 소방장비 확인점검 지적사항 조치사항 확인(재지적 시 감점)

8) 그 밖에 장비관리 운용에 관한 사항

라. 분야별 확인사항

1) 차량분야  ※ 행정차량 점검은 실시하되 출동차량 위주 확인점검 평가

- 소방장비 가동 및 보유 장비 조작요령 숙지 상태

- 주력 소방차 출동가능 상태(소모품 교체 등) 확인 등

2) 진압·호흡보호

- 용기, 충전기 등 호흡 보호 장비 가동 및 정비 관리 상태

- 소방장비 제원 암기보다 실제 장비 사용여부 및 고장 시 대처 능력

3) 구조장비

- 첨단장비(내시경 카메라, 매몰자 음향탐지기) 등 장비 결합(악세사리) 및 사용법 및 고장 발생 시 조치 여부 등

- 구조장비 별 각종 오일량 및 보충 시 비율 숙지도 확인

4) 구급장비

- 구급장비 조작 및 기능별 사용법 숙지 확인

- 환자 상황별 장비 사용능력 확인 및 매뉴얼 숙지사항 확인 등

5) 통신장비

- 119행정정보시스템 통신 장비 현황 일치 여부

- 일제동보장치 및 무선장비 사용방법 숙지 여부 등

6) 감식장비

- 국가화재정보시스템(화재조사장비) 등록 및 화재조사분석실 운영사항

- 실체현미경 등 감식용기기 사용법 숙지 및 출동차량 적재 여부 등

마. 장비별 점검․정비 책임자 지정(총괄 : 진압팀장 / 진압대장)

구 분	소방 차량	이륜차	진압장비	구조장비	구급장비	통신장비	화재감식장비
1팀	이 동 정비반	이근우	박영덕	이기원	임준환	홍석주	김성관
2팀		박인범	윤건수	이정우	정돈교	송선호	이회구
3팀		서용만	정진현	이규민	김민주	김운겸	오경근

바. 기타사항

1) 장비담당자의 교육훈련(장비조작 숙달훈련) : 기간 중 매일(전 직원)

2) 소방장비의 관리운용의 기록 ․ 유지상태 : 기간 중 매일

3) 장비별 점검 및 정비 일정 : 붙임 참조

※ 세부일정은 우리서 자체 확인점검일 기준이며 본부 확인점검 대비하여 붙임의 점검항목 및 세부점검사항을 순차적으로 매일 실시

붙임  장비별 점검 및 정비 일정 1부.  끝.

붙임		세부일정

가. 소방차량

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
엔 진 부 분	9.1 (2팀) 9.4~9.5 (3팀)	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
		오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	9.1 (2팀) 9.4~9.5 (3팀)	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		펌프실 부식 상태 등
동력전달장치	9.1 (2팀) 9.4~9.5 (3팀)	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		추진축 연결부상태
		오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		볼트 이완 여부
주 행 장 치	9.1 (2팀) 9.4~9.5 (3팀)	타이어 마모 상태
		휠 너트의 이완여부 완충장치 적정성
		휠 및 사이드 림의 손상여부
		휠얼라이먼트 이상유무
		기타 사항
조 향 장 치	9.6~9.8 (3팀)	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		파워라인 누유여부
		핸들유격 과다여부
		파워오일 오염 및 적정여부
제 동 장 치	9.6~9.8 (3팀)	주차브레이크 정상작동 여부
		시동 전 에어게이지 충만상태
		주차브레이크 잠금 상태
		브레이크 정상 작동여부
		라이닝 마모 및 간격조정 상태
		공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		배기브레이크 작동여부

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
전 기 장 치	9.6~9.8 (3팀)	키 작동 시 계기판 점등상태
		경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
		축전지,터미널배선 손상 및 접촉상태
		차량발전기의 충전기능 적정여부
소 방 펌 프	9.6~9.8 (3팀)	펌프 추진축 적정여부
		밸브 개폐상태
		각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
		방수작동상태 여부
		배수상태여부(PTO해제 시)
		PTO오일 누유 및 정상작동여부
		내압시험 후 각종배관 누수여부
펌프실 조작판	9.6~9.8 (3팀)	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부
		각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
		각종 램프의 점등여부(전자식)
		각종밸브 정상 작동여부
		RPM조절장치 작동상태
		수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부
진 공 펌 프	9.11~9.13 (1팀)	진공펌프 오일량 적정여부
		진공펌프 외관 상태 여부
		진공펌프의 가동상태
		지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
		역지밸브 작동상태 여부
물⋅홈 탱크	9.11~9.13 (1팀)	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
		물탱크의 외부 및 내부 변형유무
		오버플로우장치의 작동여부
		홈탱크 만충여부 및 누액여부
분 말 장 치	9.11~9.13 (1팀)	분말의 고착 및 적정량 상태 여부	화학차
		개폐밸브 정상작동 여부
		정압작동장치 작동여부
		질소 충전여부(예비용기 포함)
		계기의 정상작동 여부
		각종 호스 및 배관 연결상태
조 명 장 치	9.11~9.13 (1팀)	발전기 정상작동여부	조연차 구조공작차
		조명등 정상 점등여부
		조명탑 작동 상태
		전기배선 관리상태

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
배 연 장 치	9.11~9.13 (1팀)	배연기 정상작동 상태	조연차
		배연기 벨트 장력 및 손상여부
		포 헤드 ․ 스크린 부착상태 및 손상여부
		배풍기 자바라 손상여부
		이동식 배풍기 정상작동 여부
유 압 펌 프 보 조 엔 진	9.14~9.15 (1팀)	유압펌프 커플링 결속 및 누유여부	고가차 굴절차
		보조엔진의 시동상태
		보조엔진에 의한 아웃트리거 및 붐 작동여부
유 압 장 치 유압오일 탱크	9.14~9.15 (1팀)	커플링 체결상태의 적정여부	고가차 굴절차
		유압펌프 작동음의 적정여부
		펌프 추진축 적정상태여부
		오일 누유 및 적정여부
굴절붐 장치 및 조 작 대	9.14~9.15 (1팀)	스위치 작동센서의 상태 및 경고등 작동여부	고가차 굴절차
		피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부
		체인, 와이어, 레벨바의 적정여부
		각단 붐 및 링크의 변형 및 마모여부
		유압실린더의 침하량 및 누유여부
		조이스틱 레바의 정상작동여부
		와이어(체인) 링크의 회전부 그리스 주입여부
턴테이블 및 조 작 대	9.14~9.15 (1팀)	전선,콘넥터 스위블 접촉상태	고가차 굴절차
		유압호스 결속여부
		회전링기어의 고정볼트 잠김여부
		회전링기어 그리스 도포여부
		회전링기어 유압모터 오일레벨점검
		각부 피봇의 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부
		센서의 고정상태 및 오염여부
아웃트리거	9.18~9.20 (2팀)	외부적인 손상 및 균열	고가차 굴절차
		호스의 부식 및 마모여부
		오일의 누유여부
		수평계 정상 작동여부
		슬라이딩부 그리스 도포여부
		아웃트리거 센서 고정상태 및 오염여부
		실린더 누유여부
		피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
승강기 와이어 및 사다리 와이어	9.18~9.20 (2팀)	윈치의 오일 누유여부	고가차 굴절차
		와이어의 단선, 부식, 감김 상태의 적정여부
		와이어 끝단의 고정상태의 적정여부
		와이어용 도르래의 고정부 균열 및 이상여부
		센서의 고정상태 및 오염여부
		와이어의 그리스 도포여부
		와이어용 도르래(링크)의 그리스주입여부
		이탈방지 잠금장치의 이상여부
		추락방지장치의 이상여부
		승강기의 소음 및 이상음
		베어링, 슬라이딩부에 그리스 도포여부
사 다 리	9.18~9.20 (2팀)	레일의 이상 마모 및 휨여부	고가차 굴절차
		레일과 사다리 용접부의 균열여부
		사다리 이탈방지장치의 작동여부
		슬라이딩 부 그리스 도포여부
		피봇 베어링 부 그리스 도포여부
		유압분배기 그리스 주입여부
		가이드 패드 마모여부
		선단사다리 센서 작동여부
		각 실린더 누유여부
		사다리 안전장치 정상작동여부
크레인 및 윈치 와이어	9.18~9.20 (2팀)	크레인 및 윈치 오일 누유여부	구조공작차
		붐대 외관상태, 실린더 찍힘, 손상여부
		레버 및 밸브 오일 누유여부
		각부 피봇의 핀 고정상태 및 그리스 주입여부
		와이어 상태 및 끝단 고정클립상태 적정여부
		와이어용 도르레의 고정부 균열 및 이상마모 여부
		윈치 정상작동여부
유 압 펌 프	9.18~9.20 (2팀)	유압펌프 유압배관 누유여부	구조공작차
		펌프 추진축 적정상태여부
		각종 지지부 볼트 ․ 너트 이완여부
조작 숙지도	매일	제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지	전직원 공통사항
행 정 사 항	매일	차량별 행정사항 확인 ※ 점검부, 관리카드, 운행일지 등	전직원 공통사항

나. 이륜차

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
엔 진 부 분	9.1 (2팀)	시동상태
		오일 적정 및 누유상태,(냉각수 주입 모델)적정성
		각종필터 (오일필터,에어크리너등) 상태
동력전달장치	9.4~9.8 (3팀)	변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		체인 및 밸트 기구 상태(무브볼,클러치,기어오일)
		오일누유 및 적정여부
조 향 장 치	9.4~9.8 (3팀)	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		핸들 부 연결장치 부착상태
주 행 장 치	9.11~9.15 (1팀)	타이어 마모 및 편마모 상태
		휠너트의 이완 여부,휠 및 사이드 림의 손상여부
		차체(카울)손상
제 동 장 치	9.18~9.20 (2팀)	브레이크 작동상태 및 밀림현상
		브레이크 오일상태
		라이닝 마모 상태
전 기 장 치	9.18~9.20 (2팀)	작동 시 계기판 상태
		경광등, 경음기취명 등 작동상태
		각종 조명등 점등상태
		축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태
		각종 배선의 손상 및 접촉상태
행 정 사 항	매일	차량별 행정사항 확인 ※ 점검부, 관리카드, 운행일지 등	전직원 공통사항

다. 진압장비

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
동력절단기	9.1 (2팀)	사용방법 및 고장 시 대처방안	중점확인장비
		엔진 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
		절단 날(날 상태, 사용 중 흔들림 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외관(결합부 누유여부 등)
		기타 사항
이동식발전기	9.4 (3팀)	사용방법 및 고장 시 대처방안	중점확인장비
		엔진 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
		외관(결합부 누유여부 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		기타 사항
송배풍기	9.5 (3팀)	사용방법 및 고장 시 대처방안	중점확인장비
		엔진(모터) 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
		각종 휠터, 밸브 등 적기 교환
		외관(결합부 누유여부 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		기타 사항
장비관리카드	9.5~9.6	소방장비 관리카드
		수검표 작성
체인톱	9.11 (1팀)	사용방법 및 고장 시 대처방안	중점확인장비
		엔진 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
		톱날(장력, 체인상태, 기타)
		외관(연결부 고정 상태, 결합부 누유 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		기타 사항
소방차량 적재비품	공통사항 (매일)	소방차량 적재비품 정비
진압창고	9.13~9.15 (1팀)	장비별 구분 제원 및 정리정돈
		목록표 작성 및 물품 정리
개인보호장비	매일	지급수량 보유 현황	전직원 공통사항
		장비 사용 가능 상태
		전산관리 적정 여부
		기타 사항
기타장비	매일	장비의 사용가능 상태	전직원 공통사항
		장비의 사용법 숙지 상태
		점검, 정비 실시 여부
		기타 사항
행정사항	매일	소방장비 사용방법 및 매뉴얼 숙지	전직원 공통사항
		소방장비 분해법 및 고장시 대처방안 숙지
		각종 점검부 점검

라. 구조장비

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
중량물작업 장 비	9.1 (2팀)	외관 부분(고장/파손 여부, 청결상태 등)
		엔진부 부분(시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등)
		유압호스 부분(연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등)
		장비 작동(장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태)
		신 장비 부분 -원형3단 에어백 작동 방법 숙지 및 관리상태 -멀티포드 사용법 숙지 및 관리상태
수난구조용 장 비	9.4~9.5 (3팀)	외관 부분(고장/파손 여부, 청결상태 등)
		장비 작동(잠수장비 호흡기/잔압계 등 장비작동 및 누기 여부)
		잠수용 공기통(공기충전 상태, 누기여부 등)
		드라이슈트 관리상태 - 기밀 상태, 지퍼 상태, 손목/목 씰 상태
		신 장비 부분 - 급류구조장비 세트 활용도,사용법 및 관리상태
화학구조용 장 비	9.4~9.5 (3팀)	화학보호복 관리상태(지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태)
		누출방지 장비 관리상태 -누출방지 슬리브, 누출 방지 쐐기 등
		누출물 수거용 용기 관리상태
장비관리카드	9.5~9.6 (3팀)	소방장비 관리카드
		수검표 작성
신체보호용 장 비	9.8 (3팀)	공기호흡기 관리상태
		화재구조헬멧 방염후드 활용 상태 -방염후드 부착여부
		대원 탈출장비 활용 상태 -휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
절 단 용 장 비	9.11~9.12 (1팀)	외관 부분 -고장/파손 여부, 청결상태 등
		엔진부 부분 -시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		절단 날 부분(절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부)

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
산악구조 장 비	9.11~9.12 (1팀)	장비의 노후도(위험요인)
		관리방법 적정 여부
		외 관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
		신 장비 부분 -추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
측 정 용 장 비	9.14~15 (1팀)	각 장비별 관리상태 -외관, 베터리, 작동여부 등
		각 장비별 센서 상태 -교체주기, 교체여부, 검교정여부 등
		신 장비 부분 -방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
탐 색 용 장 비	9.14~15 (1팀)	각 장비별 관리상태 -외관, 베터리, 작동여부 등
		매몰자 영상 탐지장비(내시경 카메라 등) 작동방법 숙지 및 관리상태
		신 장비 부분 -매몰자 영상 탐비장비, 매몰자 음향 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
구조창고	9.16 (1팀)	장비별 구분 제원 및 정리정돈
		목록표 작성 및 물품 정리
일반구조용 장 비	9.18~9.19 (2팀)	각 장비별 관리상태(외관, 베터리, 작동여부 등)
		마취총 사용법 및 관리상태(마취약 포함)
		신 장비 부분 (통화식 무전기 활용 및 사용법, 관리상태)
기 타 구조장비	9.18~9.19 (2팀)	외관 부분(고장/파손 여부, 청결상태 등)
		각 장비별 관리상태 -엔진 상태, 베터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
		기타 장비 작동법 숙지 상태
		신 장비 부분 -붕괴장비 세트 사용법 숙지 및 관리상태
구조차량 적재비품	매일	차량 적재비품 정비	전직원 공통사항
행정사항	매일	구조장비 사용방법 및 매뉴얼 숙지	전직원 공통사항
		구조장비 분해법 및 고장 시 대처방안 숙지
		각종 점검부 확인

마. 구급장비

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
기도확보장비	9.1 (2팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지	9.4~9.5 (3팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
심장박동회복 순환유지	9.4~9.5 (3팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량 소독 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치장비	9.8 (3팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송	9.11~9.12 (1팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
검사장비	9.11~9.12 (1팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
의약품	9.14~9.15 (1팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
폭염장비	9.18~19 (2팀)	장비의 관리상태(청결상태 등)
		보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
혹한장비	9.18~19 (2팀)	장비의 관리상태(청결상태 등)
		보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리실	9.20 (2팀)	상황별 장비사용 숙련도
		장비의 관리상태(구성품, 수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
대원보호 장비	매일	상황별 장비사용 숙련도	전직원 공통사항
		장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		보유현황(배정, 불용 현황 등)
행 정 사 항	매일	구급장비 문서 이행 사항 확인	전직원 공통사항
		구급장비 불용처분 등 대장 확인
		각종 점검부 확인

바. 호흡보호장비

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
공기충전기	매주 목요일	사용방법	주1회 30분이상 가동
		전담자, 대리자 확인(일지, 점검부)
		커넥터와 공기통 연결방법
		배수밸브(드레인 밸브) 점검 – 수동, 자동
		작동시 공기 누수 확인
		흡입필터 관리상태 확인
		압력계 정상작동 확인
		오일 점검(적정량, 적정오일)
		운전 후 손질(배수)
		기타 행정사항
공기호흡기	매일	사용방법	전직원 공통사항
		용기 위생상태 확인
		용기 관리(공기호흡기 세트 및 차량 예비용기)
		용기 압력 확인
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		용기 보관대 확인
		용기 보유현황 확인(수량, 충전기한 등 일치여부)
		고장용기 처리(수량, 조치 등 관리)
		노후용기 관리(보관방법)
		기타 행정사항

사. 통신장비

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
유선 장비	9.1 (2팀)	수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법
		IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
		전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기	9.4 (3팀)	시스템 운영 및 긴급 조치사항 등
종합지령대	9.5~9.8 (3팀)	사용법
		장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
		점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비	9.5~9.8 (3팀)	사용법
		점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
		녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
일제동보장비	9.11~9.15 (1팀)	비상동보장비 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)	9.11~9.15 (1팀)	사용법(채널 변경 등)
		동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
차 량 국 무선장비	9.18~9.20 (2팀)	사용법(채널 변경 등)
		동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
휴 대 국 무선장비	9.18~9.20 (2팀)	사용법(채널 변경 등)
		동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
행정사항	매일	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부	전직원 공통사항
		각종 점검부 점검

아. 화재감식장비

점검항목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
발굴용구	9.1 (2팀)	사용법 숙지
		세트 구성품 관리상태 <망치,프라이어,펜치,니퍼,몽키스패너,드라이버세트,탄화심도계,버어니어캘리퍼스,가위,브러쉬,핀셋(大/小),줄톱,나무톱,긁게,스코프(모종삽),칼,줄자(2종),검전기,확대경,붓 등>
		점검, 정비 및 기타 사항
기록용기기	9.4~9.8 (3팀)	사용방법, 제원 숙지도
		비디오카메라, 디지털카메라 관리상태
		디지털녹음기, 풍향·풍속계 관리상태
		거리측정기 관리상태
		점검, 정비 및 기타 사항
감식용기기	9.11~9.15 (1팀)	사용방법, 제원 숙지도
		가스측정기, 가스(유증기)검지기 관리상태
		실체 현미경 관리상태
		멀티테스터기 관리상태
		점검, 정비 및 기타 사항
증거수집장비	9.11~9.15 (1팀)	사용법, 제원 숙지도
		수집기구세트 관리상태
		보관이송세트 관리상태
		테크세트, 표지세트, 접자 등 관리상태
		점검, 정비 및 기타 사항
기타장비	9.18~9.20 (2팀)	안전모, 헤드랜턴, 손전등 관리상태
		전동공구 세트, 전선릴 관리상태
		노트북 관리상태
		이동용에어컴프레서 관리상태
		휴대용디지털현미경 관리상태
		초음파 세척기 관리상태
행 정 사 항	매일	국가화재정보시스템 화재조사장비 등록현황 등 행정사항 확인 및 화재조사분석실 운영실태	전직원 공통사항
		출동차량 장비 적재여부 (가스유증검지기, 복합가스측정기, 거리측정기 등)
		각종 점검부 점검