소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	12	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	10	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		2	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		2	펌프실 부식 상태 등
		2	기타 사항
동력전달장치	10	2	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		2	추진축 연결부상태
		2	오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		2	볼트 이완 여부
		2	기타 사항
주 행 장 치	10	2	타이어 마모 상태(ex편마모)
		2	휠 너트의 이완여부 완충장치 적정성
		2	휠 및 사이드 림의 손상여부
		2	휠얼라이먼트 이상유무
		2	기타 사항
조 향 장 치	6	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		1	파워라인 누유여부
		1	핸들유격 과다여부
		1	파워오일 오염 및 적정여부
		1	기타 사항
제 동 장 치	16	2	주차브레이크 정상작동 여부(ex유격)
		2	시동 전 에어게이지 충만상태
		2	주차브레이크 잠금 상태
		2	브레이크 정상 작동여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		2	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		2	배기브레이크 작동여부
		2	기타 사항

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치	5	1	키 작동 시 계기판 점등상태
		1	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
		1	축전지,터미널배선 손상 및 접촉상태(적정 V볼트/A암페어)
		1	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
소 방 펌 프	8	1	펌프 추진축 적정여부
		1	밸브 개폐상태
		1	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
		1	방수작동상태 여부
		1	배수상태여부(PTO해제 시)
		1	PTO오일 누유 및 정상작동여부
		1	내압시험 후 각종배관 누수여부
		1	기타 사항
펌프실 조작판	7	1	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부
		1	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
		1	각종 램프의 점등여부(전자식)
		1	각종밸브 정상 작동여부
		1	RPM조절장치 작동상태
		1	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부
		1	기타사항
진 공 펌 프	6	1	진공펌프 오일량 적정여부
		1	진공펌프 외관 상태 여부
		1	진공펌프의 가동상태
		1	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
		1	역지밸브 작동상태 여부
		1	기타 사항
물⋅홈 탱크	5	1	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
		1	물탱크의 외부 및 내부 변형유무
		1	오버플로우장치의 작동여부
		1	홈탱크 만충여부 및 누액여부
		1	기타 사항
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(화학) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	화학차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	12	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	10	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		2	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		2	펌프실 관리 상태
		2	기타 사항
동력전달장치	5	1	변속 작동상태변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		1	추진축 연결부상태
		1	오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		1	볼트 이완 상태
		1	기타 사항
주 행 장 치	10	2	타이어 마모 상태(ex편마모)
		2	휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
		2	휠 및 사이드 림의 손상여부
		2	휠얼라이먼트 이상유무
		2	기타 사항
조 향 장 치	6	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		1	파워라인 누유여부
		1	핸들유격 과다여부
		1	파워오일 오염 및 적정여부
		1	기타 사항
제 동 장 치	8	1	주차브레이크 유격과다 여부(ex유격)
		1	시동 전 에어게이지 충만상태
		1	주차브레이크 잠금 상태
		1	브레이크 정상 작동여부
		1	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		1	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		1	배기브레이크 작동여부
		1	기타 사항
전 기 장 치		1	키 작동 시 계기판 점등상태
		1	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치	6	1	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태
		1	각종 조명 및 전장장치등 작동상태
		1	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
소 방 펌 프	14	2	펌프 추진축 적정여부
		2	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
		2	방수작동상태 여부
		2	배수상태여부(PTO해제 시)
		2	PTO오일 누유 및 정상작동여부
		2	내압시험 후 각종배관 누수여부
		2	기타 사항
펌프실 조작판	7	1	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부
		1	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
		1	각종 램프의 점등여부(전자식)
		1	각종밸브 정상 작동여부
		1	RPM조절장치 작동상태
		1	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부
		1	기타사항
진 공 펌 프	5	1	진공펌프 오일량 적정여부
		1	진공펌프 외관 상태 여부
		1	진공펌프의 가동상태
		1	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
		1	기타 사항
물⋅홈 탱크	5	1	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
		1	물탱크의 외부 및 내부 변형유무
		1	오버플로우장치의 작동여부
		1	홈탱크 만충여부 및 누액여부
		1	기타 사항
분 말 장 치	7	1	분말의 고착 및 적정량 상태 여부
		1	개폐밸브 정상작동 여부
		1	정압작동장치 작동여부
		1	질소 충전여부(예비용기 포함)
		1	계기의 정상작동 여부
		1	각종 호스 및 배관 연결상태
		1	기타 사항

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(조연,배연,조명) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	조연, 배연 등 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	12	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	10	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		2	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		2	펌프실 관리 상태
		2	기타 사항
동력전달장치	10	2	변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		2	추진축 연결부상태
		2	오일누유 및 적정 상태(변속기,PTO,디퍼런셜)
		2	볼트 이완 상태
		2	기타 사항
주 행 장 치	5	1	타이어 마모 상태(ex편마모)
		1	휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
		1	휠 및 사이드 림의 손상여부
		1	휠얼라이먼트 이상유무
		1	기타 사항
조 향 장 치	6	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		1	파워라인 누유여부
		1	핸들유격 과다여부
		1	파워오일 오염 및 적정여부
		1	기타 사항
제 동 장 치	16	2	주차브레이크 유격과다 여부(ex유격)
		2	시동 전 에어게이지 충만상태
		2	주차브레이크 잠금 상태
		2	브레이크 정상 작동여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		2	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		2	배기브레이크 작동여부
		2	기타 사항
전 기 장 치		1	키 작동 시 계기판 점등상태
		1	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
전 기 장 치	7	1	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태
		1	각종 배선의 손상 및 접촉상태
		1	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	메인휴즈 관리상태
		1	기타 사항
소방펌프 및 조작반	12	2	펌프 상태 여부
		2	내압시험 후 각종배관 누수여부
		2	밸브 개폐상태 및 배관의 연결상태 여부
		2	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
		2	각종밸브 작동상태여부
		2	기타사항
물⋅홈탱크	6	2	물 ․ 홈탱크 만충 및 누액 누수여부
		2	물탱크의 외부 및 내부 변형유무
		2	기타 사항
조 명 장 치	5	1	발전기 정상작동여부
		1	조명등 정상 점등여부
		1	조명탑 작동 상태
		1	전기배선 관리상태
		1	기타 사항
배 연 장 치	6	1	배연기 정상작동 상태
		1	배연기 벨트 장력 및 손상여부
		1	포 헤드 ․ 스크린 부착상태 및 손상여부
		1	배풍기 자바라 손상여부
		1	이동식 배풍기 정상작동 여부
		1	기타 사항
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(고가, 굴절) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	고가, 굴절사다리차 행정사항 확인결과 점수
엔 진 및 동력전달장치	8	1	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		1	냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
		1	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		1	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		1	변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		1	추진축 연결부상태
		1	볼트 이완 여부
		1	기타 사항
차 체 관 리	4	1	캡 내 ․ 외부(차체) 손상여부
		1	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		1	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		1	기타 사항
조 향 장 치	6	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결 상태
		1	파워라인 누유여부
		1	핸들유격 과다여부
		1	파워오일 오염 및 적정여부
		1	기타 사항
주 행 및 제 동 장 치	8	1	타이어 마모 및 휠 너트의 풀림여부 상태
		1	휠 및 사이드 림의 손상여부
		1	시동 전 에어게이지 충만상태
		1	주차브레이크 정상 작동 여부
		1	브레이크 정상작동 여부
		1	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		1	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		1	기타 사항
전 기 장 치	6	1	키 작동 시 계기판 점등상태
		1	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
		1	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태
		1	각종 배선의 손상 및 접촉, 정렬상태
		1	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
유 압 펌 프 보 조 엔 진	4	1	유압펌프 커플링 결속 및 누유여부
		1	보조엔진의 시동상태
		1	보조엔진에 의한 아웃트리거 및 붐 작동여부
		1	기타 사항

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
유 압 장 치 유압오일 탱크	10	2	커플링 체결상태의 적정여부
		2	유압펌프 작동음의 적정여부
		2	펌프 추진축 적정상태여부
		2	오일 누유 및 적정여부
		2	기타 사항
굴절붐 장치 및 조 작 대	8	1	스위치 작동센서의 상태 및 경고등 작동여부
		1	피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부
		1	체인, 와이어, 레벨바의 적정여부
		1	각단 붐 및 링크의 변형 및 마모여부
		1	유압실린더의 침하량 및 누유여부
		1	조이스틱 레바의 정상작동여부
		1	와이어(체인) 링크의 회전부 그리스 주입여부
		1	기타 사항
턴테이블 및 조 작 대	8	1	전선,콘넥터 스위블 접촉상태
		1	유압호스 결속여부
		1	회전링기어의 고정볼트 잠김여부
		1	회전링기어 그리스 도포여부
		1	회전링기어 유압모터 오일레벨점검
		1	각부 피봇의 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부
		1	센서의 고정상태 및 오염여부
		1	기타 사항
아웃트리거	9	1	외부적인 손상 및 균열
		1	호스의 부식 및 마모여부
		1	오일의 누유여부
		1	수평계 정상 작동여부
		1	슬라이딩부 그리스 도포여부
		1	아웃트리거 센서 고정상태 및 오염여부
		1	실린더 누유여부
		1	피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부
		1	기타 사항
승강기 와이어 및 사다리 와이어	13	1	윈치의 오일 누유여부
		1	와이어의 단선, 부식, 감김 상태의 적정여부
		1	와이어 끝단의 고정상태의 적정여부
		1	와이어용 도르래의 고정부 균열 및 이상여부
		1	센서의 고정상태 및 오염여부
		1	와이어의 그리스 도포여부
		1	와이어용 도르래(링크)의 그리스주입여부
		1	기타 사항

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
		1	이탈방지 잠금장치의 이상여부
		1	추락방지장치의 이상여부
		1	승강기의 소음 및 이상음
		1	베어링, 슬라이딩부에 그리스 도포여부
		1	기타 사항
사 다 리	11	1	레일의 이상 마모 및 휨여부
		1	레일과 사다리 용접부의 균열여부
		1	사다리 이탈방지장치의 작동여부
		1	슬라이딩 부 그리스 도포여부
		1	피봇 베어링 부 그리스 도포여부
		1	유압분배기 그리스 주입여부
		1	가이드 패드 마모여부
		1	선단사다리 센서 작동여부
		1	각 실린더 누유여부
		1	사다리 안전장치 정상작동여부
		1	기타 사항
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구조공작) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	구조공작차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	12	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	8	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		2	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		2	기타 사항
동력전달장치	10	2	변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		2	추진축 연결부상태
		2	오일누유 및 적정 상태(변속기,PTO,디퍼런셜)
		2	볼트 이완 상태
		2	기타 사항
주 행 장 치	10	2	타이어 마모 상태(ex편마모)
		2	휠 너트의 이완여부완충장치 적정성
		2	휠 및 사이드 림의 손상여부
		2	휠얼라이먼트 이상유무
		2	기타 사항
조 향 장 치	12	2	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		2	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		2	파워라인 누유여부
		2	핸들유격 과다여부
		2	파워오일 오염 및 적정여부
		2	기타 사항
제 동 장 치	16	2	주차브레이크 유격과다 여부(ex유격)
		2	시동 전 에어게이지 충만상태
		2	주차브레이크 잠금 상태
		2	브레이크 정상 작동여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		2	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		2	배기브레이크 작동여부
		2	기타 사항
전 기 장 치		1	키 작동 시 계기판 점등상태
		1	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
		1	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
전 기 장 치	6	1	각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
		1	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
조 명 장 치	4	1	발전기 정상작동여부 및 엔진관리상태
		1	조명탑 및 조명등 정상 점등여부
		1	유 ․ 무선 조정장치 작동상태
		1	기타 사항
유 압 펌 프	4	1	유압펌프 유압배관 누유여부
		1	펌프 추진축 적정상태여부
		1	각종 지지부 볼트 ․ 너트 이완여부
		1	기타 사항
아웃트리거	5	1	외부적인 손상 및 균열
		1	수평계 작동 및 슬라이딩부 그리스 도포여부
		1	각부 오일의 누유 및 호스의 부식여부
		1	조종레버의 정상작동상태 여부
		1	기타 사항
크레인 및 윈치 와이어	8	1	크레인 및 윈치 오일 누유여부
		1	붐대 외관상태, 실린더 찍힘, 손상여부
		1	레버 및 밸브 오일 누유여부
		1	각부 피봇의 핀 고정상태 및 그리스 주입여부
		1	와이어 상태 및 끝단 고정클립상태 적정여부
		1	와이어용 도르레의 고정부 균열 및 이상마모 여부
		1	윈치 정상작동여부
		1	기타 사항
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구조버스) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                  (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	일반차량 관련 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	14	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	8	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부,차체(장치) 정상작동
		2	차체(공구함,적재함) 손상여부
		2	기타 사항
동력전달장치 및 차 체	15	3	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		3	추진축 연결부상태 적정성
		3	오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		3	볼트 이완 여부
		3	기타 사항
주 행 장 치	20	4	타이어 마모 상태(편마모)
		4	휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
		4	휠 및 사이드 림의 손상여부
		4	휠얼라이먼트 이상유무
		4	기타 사항
조 향 장 치	10	2	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		2	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		2	파워라인 누유여부, 핸들유격 과다여부
		2	파워오일 오염 및 적정여부
		2	기타 사항
제 동 장 치	12	2	주차브레이크 정상작동 여부(유격)
		3	브레이크 정상작동 여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		3	(브레이크 오일 오염,적정량,누유)
		2	기타 사항
전 기 장 치	16	2	키 작동 시 계기판 점등상태
		2	경광등, 경음기취명 등 작동상태
		2	각종 조명 및 전장장치등 작동상태
		3	축전지 상태 및 액 적정여부(적정 V볼트/A암페어)
		2	터미널배선 손상(부식등) 및 접촉상태

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치		2	각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
		2	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구급차) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                  (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	5	5	일반차량 관련 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	14	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	8	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부,차체(장치) 정상작동
		2	차체(공구함,적재함) 손상여부
		2	기타 사항
동력전달장치 및 차 체	15	3	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		3	추진축 연결부상태 적정성
		3	오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		3	볼트 이완 여부
		3	기타 사항
주 행 장 치	20	4	타이어 마모 상태(편마모)
		4	휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
		4	휠 및 사이드 림의 손상여부
		4	휠얼라이먼트 이상유무
		4	기타 사항
조 향 장 치	10	2	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		2	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		2	파워라인 누유여부, 핸들유격 과다여부
		2	파워오일 오염 및 적정여부
		2	기타 사항
제 동 장 치	12	2	주차브레이크 정상작동 여부(유격)
		3	브레이크 정상작동 여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		3	(브레이크 오일 오염,적정량,누유)
		2	기타 사항
전 기 장 치	16	2	키 작동 시 계기판 점등상태
		2	경광등, 경음기취명 등 작동상태
		2	각종 조명 및 전장장치등 작동상태
		3	축전지 상태 및 액 적정여부(적정 V볼트/A암페어)
		2	터미널배선 손상(부식등) 및 접촉상태

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치		2	각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
		2	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항	2	2	이륜차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	6	2	시동상태
		2	오일 적정 및 누유상태,(냉각수 주입 모델)적정성
		2	각종필터 (오일필터,에어크리너등) 상태
동력전달장치	6	2	변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		2	체인 및 밸트 기구 상태(무브볼,클러치,기어오일)
		2	오일누유 및 적정여부
조 향 장 치	2	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	핸들 부 연결장치 부착상태
주 행 장 치	3	1	타이어 마모 및 편마모 상태
		1	휠너트의 이완 여부,휠 및 사이드 림의 손상여부
		1	차체(카울)손상
제 동 장 치	6	2	브레이크 작동상태 및 밀림현상
		2	브레이크 오일상태
		2	라이닝 마모 상태
전 기 장 치	5	1	작동 시 계기판 상태
		1	경광등, 경음기취명 등 작동상태
		1	각종 조명등 점등상태
		1	축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태
		1	각종 배선의 손상 및 접촉상태
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

진압장비 확인 점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	배점		득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과		비 고
동력절단기	18		3	사용방법
			3	엔진 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
			3	절단 날(날 상태, 사용 중 흔들림 등)
			3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			3	외관(결합부 누유여부 등)
			3	기타 사항
이동식발전기	18		4	사용방법
			4	엔진 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
			3	외관(결합부 누유여부 등)
			4	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			3	기타 사항
송 풍 기 배 연 기	18		3	사용방법
			3	엔진(모터) 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
			3	각종 휠터, 밸브 등 적기 교환
			3	외관(결합부 누유여부 등)
			3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			3	기타 사항
체인 톱	18		3	사용방법
			3	엔진 부분(시동상태, 오일, 연료 등)
			3	톱날(장력, 체인상태, 기타)
			3	외관(연결부 고정 상태, 결합부 누유 등)
			3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
			3	기타 사항
개인보호장비	12	3		지급수량 보유 현황
		3		장비 사용 가능 상태
		3		전산관리 적정 여부
		3		기타 사항
기타장비	16	3		장비의 사용가능 상태
		3		장비의 사용법 숙지 상태
		3		점검, 정비 실시 여부
		3		기타 사항
		4		진압장비 관련 행정사항 확인
합 계 점 수						점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구조장비 확인점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	3	3	구조장비 관련 행정사항 확인
중량물작업 장 비	18	3	외관 부분 -고장/파손 여부, 청결상태 등		※각 항목별 3점 만점 상 – 3점 중 – 2점 하 - 1점
		3	엔진부 부분 -시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	유압호스 부분 -연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
		3	장비 작동 -장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 -원형3단 에어백 등 작동 방법 숙지 및 관리상태 -멀티포드 등 사용법 숙지 및 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
수난구조용 장 비	18	3	외관 부분 -고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	장비 작동 -잠수장비 호흡기/잔압계 등 장비작동 및 누기 여부
		3	잠수용 공기통 -공기충전 상태, 누기여부 등
		3	드라이슈트 관리상태 -기밀 상태, 지퍼 상태, 손목/목 씰 상태
		3	신규배정 장비 부분 -급류구조장비 세트 등 활용도,사용법 및 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
화학구조용 장 비	15	3	화학보호복 관리상태 -지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태
		3	누출방지 장비 관리상태 -누출방지 슬리브, 누출 방지 쐐기 등
		3	누출물 수거용 용기 관리상태
		3	신규배정 장비 부분 -화학복 기밀 테스트기 등 활용도 및 사용법 숙지 상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
신체보호용 장 비	15	3	공기호흡기 관리 및 사용요령
		3	화재구조헬멧 방염후드 활용 상태 -방염후드 부착여부
		3	대원 탈출장비 활용 상태 -휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 -내전복 등 활용 및 사용법 숙지 상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
절 단 용 장 비	15	3	외관 부분 -고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	엔진부 부분 -시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	절단 날 부분 -절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
		3	신규배정 장비 부분 -프라즈마 절단기 등 사용법 및 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
산악구조 장 비	15	3	장비의 노후도(위험요인)
		3	관리방법 적정 여부
		3	외 관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
		3	신규배정 장비 부분 -추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
측 정 용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 -외관, 베터리, 작동여부 등
		3	각 장비별 센서 상태 -교체주기, 교체여부, 검교정여부 등
		3	신규배정 장비 부분 -방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
탐 색 용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 -외관, 베터리, 작동여부 등
		3	열화상 카메라등 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	신규배정 장비 부분 -매몰자 영상 탐지장비, 매몰자 음향 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
일반구조용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 -외관, 베터리, 작동여부 등
		3	마취총 사용법 및 관리상태 -마취약 포함
		3	신규배정 장비 부분 -통화식 무전기 등 활용 및 사용법, 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
기 타 구조장비	15	3	외관 부분 -고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	각 장비별 관리상태 -엔진 상태, 베터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
		3	기타 장비 작동법 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 -붕괴장비 세트 등 사용법 숙지 및 관리상태
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
합 계 점 수					150점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구급장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                  (부서명 :               )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	10	5	구급장비 문서 이행 사항 확인
		5	구급장비 불용처분 등 대장 확인
기도확보장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
심장박동회복 순환유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
검사장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
대원보호 장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급대원 교육실습장비 (소방서용)	5	2	상황별 장비사용 숙련도
		1	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		1	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		1	보유현황(배정, 불용 현황 등)
의약품	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
폭염 및 혹한 장비	5	2.5	장비의 관리상태(청결상태 등)
		2.5	보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리실	10	2	상황별 장비사용 숙련도
		2	장비의 관리상태(구성품, 수량 등)
		2	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		2	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		2	보유현황(배정, 불용 현황 등)
합 계 점 수					150점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

호흡보호장비 확인 점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
공기충전기	50	5	사용방법(무작위 2명에 질문)
		5	전담자, 대리자 확인(일지, 점검부)
		5	커넥터와 공기통 연결방법
		5	배수밸브(드레인 밸브) 점검 – 수동, 자동
		5	작동시 공기 누수 확인
		5	흡입필터 관리상태 확인
		5	압력계 정상작동 확인
		5	오일 점검(적정량, 적정오일)
		5	운전 후 손질(배수)
		5	기타 행정사항
공기호흡기	50	5	사용방법(무작위 2명에 질문)
		5	용기 위생상태 확인
		5	용기 관리(공기호흡기 세트 및 차량 예비용기)
		5	용기 압력 확인
		5	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		5	용기 보관대 확인
		5	용기 보유현황 확인(수량, 충전기한 등 일치여부)
		5	고장용기 처리(수량, 조치 등 관리)
		5	노후용기 관리(보관방법)
		5	기타 행정사항

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

통신장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                (부서명 :                 )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	지적사항
유선 장비	6	2	수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법
		2	IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
		2	전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기	3	3	시스템 운영 및 긴급 조치사항 등
종합지령대	8	2	사용법(담당자에 질문)
		2	장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
		2	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		2	예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비	3	1	사용법(담당자에 질문)
		1	점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
		1	녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
통합비상전파시스템	2	2	통합비상전파시스템 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)	6	2	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
		2	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
		2	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
차 량 국 무선장비	6	2	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
		2	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
		2	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
휴 대 국 무선장비	6	2	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
		2	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
		2	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
합 계 점 수					점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

화재감식장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                 (부서명 :                )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	4	2	국가화재정보시스템 화재조사장비 등록현황 등 행정사항 확인 및 화재조사분석실 운영실태
		2	출동차량 장비 적재여부(가스유증검지기, 복합가스측정기, 거리측정기, 증거물수집장비 등)
발굴용구	5	2	사용법 숙지도(무작위 2명 질문)
		2	세트 구성품 관리상태 <망치,프라이어,펜치,니퍼,몽키스패너,드라이버세트,탄화심도계,버어니어캘리퍼스,가위,브러쉬,핀셋(大/小),줄톱,나무톱,긁게,스코프(모종삽),칼,줄자(2종),검전기,확대경,붓 등>
		1	점검, 정비 및 기타 사항
기록용기기	5	1	사용방법, 제원 숙지도(담당자)
		1	비디오카메라, 디지털카메라 관리상태
		1	디지털녹음기, 풍향·풍속계 관리상태
		1	거리측정기 관리상태
		1	점검, 정비 및 기타 사항
감식용기기	5	1	사용방법, 제원 숙지도(담당자)
		1	가스측정기, 가스(유증기)검지기 관리상태
		1	실체 현미경 관리상태
		1	멀티테스터기 관리상태
		1	점검, 정비 및 기타 사항
증거수집장비	5	1	사용법, 제원 숙지도(무작위 2명 질문)
		1	수집기구세트 관리상태
		1	보관이송세트 관리상태
		1	테크세트, 표지세트, 접자 등 관리상태
		1	점검, 정비 및 기타 사항
기타장비	6	1	안전모, 헤드랜턴, 손전등 관리상태
		1	전동공구 세트, 전선릴 관리상태
		1	노트북 관리상태
		1	이동용에어컴프레서 관리상태
		1	휴대용디지털현미경 관리상태
		1	초음파 세척기 관리상태
합 계 점 수					점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방시설점검장비확인 점검결과표

◇ 소방서 :                                 (부서명 :                )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	10		소방시설 점검장비 관련 행정사항 확인
소화기구 점검장비	10	2	사용방법, 장비에 대한 이해도
		6	각 장비별 관리상태 (6점) <소화기고정틀, 저울, 내부조명기, 반사경, 메스실린더 또는 비커, 캡스패너, 가압용기스패너>
		2	정비 상태 및 기타 사항
축전지설비 점검 장비	8	2	사용법, 장비에 대한 이해도
		2	비중계, 스포이드 관리상태
		2	절연저항계, 전류전압 측정계 관리상태
		2	점점, 정비 상태 및 기타 사항
옥외/옥내 소 화 전 점검장비	8	2	사용방법, 장비에 대한 이해도
		2	소화전 밸브 압력계 관리상태
		2	방수압력 측정계 관리상태
		2	점점, 정비 상태 및 기타 사항
스프링클러 포소화설비 점검 장비	8	2	사용법, 장비에 대한 이해도
		2	포콜렉터, 포콘테이너 관리상태
		2	헤드 취부 렌치, 방수압력측정기 관리상태
		2	점검, 정비 상태 및 기타 사항
이산화탄소 하론설비 분말설비 청청소화설비 점검장비	10	4	사용법, 장비에 대한 이해도
		2	입도계, 검량계, 토크렌치, 습도계 관리상태
		2	기동관 누설시험기, 레벨메터 관리상태
		2	점점, 정비 상태 및 기타 사항
경보설비 점검장비	14	4	사용법, 장비에 대한 이해도
		2	열/연기 감지기 시험기 관리상태
		2	공기주입시험기 관리상태
		2	절연저항계,전류전압측정기,누전기 관리상태
		2	누전기 관리상태
		2	점검, 정비 및 기타 사항
무선통신 보조설비 점검장비	8	2	사용법, 장비에 대한 이해도
		2	무전기 관리상태
		2	무전기 충전상태
		2	점검, 정비 및 기타 사항

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
제연설비 점검장비	12	4	사용법, 장비에 대한 이해도
		4	풍속계, 폐쇄력측정기, 차압계 관리상태
		4	점점, 정비 상태 및 기타 사항
통로유도등 비상조명등 점검 장비	12	4	사용법, 장비에 대한 이해도
		4	조도계 관리상태
		4	점점, 정비 상태 및 기타 사항
합 계 점 수					점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2017. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)