2017년 소방장비 지적사항 조치결과

중곡119안전센터(2017.12.01 현재)

지 적 사 항		조 치 전	조 치 후	비 고
펌프차	수드러그링크볼	즉시시정	유격조정	완료 (자체정비)
	2. 타이롯드 볼 유격	즉시시정	유격조정	완료 (자체정비)
	3. 유압호수 노후			완료
	4. 에어드라이미교체	즉시시정	수분제거	완료 (자체정비)
	5. 우측도어시그널미점등	즉시시정	교환	완료 (자체정비)
	6. 터미널유림(배선)	즉시시정	조정	완료 (자체정비)
	7. 기어박스측누유			완료
	8. PTO쪼인트 구리스 미주입	즉시시정	주입	완료 (자체정비)

탱크차	1. PTO자날구리스 미주입	즉시시정	주입	완료 (자체정비)
	2. 소방펌프오일 부족	즉시시정	보충	완료 (자체정비)
구급차	1. 로그암카버 가스켓 누유	요정비	정밀점검후 수리	완료
	2. 휴즈박스, 릴레이 및 휴즈 과열	요정비	교환	완료