[붙 임]

2017년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 광암아리수정수센터 】

과 제 명	고도산화공정 운영기준 설정에 관한 연구
과제선정 배경	○ 작년에 설치된 AOP 및 Quenching 시설의 적정 운영 조건 연구 필요 ○ 기존 오존 공정과 신규 도입된 산화공정에 대한 복합적 효율분석과 전체 정수처리 시스템에 적합한 운영기준 설정 필요
과 제 내 용	○ 맛냄새물질 제거를 위한 오존 및 AOP 운영기준 설정 - 오존주입률에 따른 맛냄새물질 제거효율 분석 - 오존 및 H2O2 투입비율별 맛냄새물질 제거효율 분석 ○ 잔류오존 제거를 위한 과산화수소 주입운영 기준 설정 - AOP 및 Quenching의 잔류오존농도 제거효율 분석 - 활성탄흡착지내 실내 대기오존농도 변화 분석
추 진 일 정	○ 추진기간 : 2017. 2 ～ 2017. 12 - 2017. 2월～6월 : 연구자료 수집 및 문헌고찰 - 2017. 3월～11월 : 맛냄새제거 효율분석, 대기오존농도 모니터링 - 2017. 7월～11월 : 원수수질 조건별 현장실험 - 2017. 11월~12월 : 결과 보고
활 용 방 안 (수질개선, 예산절감 등)	○ AOP 및 Quenching 시설을 도입 운영하는 정수센터에 고도산화공정 최적 운영기술 횡단전개 ○ 고도정수처리공정 운영 최적화로 수질개선 효과 제고
과제 수행팀	○ 연구책임자 : 정수운영과장 정선교 ○ 책임연구원 : 정의선 ○ 공동연구원 : 이준호, 강석규, 권상동, 김희선 등 정수운영과○ 협조 기관 : 본부(수질과)