믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년 동파예방 아파트 관리소장 회의

2017. 11.

강동수도사업소

(현장민원과)

2017년 동파예방 아파트 관리소장 회의

겨울철 한파를 대비하여 수도계량기 동파예방 요령, 홍보 안내방송 시행 및 보온덮개 부착 등에 대하여 아파트 관리소장 회의를 개최하여 수도계량기 동파로 인한 겨울철 시민 급수불편을 최소화 하고자 함

□ 수도계량기 동파분석

❍ 복도식 아파트 및 노후된 건축물에서 대부분 동파 발생

- 최근 신축 건물 및 신형 보호통 개량 건물 동파 미 발생

❍ 동파세대 대부분이 빈집 및 보온미비로 인해 동파 발생

- 건축 공사장, 연휴 귀경 등 집을 비워 물을 사용하지 않는 경우 발생

□ 수도계량기 동파예방 요령

❍ 매년 배부해 드린 보온덮개를 부착하여 외부와 완전 차단 보온 조치

❍ 배관 공동구 등 찬 공기가 흐르는 곳을 차단하고 밀봉시켜 내부로

공기가 통하지 않도록 보온 조치

❍ 영하 10℃이하의 혹한기에는 수도꼭지를 조금 열어 수돗물이 흐르도록  하는 것이 가장 좋은 동파 예방임

□ 수도계량기함 비닐덮개 부착

❍ 지급대상 : 동파에 취약한 복도식 아파트

❍ 부착요령 : 비닐덮개를 부착하시기 전에 보호함 내부에 물에 젖지 않는 비닐 에어캡 등으로 내부를 채우고 보온덮개 부착

※ PE보온재 설치 아파트는 추가 사항 없이 바로 부착

❍ 부착시기 : 11월 30일까지 부착(관리사무소에서 직접부착 요청)

□ 주민대상 동파예방 홍보용 포스터 부착

❍ 부착장소 : 아파트 출입구의 게시판 및 엘리베이터 내부

❍ 부착시기 : 홍보용 포스터 수령 즉시 부착 요청

□ 정온전선(열선) 사용방법 안내

❍ 정온전선은 K․S제품을 사용하여야 하며,

❍ 추위가 다가오기 전에 주위에 인화물질은 없는지 확인하고 설치

❍ 전선이 손상되었거나 누전이 되지는 않는지 확인하고 안전하게 사용

❍ 월동기 이후 반드시 전원차단

□ 월동기 검침중지 안내

❍ 중지대상 : 비닐덮개를 부착하는 전체 세대

❍ 중지기간 : 2017.11월 ~ 2018. 2월(기온에 따라 유동적)

※ 검침 중지기간에 사용한 수도요금은 우선 이전에 사용한 양만큼 부과하고 월동 후에 정상 검침하여 정산

❍ 안내방법 : 수도계량기함 비닐덮개 부착시 안내

□ 동파예방 안내방송 시행

❍ 기온이 영하 5℃이하로 혹한이 예상된다는 일기예보시는 수시로 구내 방송망을 통하여 주민에게 동파예방 안내방송

□ 관리사무소에서 한파가 오기전 조치할 사항

❍ 주민과 협조하여 수도계량기 보온조치 및 정온전선(열선) 점검

❍ 공동구(배관비트)로부터 찬공기 유입이 없도록 차단

❍ 혹한시 수도계량기 동파예방 구내방송 수시 시행 등

□ 수도계량기가 얼어 물이 안나올 때

❍ 헤어드라이어를 이용하거나 미지근한 물부터 점차 따뜻하게 수도 계량기를 녹입니다.

※ 50℃이상 뜨거운 물로 갑자기 녹이면 열손상(화상)으로 고장 원인

□ 수도계량기가 파손되었을 때

❍ 수도계량기 몸통 또는 유리부분이 깨어진 것이 확인되면 계량기보호함 내부에 있는 밸브를 잠그고 수도사업소에 동파신고 합니다.

※ ☎ 3146-5000 또는 국번없이 120번

동파예방 안내 방송문안(예시)

날씨가 갑자기 추워지고 있습니다.

수도계량기가 얼거나 동파되면 수돗물이 나오지 않아 많은 불편이 동반 되므로, 각 세대에서는 수도계량기가 얼지 않도록 계량기 보호함 보온상태를 다시 한 번 점검해 주시기 바랍니다.

또한 수도꼭지를 조금 열어 물을 흐르도록 해주시면 동파 예방에 더욱 효과적이니 참고하시기 바랍니다.

수도 관련 문의전화는 3146-5000번 또는 국번없이 120번 입니다.

이상 관리사무소에서 알려 드렸습니다.