문서번호	총무과-1394
결재일자	2017.2.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울물연구원장
협조

2017년 해빙기 시설물 안전점검 추진계획

2017. 2.

서울물연구원

(총무과)

2017년 해빙기 시설물 안전점검 추진계획

2017년 해빙기 지반 동결, 융해의 반복에 따라 발생하는 안전사고를 사전에 방지하기 위해 우리연구원 시설물 점검을 실시하고자 안전관리 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		추진배경

추진근거

❍ 본부 시설과-199(′17.2. 2)

- 2017년 해빙기대비 상수도시설물 공사장 안전관리 추진계획 알림

필 요 성

❍ 기온이 영하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서

토양이 평균 9.8% 가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

❍ 계절 전환기 동결, 융해는 토압, 수압 증가 등으로 지반침하,

변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴, 전도 등 사고 발생

Ⅱ		추진개요

□ 현  황 : 2부 1센터 11과 92명(`17. 1. 18현재)

□ 건  물 : 2개동(본관.별관)

구 분	계	본 관	별 관
층 수	지하 1~4층	지하1층 지상4층	지하1층 지상3층
연면적	7,657.21㎡	4,973.57㎡	2,683.64㎡

Ⅲ		세부추진계획

점검개요

❍ 점검대상 : 연구원 건축물 및 기계설비 ․ 기전설비외 옹벽,

절개지 축대 붕괴 여부 등

❍ 점검 및 정비기간

집중관리 대상시설 지정을 위한 일제조사 실시 및 결과제출 :`17.2.9     집중관리대상시설 현황 및 비상연락망 제출 : `17. 2. 10까지

해빙기 안전관리 교육 실시 결과 제출 : `17. 2. 10까지

최종 추진실적 제출 : `17. 4. 5까지

❍ 점검방법

자체 점검반 편성 분야별로 사전 안전점검 및 정비 실시

❍ 점검자 : 총무과 및 공무직직원(기계.전기)점검반 편성 및 운영

분야별 점검반 편성 및 운영

❍ 안전 점검반 편성 및 구성 – 총8명(총괄 : 총무과장)

구분	계	건축물 및 각종구조물(전기설비)	기계․소방설비
점검자	7명	김원수,임승용,김태홍,박진수	임승용,김표,이수연,이경주

분야별 중점 점검사항

점검대상	시 설 명	중 점 점 검 내 용	비 고
건축분야	건축물 지하1-3층 및 외부	-건축물의 구조안전을 해치는 사항 -건축물의 내구성 결함사항 -도로침하 및 배수로 등 -기타결함사항(수방취약포함)	별관(1995년준공)
	건축물 지하1-4층 및 외부		본관지하-1층 : 1998년준공 2층-4층 : 2002년준공
기계설비	기계 및 위생설비	-펌프,밸브류 가동상태 -지하실 등 침수우려지역 -기타 기계설비 관리상태 -폐수처리장 포함(기타시설)	청사전체
	소방설비	-소화펌프 및 탱크 가동상태 -소화전 및 소화기 관리상태 -기타 설비(비상유도등 등)
	가스설비	-가스보관 및 관리 상태 -경보장치작동 여부 -기타 설비
전기설비	수배전설비 조명설비 CCTV설비	-각종설비(조명)관리상태 -정전대비 매뉴얼 보관상태 -CCTV관리상태 및 기타

❍ 토목, 건축분야

지반침하, 구조물 균열 및 건축물 피해 여부

축대, 석축, 옹벽의 안전상태 및 배수시설의 관리상태

구조물 인접지반 누수 및 누수징후 관찰

절개지, 사면, 낙석 위험지역 상태

부등침하(주변지반 부분 침하, 융기현상 발생 여부)

❍ 기계, 전기분야

각종 펌프 가동 상태 및 밸브류 관리

수배전설비 가동 및 관리상태

기타 각종 기계, 전기설비 관리상태

폐수처리장 포함(기타시설)

❍ 소방 및 방호 분야

소방설비, 방호설비, 청사 등 이상유무

점검 후 조치 사항

❍ 경미한 지적사항 : 점검 즉시 보수조치

❍ 중요사항(예산소요)지적사항 : 분야별 별도 정비계획수립 및 정비

❍ 점검결과 지적사항 및 개선대책 내부보고 및 외부 제출

Ⅳ		행정사항

❍ `17년 해빙기 시설물 안전점검 추진 협조 : 각과

❍ 해빙기 안전관리 교육(직원 및 공무직)실시 : 2. 8(수)

❍ `17년 해빙기 최종 추진실적 보고 : ′16. 4. 5까지

붙  임 : 1. 비상연락망 집중관리대상시설 지정현황 양식 1부.

2. 해빙기 최종 추진실적 1부.   끝.