	2017년 3월
	신호시설물 주요 현장지원 현황

□ 신호팀 지원 현황

○  기 간 : 2017. 3. 1.~3. 31.

○  건 수 : 신호분야 열차제어컴퓨터 시리얼통신-변환 국산화 개발품

현장적용시험 등  14건 28회

○  인 원 : 신호팀장 송정백 등 42명

□ 신호시설물 현장지원 및 조치사항

구 분	지원개요	지원내용	비고
1	시설물 개선	○ 모듈형 정류기 점검 - 장 소 : 마포구청, 답십리 기술사업소 - 일 자 : 2017. 3. 9. - 작업자 : 심재이, 고동석 - 내 용 · 28V 모듈형 정류기 설치 상태 점검 (케이블 마무리 상태 등) · 관련 케이블 철거 상태 점검
2	시설물 점검지원	○ 기술 간부 현장점검 - 개 소 : 모란기술사업소 - 일 자 : 2017. 3. 13 - 작업자 : 신호팀장 송정백 - 내 용 · 신호시스템 문자형 다진로 표시기 교체개소 설치상태 점검 · 신호기계실 설비 유지관리 상태 점검 (장비 부품 노후화 상태, 시스템 경보 정상동작 상태점검)
3	시설물 개선	○ 문자형 다진로표시기 철거 설치 - 개 소 : 모란기지, 천왕기지, 신내기지 - 일 자 : 2017. 3. 7.~3. 22.(기간 중 9일) - 작업자 : 신호팀장 송정백등 3명 - 내 용 · 단진로표시기 철거 감독 및 설치 후 진로시험 · 업체 현장 안전교육 강화 · 철거품 기술사업소 인수인계 · 납품검사(영진신호)

4	시설물 개선	○ AF궤도회로 미사용 속도코드 제어회선 철거 - 개 소 : 수락산 9개 신호기계실 - 일 자 : 2017. 3. 7.~29.(기간 중 5일) - 작업자 : 현승동, 고동석, 홍성명, 임근식 - 내 용 · 승강장 안전문 개방시 속도코드 제한조건 개선완료에 따른 AF 미사용 회선 철거
5	S/W	○ LCTC 운용기록 분석 프로그램 관련 점검 - 개 소 : 강동, 길동 신호기계실 - 일 자 : 2017. 3. 8. - 작업자 : 박종권 - 내 용 · 데이터 통신상태 확인 · HADAX 케이블 이상 유무 점검 · LCTC 디지보드 점검
6	장애조치 기술지원	○ 장암역 승강장 안전문 이상 열림 장애조치 - 개 소 : 도봉기지 - 일 자 : 2017. 3. 6~7. - 작업자 : 김수호, 박종권 - 내 용 · 승강장 안전문 이상열림 관련 수정소프트웨어 적용 · 설치 후 신호시스템 정상 동작 확인 및 점검등
7	시설물개선	○신호계전기 제작구매 종합형식시험 - 장 소 : 유경제어㈜ - 일 자 : 2017. 3. 17. - 작업자 : 김효성, 채상병 - 내 용 · 시제품 및 계전기 공인기관 내구성 시험입회 (계전기 내구시험, 진동 충격시험등 )
8	S/W	○ 온수 LCTC 개선 소프트웨어 관련점검 - 개 소 : 온수 - 일 자 : 2017. 3. 13 - 작업자 : 김수호, 박종권 - 내 용 · 온수 신호기계실 LCTC 개선 소프트웨어 적용

9	시설물 개선	○ 철거설치 공사 자재검수관련 업체방문 - 개 소 : 화림전력주식회사 - 일 자 : 2017. 3. 10. - 작업자 : 김기수, 김종복 - 내 용 · 자재 공인시험 의뢰 및 검사
10	시설물 개선	○ 신호분야 열차제어컴퓨터 시리얼 통신-변환 국산화 개발품 현장 적용 시험(HADAX) - 장 소 : 도봉차량기지 시뮬레이터실 - 일 자 : 2017. 3. 24 - 작업자 : 김기수, 박종권 - 내 용 · 소프트웨어 및 CMOS 설정 값 변경 후 동작 상태 점검 (정상동작 확인)
11	시설물 개선	○ 무정전원장치 시제품 검사 - 장 소 : 테스㈜ 남양주 공장 - 일 자 : 2017. 3. 27. - 점검자 : 김경민 - 내 용 · 전원장치 설계 보완점 협의 및 설계서 일치여부 점검 · 전원투입(AVR UPS) 후 경보 및 성능시험
12	시설물 점검지원	○ PODR 현장 점검 - 장 소 : 상월곡역, 봉화산역, 하계역 - 일 자 : 2017. 3. 20 - 점검자 : 채상병 - 내용 · PODR과 종제반간 회선 전류 도통 시험
13	S/W	○ 도봉기지 LCTC 소프트웨어 점검 - 장 소 : 도봉기지 - 일 자 : 2017. 3. 31 - 점검자 : 김수호, 박종권 - 내용 · 시험선 AUTO Test 이상 관련 점검
14	시설물 개선	○ 선로전환기 교체공사 공장검사 - 장 소 : (주)영진신호 - 일 자 : 2017. 3. 30 - 점검자 : 김기수, 박성호 - 내용 · 선로전환기 외관 및 간류검사 · 절연 내력시험 및 공회전 시험 · 내부 케이블 배선 및 접속 상태 점검 등

끝.