	2017년 1월
	신호시설물 주요 현장지원 현황

□ 신호팀 지원 현황

○  기 간 : 2017. 1.1. ~ 1.31.

○  건 수 : 신호용 일반케이블 철거 및 난연성 케이블 설치관련 현황 조사등 11건 28회

○  인 원 : 신호팀장 송정백 등 39명

□ 신호시설물 현장지원 및 조치사항

구 분	지원개요	지원내용	비고
1	시설물 개선	○ 신호용 일반케이블 철거 및 난연성 케이블 설치관련 현황 조사 - 개 소 : 광명신호기계실 등 10개소 - 일 자 : 2017.1.20. ~ 1.25.(기간 중 3일) - 작업자 : 심재이, 최윤진 - 내 용 · 신호케이블 난연/불연 여부확인 · 케이블 철거 및 포설여건조사 (케이블인입구 크기 등)
2	S/W	○ LCTC운용기록 매뉴얼 프로그램 작성 및 시스템 적용 시험 - 개 소 : 내방신호기계실, 도봉시뮬레이터실 - 일 자 : 2017.01.5 ~ 1.25.(기간 중 4일) - 작업자 : 박종권, 홍성명, 고동석 - 내 용 · HADAX↔프린터 COM포트 간 케이블 루핑 시험 · 크로스케이블 핀맵작성 및 프로그램 동작테스트 등
3	시설물 개선	○ 기술간부 현장점검 - 개 소 : 연신내 신호기계실 - 일 자 : 2017.1.24. - 점검자 : 신호팀장 송정백 - 내 용 · 신호기계실 설비 유지관리 상태 점검 등 (시스템 경보상태, 장비노후화 상태 점검)

4	시설물 개선	○ 신호시스템용 전원공급장치 중간검사 - 장 소 : ㈜현대파워 - 일 자 : 2017.1.25 - 점검자 : 심재이, 채상병 - 내 용 · 정류기 제작 작업현장 확인 및 완제품기능점검 · EMI 검사 대상 지정 및 검사의뢰 지시 등
5	시설물 개선	○ 방화기지 등 8개소 선로전환기 교체공사관 현장점검 - 개 소 : 방화기지 - 일 자 : 2017.1.19 ~ 20 - 작업자 : 김기수 - 내 용 · 선로전환기 교체공사 관련 현장조사 등
6	시설물 개선	○ 오목교역 등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사 현장조사 및 검수 - 개 소 : 노원, 태릉, 오목교 신호기계실 - 일 자 : 2017.1~24(기간 중 10일) - 작업자 : 박성호 - 내 용 · 접지공사 자재 검수 · 접지케이블 포설관련 감독 · 접지저항 테스트 등
7	시설물 개선	○ 부천기술사업소 관내 출입통제시스템 관련 점검 - 개 소 : 잠실, 부천기술사업소 관내 - 일 자 : 2017.1.11. - 작업자 : 채상병 - 내 용 · 잠실, 부천 기술사업소 관내 출입통제시스템 증설설치 관련 시공사, 발주자, 감독자 현장설명 실시 및 작업 일정 협의, · 부천기술사업소 관내 시스템 교체설치 설명
8	시설물 개선	○ 신호기계실 미사용 결선 철거관련 현장조사 - 개 소 : 건대입구기술사업소 - 일 자 : 2017.1.13. - 작업자 : 심재이, 현승동 - 내 용 · 승강장 안전문 속도코드제한 결선 완료후 신호기계실 미사용 결선 철거 관련 현장조사 등

9	시설물 개선	○ 승강장 출입문 개방 시 속도코드 제한관련 결선변경 - 개 소 : 태릉입구, 군자신호기계실 - 일 자 : 2017.1.03. ~ 1.04. - 작업자 : 김기수 등 6명 - 내 용 · 결선변경 관련 계전기 플러그 케이블 연결 작업 · 속도코드 검사확인표에 의한 단계별 속도코드 송출여부 관련 계전기 동작상태 확인 등
10	시설물 개선	○ 승강장안전문제작구매 설치관련 신호시설물 현장조사 - 개 소 : 우장산역, 광화문역, 왕십리역, 군자역(5) - 일 자 : 2017.1.12. - 작업자 : 심재이 - 내 용 · 신호시설물 이설가능 여부 및 철거, 재설치 시설물 현황조사 등
11	시설물 점검지원	○ 태릉입구 신호장애 관련 현장점검 - 개 소 : 태릉입구 - 일 자 : 2017.1.20. - 점검자 : 심재이, 최윤진 - 내 용 · 신호기계실 ↔ 열차관제간 신호정보 표출불능 장애관련 HADAX 커넥터 및 케이블 점검 등

끝.