‘17년 4월 건축시설물 고장장애 현황

‘17. 4월 건축분야별 장애현황

시설지원단 시설개량팀

목        차

Ⅰ. 개     요

Ⅱ. 고장장애 발생현황

Ⅲ. 시간대별 고장장애 현황

Ⅳ. 원인별 고장장애 현황

ⅴ. 분석결과

‘17년 4월 건축시설물 고장장애 현황

Ⅰ	개 요

○ 분석대상 : 건축분야 시설물 UTIMS 고장접수 장애

○ 기    간 : 2017. 4. 1. ~ 4. 30.

○ 신고현황 : 378건 접수(오신고 21건 제외)

Ⅱ	고장장애 발생 현황

1. 기술사업소 위치별 장애 현황

(단위 : 건)

구 분	계	5호선				6호선			7호선					8호선
		개화산	영등포	답십리	고덕	마포 구청	한강진	신내	도봉	건대 입구	이수	천왕	부천	잠실	모란
합 계	378	33	49	28	33	28	29	14	22	32	32	34	16	16	12
대합실	75	4	12	5	9	7	5	2	3	7	5	7	2	3	4
승강장	37	6	4	2	4	4	1	0	1	5	3	3	4	0	0
외부출입구	82	4	13	6	4	9	6	4	5	6	9	6	4	3	3
환승통로	11	0	4	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1
기능실	21	3	3	0	1	1	2	0	2	2	3	1	1	2	0
화장실	112	14	12	11	11	5	9	4	7	7	9	11	4	5	3
셔터시설	14	2	0	0	3	1	0	3	0	1	2	1	1	0	0
승강 편의시설	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
일반편의시설	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
장애인편의시설	13	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	3	0	1	1
기타시설	8	0	0	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0

2. 월별 장애 추이

(단위:건)

○ 장애건수는 전월 대비 42건 감소(10%), 전년 동월 대비 25건 감소

3. 요일별 장애 추이

(단위:건)

○ 요일별 장애신고는 대체적으로 월요일이 가장 높고 주중은 비슷한 수준이었으나

○ 금월(4월)은 월요일과 금요일이 높고, 수요일은 주말과 비슷한 수준으로 나타남, 원인은 불명확

4.등급별/유형별 장애현황

(단위 : 건)

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장 애 유 형	장애건수
합 계	378				378
B	63	8	대합실	누수 승객공간 누수발생	1
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	2
				천정마감재 탈락	3
		1	기능실	누수 승객공간 누수발생	0
				누수 직원공간 발생	1
				배수로 덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				천정 마감재 탈락	0
		8	셔터시설	셔터 개방불가	8
		18	화장실	천정마감재 및 출입문(탈락,파손)	1
				강화유리문 탈락,파손,유동	17
		16	승강장	누수 승객공간 누수발생	3
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				배수불량, 물고임	0
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	3
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	7
				핸드레일 탈락,파손,유동	1
		10	외부출입구	누수 승객 공간 누수발생	6
				누수 직원 공간(누수량 많음:줄줄흘러내림)	0
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				배수불량, 물고임	0
				캐노피, 탑라이트 파손	2
				알미늄캐스팅(외부출구) 탈락,파손,유동	0
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	1
				핸드레일 및 안전휀스탈락,파손,유동	1

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
B		1	환승(연결)통로	누수 승객공간 누수발생	1
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				강화유리 및 안전휀스 탈락,파손,유동	0
		0	승강편의시설	E/V외부핸드레일 용접부 탈락	0
		1	기타시설	안전휀스 및 천정마감재 탈락	1
C	194	59	대합실	강화유리,철재문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	5
				기타 시설물 훼손사항	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	11
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	16
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	13
				벽체점검구 및 철제출입문 탈락,파손,개폐불량	3
				비상게이트 탈락,파손,개폐불량	4
				천정마감재 탈락(직원공간)	4
		15	기능실	강화유리문,철제문, 탈락,파손,개폐불량,잠금장치	9
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	4
				배수로 바닥 및 누수 배수불량, 물고임	1
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
		314	화장실	강화유리문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	6
				기타 시설물 훼손 및 벽체,바닥 마감재 기타	5
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	2
				화장실 부속물 탈락,파손(짐받이,아기의자 등)	1
		3	셔터시설	셔터 작동가능한 경미장애	3
		16	승강장	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	0
				기타 시설물 훼손사항 및 누수	0
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	4
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	0
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	7
				벽체점검구 탈락,파손,개폐불량	5
				천정마감재 탈락,이완	0
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	0
		58	외부출입구	강화유리문 탈락,개폐불량,캐노피,탑라이트 누수	0
				기타 시설물 훼손사항	12
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	26
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	14
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	6

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
C		13	장애인편의시설	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	9
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	0
				점자안내판 탈락,파손,들뜸	4
		9	환승통로	기타 시설물 훼손사항,점자안내판 탈락	1
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	5
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	3
		4	일반,승강편의	승객의자 탈락,파손,유동,경고,유도타일 파손	4
		3	기타시설	철재,유리문,비상게이트파손,훼손,탈락,이완,들뜸.	2
				바닥,마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
D	121	8	대합실	배수로덮개 및 지지철물 기타 단순 조치사항	5
				천정 및 벽체 마감재 탈락,들뜸,파손,오염	1
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	2
		5	기능실	기타 단순 조치사항	1
				철재문,강화유리문, 잠금장치(실린더)고장	4
		80	화장실	강화유리문 기타 단순 조치사항	0
				철재출입문 기타 단순 조치사항	1
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	5
				기타 단순 조치사항	8
				잠금장치,옷걸이봉(탈락,파손,유동 등)고장	66
		3	셔터시설	셔터 기타 단순 조치사항	3
		5	승강장	기타 단순 조치사항	3
				바닥 및 천정마감재 기타 단순 조치사항	2
		14	외부출입구 (환승통로)	기타 단순 조치사항	8
				바닥마감재 기타 단순 조치사항	3
				천정마감재 기타 단순 조치사항	2
				캐노피,탑라이트 기타 단순 조치사항	1
		2	일반편의시설	승객의자 기타 단순 조치사항	2
		0	장애인편의시설	장애인화장실 기타 단순 조치사항	0
		4	기타시설	강화유리문(철재) 기타 단순 조치사항	4

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 63건, C급 194건, D급 121건 발생

○ 전월대비 B급 5건 감소, C급 35건 감소, D급 2건 감소

Ⅲ	시간대별 고장 장애현황

1. 시간대별 장애 추이                                  (신고시간 기준)

○ 시간대별 장애신고의 대부분은 집중 근무시간대이며 주간근무 이외에는

장애신고 신고 적음

2. 시간대(위치)별 고장장애 현황

(단위 : 건)

구 분	장애건수	00~07	07~09	09~18	18~22	22~24	기타
합 계	378	37	68	240	25	8
대합실	75	5	17	50	3	0
승강장	37	7	10	17	1	2
외부출입구	82	5	15	54	7	1
환승통로(연결)	11	0	4	7	0	0
기능실	21	1	2	16	2	0
화장실	112	9	14	75	10	4
셔터시설	14	9	2	3	0	0
승강편의시설	2	0	0	2	0	0
일반편의시설	3	0	1	2	0	0
장애인편의시설	13	1	2	7	2	1
기타시설	8	0	1	7	0	0

○ 주간 업무시간(09～18)에 240건(63.5%) 신고

Ⅳ	장애발생 원인별 현황

1. 원인별 장애발생 추이

2. 장소별 장애원인 현황

구 분	계	누수	배수불량	외부요인	시설물 노후	재질노후 및 고정불량	기타	비고
합 계	378	12	34	113	117	62	40
대합실	75	1	16	10	31	12	5
승강장	37	3	0	9	20	2	3
외부출입구	82	6	14	2	39	1	20
환승통로(연결)	11	1	3	1	5	0	1
기능실	21	1	1	1	4	13	1
화장실	112	0	0	86	4	14	8
셔터시설	14	0	0	0	0	14	0
승강편의시설	2	0	0	0	2	0	0
일반편의시설	3	0	0	3	0	0	0
장애인편의시설	13	0	0	0	9	4	0
기타시설	8	0	0	1	3	2	2

○ 원인별 장애는 시설물 노후 및 재질 노후화가 47%에 해당

Ⅴ	분석결과

○ 4월 UTIMS 장애신고는 총 378건으로 전월(420건)보다 42건 감소(10%),

전년 동월(506건) 대비 128건 감소(25.3%)

※ 전년 동월대비 26건, 승강장 29건, 외부출입구 18건, 화장실 43건 등 감소

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 63건, C급 194건, D급 121건 발생

- 전월대비 B급 5건 감소, C급 35건 감소, D급 2건 감소

○ 요일별 신고 장애건수는 대부분 주중에 발생하고 주말(토,일요일)은 유사

○ 위치별 장애는 화장실 112건(29.6%)〉외부출입구 82건(21.7%)〉대합실 75건(20%)〉승강장 37건(9.8%)〉기능실 21건(5.5%)〉셔터시설 14건(3.7%)〉장애인편의시설 13건(3.4%)〉환승통로 11건(2.9%) 순으로 발생

- 위치별 장애현황 순위는 전월과 유사하며 사용빈도가 높은 화장실에서

가장 많이 발생

- 전월대비 대합실 16건, 승강장 20건, 화장실 27건 감소하였고 외부출입구 12건, 장애인편의시설 9건 증가

○ 시간대별 장애현황은 09~18시간대에 240건(63.5%), 07~09시간대에 68건(18%), 00~07시간대에 70건(18.5%) 발생

- 시간대별 장애신고는 집중 근무시간과 밀접

○ 기술사업소별 장애건수는 영등포(49건)〉천왕 (34건)〉개화산․고덕(33건)〉건대입구․이수(32건)〉〉한강진(29건)〉답십리․마포구청(28건)〉도봉(22건)〉부천․잠실(16건)〉신내(14건)〉모란(12건) 발생

- 호선별 장애건수는 5호선(143건)〉7호선(136건)〉6호선(71건)〉8호선(28건) 순으로 발생

- 전월대비 개화산 13건, 영등포 28건, 답십리 11건, 마포구청 4건, 한강진 4건, 신내 5건, 도봉 3건 부천 3건 감소

- 도덕 8건, 건대입구 10건, 천왕 8건, 잠실 4건, 모란 3건 증가. 끝.