	2017년 4월
	신호시설물 주요 현장지원 현황

□ 신호팀 지원 현황

○  기 간 : 2017. 4. 1.~ 4. 30.

○  건 수 : 분기기 히팅장치 설치공사 등 9건 31회

○  인 원 : 신호팀장 송정백 등 38명

□ 신호시설물 현장지원 및 조치사항

구 분	지원개요	지원내용	비고
1	시설물 개선	○ 분기기 히팅장치 설치공사 - 개 소 : 신내, 방화, 천왕 기지 - 일 자 : 2017.4.13.~ 27.(기간 중 9일) - 감 독 자 : 부장 김수호 등 10명 - 내 용 · 케이블 및 기타 잡자재 자재 검수 · 히팅장치 구동용 전력케이블 포설 등(취급실- 제어함, 제어함 히팅장치 설치대상 주변)
2	시설물 점검지원	○ 기술 간부 현장점검 - 개 소 : 마포구청 기술사업소 - 일 자 : 2017.4.21. - 점 검 자 : 신호팀장 송정백 - 내 용 · 신호기계실 설비 유지관리 상태점검 (장비 부품 노후화 상태, 시스템 경보 정상동작 상태점검)
3	시설물 개선	○ 문자형 다진로 표시기 설치 후 보완작업 - 개 소 : 천왕기지 - 일 자 : 2017.4.5. - 점 검 자 : 박성호 - 내 용 · 천왕기지 1A 신호기 문자형 다진로 표시기 LED 보완작업 및 업무 협의 등

4	시설물 개선	○ 신호기계실 계전기 랙 미사용 회선 철거 - 개 소 :면목 등 5개 신호기계실 - 일 자 : 2017. 4. 3.~13.(기간 중 4일) - 작 업 자 : 현승동 등 7명 - 내 용 · PSSR 결선 완료 후 미사용 라인 철거 · 503EPFLR, 503WPFLR 철거관련 결선확인 등
5	시설물 개선	○ 승객 편의시설 공사관련 신호시설물 지장여부 현장점검 - 장 소 : 중계역 - 일 자 : 2017. 4. 18, 21. - 점 검 자 : 심재이 - 내 용 · E/S 설치공사 관련 승강장 하부 신호케이블 용 트레이 접촉개소 확인 · 담당 관련부서와 업무 협의 등
6	시설물 개선	○ 신호용 일반케이블 철거 및 난연성 케이블 설치관련 현황 조사 - 개 소 : 마천, 상일동, 도봉산, 수락산역 - 일 자 : 2017. 4. 6.~ 10.(기간 중 2일) - 점 검 자 : 심재이 등 4명 - 내 용 · 곡선승강장 경고등 및 D/L 2~6열 동시 적용 설계 관련 현장케이블 길이 실측 · 승강장 하부 케이블 인입구 위치 파악 및 철거 설치 개소 작업여건 조사 등
7	S/W	○ 봉화산 5H 신호기 오진로 관련 현장 점검 - 개 소 : 봉화산 신호기계실 - 일 자 : 2017. 4. 28. - 작업자 : 부장 김수호 - 내 용 · 봉화산 5H 신호기 오진로 관련 기계실 점검 (로직 BIT시험 등)

8	S/W	○ 도봉기지 시험선 AUTO TEST 이상관련 점검 - 개 소 : 도봉기지 - 일 자 : 2017. 4. 11. - 작업자 : 김수호, 박종권 - 내 용 · 원인분석을 위한 LCTC 구버전 소프트웨어 순차적 시험 · 유관부서와 협업을 통한 시험선 열차운행 시험 등
9	시설물 개선	○ 방화기지 등 8개소 선로전환기 교체공사 - 장 소 : 방화기지 등 8개소 - 일 자 : 2017. 4.3.~28.(기간 중 10일) - 점검자 : 김기수 등 10명 - 내 용 · 선로전환기 및 간류 등 자재 관련 현장조사 및 하차 장소선정, 자재 반입 · 선로전환기 8대 철거 설치 후 동작상태 점검 (상일동 4개소, 수락산 2개소, 도봉기지 2개소)

끝.