과산화수소(H₂O₂) 규격 등 납품시방서

1. 적용범위 : 광암아리수정수센터 공급 과산화수소 제품에 적용

2. 품    명 : 과산화수소(H₂O₂) 34%

3. 납품수량 : 9톤

4. 계약기간 : 계약일로부터 30일 이내

5. 납품장소 : 광암아리수정수센터내 지정 저장탱크

6. 납품방법 : 탱크로리 운반차량에 의해 정수센터내 저장탱크에 직접 주입

7. 품질보증

가. 계약당사자는 납품시 과산화수소 성분규격서 상의 품질보증을 위하여 수처리제 제조허가

업체의 생산제품을 납품하여야 하고 품질검사 시험성적서를 제출한다.

나. 납품절차는 우리센터에서 정한 절차에 따라 이행하고 납품시료를 채취, 품질확인을 위하      여 공인검사기관의 품질시험성적서를 제출하여야 하며 검사비용은 납품자가 부담한다.

다. 계약당사자는 최초 납품시 물질안전보건자료(MSDS)를 제출하여야 한다.

8. 성분규격  : 과산화수소 34.0±1% (35% 미만)

가. 환경부 고시 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 (제2013-188호,2014.1. 6.)」에 의한

성분규격과 품질검사를 위한 시험방법 기준에 적합한 제품으로 납품하여야 한다.

나. 성분규격 기준

항 목	기 준
성상	무색투명한 액체로 약간 냄새가 있음
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 함
과산화수소	34%이상~35%미만(수처리제 기준20%~70%)
유리산	0.05% 이하
증발잔류물	300mg/kg 이하
인산염(PO4)	60mg/kg 이하
안정도	97% 이상
비소(As)	1mg/kg 이하
납(Pb)	1mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	1mg/kg 이하
크롬(Cr)	1mg/kg 이하
수은(Hg)	1mg/kg 이하
셀레늄(Se)	1mg/kg 이하

* 납, 비소, 카드뮴, 크롬, 수은, 셀레늄은 과산화수소 100 % 환산기준임

9. 반품처리

가. “8”호에 의거 성분규격 분석결과, 과산화수소의 성분규격 기준이 부적합할 경우 즉시         반품조치 및 대체 납품하여야 하며 이에 필요한 제반 비용은 계약당사자 부담으로 한다.

10. 검 수

가. 검수 :  공인계량증명서 및 제조업체 품질검사 성적서, 거래명세표, 공인검사기관의

품질시험성적서를 제출하고, 제반비용은 계약당사자가 부담한다.

나. 대금 : 납품 및 품질검사 완료 후 대금을 지급한다.

다. 납품시 초과납품 수량에 대하여 물품대금은 청구 할 수 없다.

라. 계약당사자는 우리센터의 요청에 따라 약품을 적기에 납품하여야 하며, 계약당사자의 사정       으로 납품이 지연되어 정수장 운영에 중대한 지장을 초래한 경우 계약을 해지할 수 있다.

11. 법령 준수 및 기타

가. 계약당사자는 『화학물질관리법』 제27조에 의한 유해화학물질제조업 또는 유해화학물질       판매업 허가를 받은 업체의 자격 등을 갖춰야 한다.

나. 계약당사자는 납품과 관련하여 「화학물질관리법」등 관련 법령에서 정하는 제조․운반 및        판매에 관한 규정을 성실히 준수하여 사고 등 안전 예방 의무를 다하여야 한다. 만일,

이를 준수하지 않아 발생하는 설비손상 및 인명사고등 피해 발생시 민․형사상의 모든

책임을 져야 한다.

다. 납품절차는 우리센터에서 정한 절차에 따라 납품하여야 하며, 이를 불이행하고 납품한

양은 인정하지 아니하고, 이에 따라 발생한 손해는 계약 당사자에게 귀책된다

라. 계약당사자는 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제4조 제2항 동법 시행령

제2조의2에 따라 중소기업이어야 한다.

마. 구매조건에 있어서 별도의 규정이 없는 것은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한

법률」에 준하며, 기타 해석상 이의가 있을 때 또는 견해가 상이하여 협의가 이루어지지 않을

때에는 광암아리수정수센터의 결정에 따른다.

끝.