양재천 우안도로 개설관련 도로부지 편입에 따른 요구사항

(관련공문 : 서울특별시 도로계획과-1440호(2017.1.26))

1. 원활한 택시미터 검정업무 수행을 위해 가능한 검사장 부지의 도로편입  최소화

- 특히, 주행검사 라인 축소 최소화 및 주행검사 동선 살리기

- 확장되는 도로 동선을 우면산 임야 쪽으로 최대한 이동 가능성 검토 요청

- 성토구간 법면을 사면구조에서 옹벽구조로 변경

→ 주행검사 라인 축소 최소화 조치

2. 검사완료 택시의 안전하고 원활한 출구 확보

- 현 검사차량 출구가 교차로에 편입됨에 따라 민원인 교통안전을 위해 한국교총 측 진입로상에 출구 연결 검토 요망

→ 한국교총 소유 해당 부지를 필히 도로 부지로 편입 조치 및 일부 환지

- 사거리 지반 높임에 따른 출구 경사로 부분에 적절한 동선 확보 및 접속 도로상에 가속차로(도로 본선차로 진입용)를 일정거리 확보 요망

(택시미터 일제검정시 분당 최대 4~5대 출차로 매우 복잡함)

- 택시미터 검정장 입구에 민원인의 안전한 진입을 위하여 좌회전 신호등 설치 요망

3. 택시미터 검정 관리동 등 철거에 따른 시설물 이설 요청

- 택시미터 검정 관리동 및 부대시설, 탱크로리 검정시설 이설 조치

- 검정라인 동선 변경에 따라 철거되는 택시미터 검정시설의 이설 조치

- 부지의 축소에 따른 검정라인 동선 재배치 검토 및 검정 시설물 이설

- 담장, 출구시설, 수도, 전기, 전화 등 시설물의 신축 및 이설

4. 기 타

- 대규모 택시미터 검정민원을 처리하는 우리시의 중요한 법정검정시설 일부가 도로부지로 편입, 철거됨을 감안하여 향후 사업추진 과정(설계·시공 등)에 민원업무 장애가 최소화 되도록 시험소와 긴밀히 협의 및 적극 반영 조치

5. 변경요청 용지도 : 첨부

변경요청 용지도

범 례
변경요청
환지요청