등록번호

주무관

서기관

도시재생과 과장

도시정책관

등록일자

결재일자

공개구분

비공개(2)

협조자

2018년도 우기대비 공동구 특별안전점검 시행계획 수립·실시

주요 검토사항
정책중요도	높음
민원․갈등가능성	낮음
기관간 이견가능성	낮음
홍보대책 필요성 (홈페이지 등록 필요성)	보통
서민생활 관련성	보통

장마철 집중호우 등에 대비하여 각종 재해ㆍ재난사고를 미연에 방지하기 위해 공동구 시설에 대한 특별안전점검을 실시하고자 함.

도 시 정 책 관

(도 시 재 생 과)

΄18년도 우기대비 공동구 특별안전점검 시행 계획

1		점검 목적

□ 여름철 집중호우에 따른 공동구내 우수 유입 등으로 인하여 공동구 침수 재난사고 발생 우려가 높아,

ㅇ 이를 사전에 예방하고 배수시설, 배수설비 등을 점검하여 위험요소에 대한 보수․보강 조치 등의 대책을 강구하기 위해 특별안전점검 실시

□ 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난예방에 대한 책무*

* 「공동구 재난 위기관리 표준매뉴얼」에 따른 재난주관기관으로서의 위기관리 활동

** 「재난 및 안전관리 기본법」제4조제1항에 따른 재난예방을 위한 노력

2		점검 대상

□ 위기관리 매뉴얼 적용 공동구에 대해 직접 점검

ㅇ「재난 및 안전관리 기본법」제3조, 제34조의5 및 같은 법 시행령 제3조의2, 「국가위기관리기본지침(대통령 훈령 제318호)」에 따라 수립된 「공동구재난 위기관리 표준매뉴얼」적용 공동구

ㅇ 국토교통부가 관장하는 서울·대전·세종지역의 9개 공동구 중 5개 공동구*를 선정하여 점검 실시

* ΄18년(우기) 점검 예정 : 서울(개포, 가락, 상계, 상암), 세종

** ΄18년(해빙기) 점검 완료 : 서울(목동, 여의도, 은평), 대전(둔산)

** ΄17년(우기) 점검 완료 : 서울(목동, 가락, 여의도), 대전(둔산)

< 표 > 국토교통부 관장 공동구 현황

구 분		연장(Km)	설치년도	수용시설
합 계 (7개소)		39.9
서울 (6)	목 동	11.7	1987	상수도, 전력, 통신, 난방
	여의도	6.1	1978	상수도, 전력, 통신, 난방
	개 포	4.2	1987	상수도, 전력, 통신
	가 락	7.4	1987	상수도, 전력, 통신
	상 계	1.1	1989	상수도, 전력, 통신
	상 암	2.3	2004	전력, 통신, 상수도, 냉․난방
대전 (1)	둔 산	7.1	1994	상수도 ,전력, 통신
세종 (1)	1구간	10.72	2014	상수도 ,전력, 통신, 난방, 중수

3		점검반 및 점검기간

□ 특별점검반 구성

		총 괄 (도시재생과장)
		반 장 (서기관 유병철)
	반 원 (주무관 조철래)			반 원 (서울·대전·세종 공동구담당)			관계전문가 (한국시설안전공단)

□ 점검기간 : ΄18. 6. 25.(월) ~ 7. 13.(금) (세부일정 별도통보)

4		주요 점검사항

□ 장마철에 일어날 수 있는 각종 재해 및 위험요인 등 점검

ㅇ 구조체 균열․변경 및 누수

ㅇ 작업구․환기구를 통한 노면수 유입 여부

ㅇ 전기 및 기계설비(펌프, 환기등) 및 침수 경보장치 등 작동상태

□ 관리기관의 위기관리 체계 및 안전관리 실태 등 점검

ㅇ 재난발생 시 대응 및 긴급복구 체계

ㅇ 안전점검 및 유지관리 이행 상태

ㅇ 침수 등 재난유형별 초동 매뉴얼 및 개인별 임무카드 숙지 상태

5		점검결과 조치계획

□ 점검결과 문제점 발견 시 신속히 해결 및 보강 조치

ㅇ 구조적 이상 및 주요설비 등 문제 발견시 즉시 시정․보수지시

□ 행정 및 제도적 개선 필요 시 검토 후 조치

ㅇ 관련 규정 및 위기관리 매뉴얼 정비 등

붙임  점검 체크리스트 1부.

붙임		점검 체크리스트 서식

공동구 특별안점점검 체크리스트

□ 점검시설 : ○○○ 공동구

구 분	점 검 사 항	점검결과
구조물	ㅇ 벽체ㆍ슬라브 균열 및 변형여부 ㅇ 내부 누수 및 결로발생 여부
작업구 환기구	ㅇ 외부 그레이팅 및 경계석 파손여부 ㅇ 출입문 및 이중문 개폐상태 ㅇ 주변 지반 융기 및 침하상태 ㅇ 잠금장치 정상작동 여부
전기설비	ㅇ 분전함, 제어반 절연상태 ㅇ 각종 전등 점등상태 및 선로 이상유무 ㅇ 각종 배선 차단기 이상유무 ㅇ 각종 스위치 작동상태 ㅇ CCTV 작동 및 이상유무
기계설비	ㅇ 환기설비 가동 및 이상유무 ㅇ 펌프 작동 이상유무 ㅇ 각종 휀 작동 이상유무
소방설비	ㅇ 소화기 충약 충압 및 관리상태 ㅇ 자동 화재탐지설비 및 연소방지설비 이상유무 ㅇ 무선보조 통신설비 이상유무 ㅇ 정온식 감지선형감지기 이상유무 ㅇ 통합 제어시스템 작동 이상유무 ㅇ 방화문 작동 이상유무
보안설비	ㅇ 통합감시(적외선, 열감지기)설비 이상유무 ㅇ 침수경보 작동상태 ㅇ DDC 제어판넬 내ㆍ외부 상태 점검 ㅇ CCTV 영상 및 작동 및 청결상태
수용기관 시 설 물	ㅇ 케이블 인출 점 누수여부 ㅇ 케이블 받침대 지지상태 ㅇ 케이블 피복 상태 및 공기유출 여부 ㅇ 분기점 및 취약장소 이상여부 ㅇ 상수관 및 난방관 누수상태
위기관리 쳬계	ㅇ 출입통제 및 출입자 확인 실태 ㅇ 군․경, 소방서 등 인근 지원기관과의 긴급연락ㆍ협조체계 ㅇ 유사시 대응 및 긴급복구 체계 적절성
안전관리 상태	ㅇ 적기 안전점검 실시 여부 ㅇ 유지보수ㆍ보강이행 상태
특기사항

○ 점 검 일 : 2018.   7 .     .

○ 점 검 자 :