2018년도 1분기 품질관리 현장확인 기동반 점검현황

연번	기 관 명	공 사 명	시 료 명	점검일	시 험 완료일	시 험 결 과	레미콘
1	도시기반 시설본부 (건축부)	신내3지구 4단지 도시형생활주택 건설공사 감리사 : 서울주택도시공사 시공사 : 한일건설(주)	ㅇ 도기질타일 600*300*9T	3.7	3.19	적합	-
2	서울교통공사	지하철4호선 지하구간 내진보강 공사(8공구) 감리사 : (주)신성엔지니어링 시공사 : (주)케이비이앤씨	ㅇ 포틀랜트시멘트-1종	3.8	3.13	적합	-
3	서울교통공사	지하철2호선 지하구간 내진보강 공사(4공구) 감리사 : (주)신성엔지니어링 시공사 : ㈜오케이건설	ㅇ 포틀랜트시멘트-1종	3.8	3.13	적합	-
4	서울교통공사	지하철2호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(3공구) 감리사 : (주)동일기술공사 시공사 : ㈜일동건설	ㅇ 포틀랜트시멘트-1종	3.9	3.13	적합	-
5	도시기반 시설본부 (건축부)	서울기록원 건립공사 감리사 : (주)선진엔지니어링 시공사 : (주)신화종합건설	ㅇ 콘크리트벽돌(2종) 190*90*57 390*190*150 ㅇ 속빈콘크리트벽돌(C종) 6“ 390*190*150	3.12 3.12	3.19 3.19	부적합 (콘크리트벽돌 흡수율 미달) 적합	-
6	도시기반 시설본부 (방재시설부)	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 감리사 : (주)수성엔지니어링 시공사 : 현대건설(주)	ㅇ 철근 SD400 D16,22mm	3.13	3.19	적합	-
7	도시기반 시설본부 (토목부)	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 감리사 : (주)대한콘설턴트 시공사 : 한양산업개발(주)	ㅇ 철근 SD400 D19mm	3.16	3.21	적합	-
8	용산구청 (치수과)	한강로일대 방재시설 확충사업(빗물펌프장 설치) 감리사 : ㈜천일 시공사 : (주)서한기술공사	ㅇ 포틀랜트시멘트-1종	3.19	3.22	적합	-
9	서초구청 (건축과)	내곡주민편익시설 건립공사 감리사 : (주)포스코ANC 시공사 : 우암건설(주)	ㅇ 도기질타일 300*300*8T	3.30			-