사업계획서(단위사업)도면 작성요령

□ 사업계획 도면(단위사업)작성요령

○ 단위사업별 계획서(A3) - 횡

○ GIS도면(1/3,000) : A3(횡) 규격으로 출력

○ GIS도면 위에 별도의 트레싱지를 붙여,

① GIS도면

․ 기존관 D80㎜ 이상 표시

․ 배관에 대한 정보가 틀린 사항 모두 수정 조치

(관종, 구경, 부설연도 등)

․ 소블록 경계 및 블록명 표시

․ 재개발 및 뉴타운 지역은 주황색 색연필로 흐리게 채색

② 트레싱지 위

․ 블록내 2018년 정비대상 적색 선으로 표시(관종,구경,부설연도)하고 그이외의 노후관은 파랑색으로 표기(관종,구경,부설연도)

[ 반드시 A3 횡으로 작성]

※ 단위사업 발주 계획서는 12.11(월)까지 제출하고 단위카드 및 도면은 당일제출

□ 2018년 단위사업 계획서 작성시 유의사항

○ 사업소별 정비대상 연장은 단위사업(90%이상) 연간단가(10%이내)시행을 원칙 으로 작성함.

○ 단위사업 발주 건수는 공단 감독자 인원 및 예산 편성과 연계되므로   준수토록 협조바람.

- 사업소별 발주 건수

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
발주건수	36	7	2	6	3	3	7	4	4