				★대리			현장소장	상수도지원처장
문서번호		상수도지원처-10093
보존기간		준영구		협 조			차장
결재일자		2018.11.07.					대리
공개여부		공개					팀장
2018년 동부수도관리소 재난대비 모의훈련 계획
			2018.
						상수도지원처

2018년 동부수도관리소 재난대비 모의훈련 계획

수도계량기 점검 업무중 사고발생에 대비한 훈련을 통하여 신속하고 적절한 초기 대응능력을 체계적으로 배양함으로써 재난시 위기관리 대처에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거: 안전관리처-1062(2018.02.28.)「2018년 공단 재난대비훈련 추진계획 알림」

Ⅰ		훈련 개요

	【훈련 목적】
• 실질적 훈련실시로 신속한 현장 상황대처 능력향상 • 신속한 상황보고 및 유관기관 상황전파 능력배양 • 실제 발생 가능한 현장 실습 중심의 합동훈련 실시로 위기관리 의식 제고

□ 훈련 일시 : 2018. 11. 19. 월 15:00～16:00 (예정)

□ 훈련 장소 : 서울시 강북구 번동 5단지 주차장 맨홀

번동 5단지 주차장 내 맨홀	번동 주공 5단지(S마트 뒤)

□ 훈련 대상 : 동부수도관리소 전직원, 강북소방서 119안전센터

□ 훈련 내용 : 수도계량기 맨홀 점검시 질식사고 발생에 따른 응급조치 및 상황대처 합동훈련

□ 훈련 방법 :동부수도관리소 / 강북소방서 합동 질식사고 대처훈련

※ 맨홀 내 수도계량기 점검중 질식사고 인지, 신고, 응급조치, 상황전파, 인명구조

- 훈련 조직

		동부수도관리소 재난대비 모의훈련 조직(현장소장)
현장점검반(2명)			안전지원반(2명)			유관기관(강북소방서)
맨홀 수도계량기 점검 산소농도 측정 휴대용 산소응급조치 관할소방서/안전지원반 신고			현장출동 및 환기팬 가동 유선보고 및 상황전파 현장 통제/차량 진출입확보			현장출동 및 구조작업 응급조치, 환자후송

- 참여인원 : 동부수도관리소 6명, 강북소방서 10명

- 장    비 : 안전지원차량, 산소농도측정기, 휴대용산소통, 환기설비, 소방차 등

Ⅱ		추진 계획

□ 합동훈련 시행관련 유관기관 지원 사전 협의

- 강북소방서(대응총괄팀) : 10.22. 완료

- 강북구 번동 주공아파트 5단지 관리사무실 : 11.05. 완료

□ 훈련 준비사항 : 11. 16 까지 완료

행정준비	합동훈련 유관기관 공문작성 (강북소방서, 안전관리처), 소방훈련 시나리오, 참가자 서명부
물품준비	휴대용산소통, 산소농도측정기, 안전지원차량, 환기설비, 검침도구 등

□ 모의훈련 리허설 실시 : 2018. 11. 14~16 中 2회

- 장 소 : 5단지 주차장 내 맨홀

- 대 상 : 훈련 진행 필수 인원 약 6명

Ⅲ		행정 사항

Ⅱ

□ 훈련 협조 공문 발송(강북소방서,)

□ 훈련 결과 보고(총평, 주요지적사항, 개선사항 등)

붙 임 1. 모의훈련 인원 배치 및 주요 임무 1부.

2. 세부 훈련 상황 및 시나리오 1부. 끝.

<붙임 1>

❍ 인원 배치 및 행동요령

구 분	근무위치	인원배치	행동요령(임무)	비 고
계		(21명)
현장 점검자A	맨홀내부	(1명)	○ 현장위치 확인 ○ 산소농도 측정 ○ 맨홀내부 진입 후 점검
현장 점검자B (감시인)	맨홀외부	(1명)	○ 현장위치 확인 ○ 산소농도 측정 ○ 사고발생 인지 ○ 즉시 구조신고(☎119) 및 상황보고 (현장지원반)
현장지원반 및 안전지원반	현장관리소 및 관할현장	현장소장, 관리직 및 권역별 반장 (총 8명)	○ 현장 긴급 출동 ○ 초기 대응 지시 ○ 현장통제, 구조대 진출입로 확보 및 구조활동 지원준비 및 지원 ○ 상황반 신속 보고 및 상황전파
상황반	본사	처장 및 운영/관리팀 (총 11명)	○ 본사 종합상황실 보고 ○ 지속적 상황보고 및 전파 ○ 출동 후 현장확인 및 상황종료 보고

<붙임 2>

❍ 세부 훈련 상황 및 시나리오

가. 상황 : 북부수도사업소 관할 수도계량기 점검(검침)을 위해 맨홀 내부 진입 중

사다리에 미끄러져 아래로 낙상. 오른쪽 발목 골절 사고 발생

※ 훈련 맨홀 양 옆 주차공간 확보

나. 세부 시나리오(45분 소요)

시 간	소요시간 (분)	이벤트	진 행 내 용	비 고
계	45
15:00 ~	5	사전준비	○ 사고지점 설정 ○ 훈련진행 준비	관리직원
15:05 ~	10	사전설명, 교육	○ 훈련현황 설명 ○ 안전 및 행동요령(임무) 교육	현장소장
15:15 ~	5	점검개시	○ 맨홀 위치 확인 ○ 산소농도 측정 및 이상유무 확인	현장점검자 (A, B)

시 간	소요시간 (분)	이벤트	진 행 내 용	비 고
15:20 ~	1	사고발생	○ 사고발생 - 맨홀 내부 점검 도중 사고발생(추락)	A근무자
	2	사고발생 인지 및 즉시 신고	○ 사고발생 인지 ○ 즉시 환기팬 가동 ○ 관할소방서 즉시 신고(☎119) - “수도계량기 검침 직원입니다. 맨홀 내부에서 추락사고가 발생하였습니다. 주소는 서울 강북구 번동 주공 5단지 주차장입니다. 신속한 출동 바랍니다.”	B근무자
		상황보고	○ 현장소장(현장지원반) 상황보고 - “수도계량기 검침 직원입니다. 맨홀 내부에서 추락사고가 발생하였습니다. 주소는 서울 강북구 번동 주공 5단지 주차장입니다. 신속한 출동 바랍니다. 현재 소방서에 즉시 구조요청을 했습니다.“ - 현장소장(현장지원반) “알겠습니다. 즉시 출동 할 테니 현장 조치를 취해 주시기 바랍니다.“

시 간	소요시간 (분)	이벤트	진 행 내 용	비 고
15:23~	2	현장/안전지원반 출발	○ 상황전파 - SNS 메시지 상황전파 “강북구 번동 주공 5단지 주차장 맨홀서 추락사고 발생. 가까운 현장에 계신 반장은 즉시 출동 바람.” ○ 상황반 유선보고 - “처장님 맨홀 내부에서 추락사고가 발생하였 습니다. 주소는 서울 강북구 번동 주공 5단지 주차장입니다. 현재 직원 한분이 현장에 있으며 소방서에 구조요청을 한 상태입니다.“	현장지원반
15:25~	1	현장/안전지원반 도착	○ 현장 통제 및 차량 진출입로 확보 ○ 구조차량 시선유도 및 구조활동 지원준비	현장/안전지원반
15:26~	3	구조대도착	○ 구조작업 후 응급조치 ○ 환자 후송	119구조대
15:30~	5	-	○ 현장정리 및 철수 ○ 상황 종료 보고(소장→처장)	현장/안전지원반
-	-	상황반도착	○ 현장조사 및 원인파악 ○ 상황 종료 보고(처장→본부장 및 본사)	(훈련생략)
15:35	10	-	○ 훈련종료 및 강평	처장