문서번호	교통운영과-6418
결재일자	2018.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
협조	주무관
	주무관

2018년 상반기 노면표시공사 품질관리(휘도측정)합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

교통운영과

2018년 상반기 노면표시공사 품질관리 합동점검 계획

서울시 도로사업소, 자치구 및 원인자가 시행한 노면표시공사  등에 대한 재귀반사 성능과 시공상태 등 품질관리 실태를 점검하여 노면표시 시인성 향상에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 5.14.(월) ~ 5.21(월)

❍ 점검대상 : 노면표시 공사 시공후 6개월 미만의 노면표시 공사

- 기준 : ’17.11.1.~’18.4.30.

- 6개월 경과 휘도관리는 각 관리기관에서 시기에 맞춰서 자체적으로 측정 관리하고 본 점검은 6개월 미만 노면표시 공사에 한정하여 점검

❍ 점검개소 : 도로사업소, 자치구에 전체 자료를 수합하여 점검 대상지 추후 확정

- 대상 : 원인자 공사 전체(100m 미만 소규모 공사 제외)

: 본공사 일부(도로사업소 5개소 내외 및 자치구 3개소 내외)

□ 점검방법

❍ 현장점검시 당해사업 시공사 및 감리원(원인자부담공사) 입회

- 도로사업소 및 자치구 감독이 현장 점검일에 맞춰 입회토록 통보

❍ 측정은 감리회사 감리원이 측정

❍ 휘도측정기는 감리회사 장비 활용협조(각 권역별 1대)

❍ 측정기준

- 10km 이내 : 1km당 최소 3개소를 초과하지 않은 범위내에서 임의의 20개소 측정하여 이중 90%가 기준치 이상

- 10km 이상 : 1km당 2개소 측정하여 이중 90%가 기준치 이상

□ 점검조 편성 : 4개조 편성

❍ 조별 편성기준 : 교통시설팀 각1명+현장 공사감독관+감리원

※ 시설공단은 자체적으로 점검조 편성하여 점검실시

❍ 점검조 편성 현황

구분	점검자	현장점검자	측정요원(감리원)	점 검 지 역
1조	이문석 문예원	도로사업소 및 자치구 공사감독관	㈜건양엔지니어링 : 박처규, 허성용	동부권역(동부도로사업소, 강남,송파,강동)
			㈜트래픽스 : 김기영, 김상환	남부권역(남부도로사업소, 동작,금천,관악,서초)
2조	신근호 문예원
			㈜트래픽스 : 나우일, 송명호	서부권역(서부도로사업소, 은평,서대문,중구,용산,마포)
			㈜건양엔지니어링 : 이병창, 박승학	성동권역(성동도로사업소, 중랑,동대문,성동,광진)
3조	이명희 문예원
			㈜건양엔지니어링 : 이승헌, 홍승규	북부권역(북부도로사업소, 도봉,노원,강북,성북,종로)
			㈜건영이앤씨 : 이정민, 박지훈	강서권역(강서도로사업소, 강서,양천,영등포,구로)
4조	시설공단 직원	시설공단 공사감독관	시설공단 감리원	시설공단 관할구역 (자동차전용도로 등)

□ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

구 분	재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			두 께
	백 색	황 색	청 색
시공 후	240	150	80	2mm
6개월 경과시	120	70	40

- 6개월 경과 노면표시 휘도는 시공후 6개월 경과후 1주일 이내 재귀반사성능을 측정하여 측정치 90%가 기준보다 높아야 함

Ⅱ		점검내용

□ 현장점검 전 준비사항

❍ 현장점검 자료 공유를 위한 감리원 회의개최

❍ 노면표시 휘도측정기 영점조정

□ 현장점검 내용

❍ 노면표시 반사성능값 적정여부

❍ 규제내용 노면표시 적정여부

❍ 노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염 여부

❍ 문자, 횡단보도, 기호 테이프 또는 철판 사용 여부

❍ 기존 노면표시 제거후 시공여부 등

❍ 기타 노면표시 전반적인 사항

Ⅲ		점검결과 조치계획

❍ 경미한 지적사항에 대하여는 현장에서 시정

❍ 반사성능 기준 미달시 재시공

❍ 동일한 내용으로 재 지적시에는 감리와 시공사 경고

❍ 점검결과 지적사항에 대한 자료축척, 교육자료 활용

❍ 상기 노면표시 원인자공사 등 지적사항에 대해서는 각 지적사항이 시정될 수 있도록 해당기관에 통보하여 조속히 정비 조치

Ⅳ		향후계획

❍ 2018. 4. 20. : 점검계획 수립 및 통보(도로사업소, 자치구, 감리회사)

❍ 2018. 4. 23. ~ 4. 27. : 노면표시 점검대상 조사 및 확정

❍ 2018. 5. 14. ~ 5. 21. : 노면표시 현장 합동점검

❍ 2018. 6. 30. : 노면표시 점검결과 지적사항 시정조치

붙 임 : 1. 노면표시 현장점검(양식) 1부.

2. 휘도측정 대상지 조사(양식) 1부. 끝.