2018년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 계획

2018. 1.

서울특별시 소방재난본부

[재난대응과]

소방용수시설 도색 및 보온 공사계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 위한 소방용수시설 도색 및 보온 공사 계획임.

Ⅰ		관련근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 재난대응과-88(2018.1.2.)호 『2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획』

□ 1월 정례 실·본부 국장회의(2018.1.10.) “시장님 지시사항”

□ 종로 재난대응과-709(2018.1.26.)호 『71. 소방용수시설 예산신청 보고』

Ⅱ		추진방향

□ 소방용수시설의 보온·도색 공사 방법 변경

❍ 기존 : 연간 단가 계약에 따른 계약업체를 통한 각 소방서 공사 시행

❍ 변경 : 각 소방서 자체 공사업체 계약 등을 통한 공사 시행

※ 변경사유

- 소방용수 담당자 회의시(2017.11.29.) 도색·보온 공사 관련 의견 수렴

⇨ 24개 소방서 모두 소방서별 개별 사업 추진 희망

- 연간 단가 계약에 따른 공사업체의 소방서 순차적 공사로 공사기간 지연

- 공사기간 지연에 따른 지시사항 미온적 경향 및 검수 불편함 발생

□ 개별 공사 시행에 따른 효율성 확보 및 소방용수시설 예산 조기 집행

Ⅲ		소방용수시설 도색 및 보온

❍ 공사기간 : 2018.1. ~ 2018.9.

❍ 공사방법

- 소방서별 자체 계획 수립(대상 선정 등)

- 공사업체 선정 및 공사시행

- 공사 완료에 따른 검수 및 대금 지급

❍ 예    산 : 154,000천원(금 일억오천사백만원정)

- 각 소방서별 배정 예산(안) : 각 소방서 소방용수 수량에 따른 차등 배정

(단위 : 만원)

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
15,400	740	650	400	670	670	860	730	530	930	860	660	620	630	430	800	630	700	780	570	500	600	560	480	400

❍ 2017년 도색 및 보온 연간 단가(참고사항)

- 지상식 도색 : 18,290원, 지하식 도색 15,620, 보온공사 28,160원

※ 연간단가 금액임을 감안하여 자체 공사계약시 참고하시기 바라며, 향후 도색 및 보온공사 단가 산정시 3년 평균 단가를 기준으로 기준 단가액을 알려드리겠음.

Ⅳ		참고사항(감사 지적사항)

❍ 도색 및 보온공사 실시 후 119행정정보시스템에 공사일 입력

❍ 보온대상 선정 시 소화전 심도가 낮은(50cm미만) 대상을 우선 선정

❍ 공사업체로부터 준공계를 받을 때 공정별 사진(시공 전·후) 첨부

❍ 준공계 접수 시 전자문서 등록대장에 비전자문서로 등록

붙임  1. 도색 지침서 1부.

2. 보온 지침서 1부.  끝..