2018년 신호관제 추석연휴 특별점검 계획

○ 점검기간 : 2018. 09. 17.(월) ~ 2018. 09. 21.(금) / 5일간

○ 점검대상 : 1·2호선 – TCC장치 외 6종

3·4호선 – TCC장치 외 6종

○ 신호1관제 점검내용(1·2호선)

구 분	점검장소	점검일자	점검설비	점검내용
1·2호선	신호1관제 기계실 및 관제실	09/17 (C조)	TCC(서버)	- TCC(서버) · 동작상태 · LED 표시상태
			MSC(서버)	- MSC(서버) · 동작상태 · LED 표시상태
		09/18 (D조)	TCC/MSC(콘솔)	- 콘솔 · 동작상태 · 화면 표시상태
			네트워크	- 네트워크 · 동작상태 · 정보전송 상태
		09/19 (A조)	LDP	- LDP · 케이블 손상여부 · 커넥터 접속상태 · 열차운행 표시상태
		09/20 (B조)	CDTS1,2,3	- CDTS · 각종 커넥터 접속상태 · 네트워크 랜카드 동작상태 · 계 절체 동작상태
		09/21 (C조)	MMI	- MMI · 동작상태 · 화면 표시기능 · 각종 LED 표시기능

○ 신호2관제 점검내용(3·4호선)

구 분	점검장소	점검일자	점검설비	점검내용
3·4호선	신호2관제 기계실 및 관제실	09/17 (C조)	TCC(서버)	- TCC(서버) · 동작상태 · LED 표시상태
			MSC(서버)	- MSC(서버) · 동작상태 · LED 표시상태
		09/18 (D조)	TCC/MSC(콘솔)	- 콘솔 · 동작상태 · 화면 표시상태
			네트워크	- 네트워크 · 동작상태 · 정보전송 상태
		09/19 (A조)	LDP	- LDP · 케이블 손상여부 · 커넥터 접속상태 · 열차운행 표시상태
		09/20 (B조)	CDTS1,2,3	- CDTS · 각종 커넥터 접속상태 · 네트워크 랜카드 동작상태 · 계 절체 동작상태
		09/21 (C조)	MMI	- MMI · 동작상태 · 화면 표시기능 · 각종 LED 표시기능