기동장비(차량) 점검결과 지적사황 조치결과 보고(상계)

부서별	차 량	점검결과(지적사항)	비 고
상계	펌프차(21호)	□ 운전석 아래 유압호스 보호재 테이핑 요함	현장조치완료
		□ 운전석 아래 유압호스 보호재 테이핑 요함	현장조치완료
		□ 엔진부 먼지제거 요함	자체정비 완료
		□ 홈탱크 캡 수입 요함	자체정비 완료
		□ 상탑 조명등 안착 보호용 가이드 1개 부족	자체정비 완료
		□ PTO 쪼인트 그리이스 주입 요함	자체정비 완료
		□ 각종 개폐밸브 등 그리이스 주입 요함	자체정비 완료
		□ 자동그리이스 보충 요함	자체정비 완료
		□ 운전석쪽 인버터 출력장치 케이스 깨짐	자체정비 완료
		□ 번호등 전구 1개 교환 필요함	자체정비 완료
		□ 조수석쪽 주기표 옆 찌그러짐	자체정비 완료
		□ 대우오일 점검 필요함	자체정비 완료
	탱크차(30호)	□ 운전석쪽 에어크리너함 먼지제거 요함	현장조치완료
		□ 운전석 아래 로드암 녹제거 및 도색	현장조치완료
		□ 수량계 게이지 볼 미작동 이물질 제거 요함	현장조치완료
		□ 엔진부 청소 요함	자체정비 완료
		□ 펌프실 먼지제거 요함	자체정비 완료
		□ 방수구 개폐 밸브 그리이스 미주입	자체정비 완료
		□ 핸들 아래 웜기어 그리이스 주입 요함	자체정비 완료
		□ 자동그리이스 보충 요함	자체정비 완료
		□ 조수석 후면 후진등 아래부분 찌그러짐, 주기표 부착 요함	자체정비 완료
		□ 대우오일 점검 요함	자체정비 완료
	구급차(6-2호)	□ 라지에이터 캡 안쪽 녹제거 요함	자체정비 완료

정비사진

보호장비

부서별	점 검 결 과(지적사항)	비 고
상 계	□ 예비용기 기준압력(250bar)미달 3병	용기 충전 완료
공통지적 사항	□ 용기 안전도검사일,위생검사일,충전일자 기재 미흡 (수정기입 필요)	수정기입 완료

점검사항		상 계
동력 절단기	날흔들림	① 연료필터 확인 ② 절단날 교체 필요 ③ 점화플러그, 연료필터, 절단날, 엔진오일, 시동줄 등 예비소모품 비치 및 탑재
	체인오일배출 적정
	연료량 / 오일 교환
	벨트장력
	장비카드, 일지
	에어필터 / 교환여부
체인톱	점검상태 / 장력 /냉각판 청결	① 예비 소모품 비치(시동줄, 체인, 플러그 등) 및 교체 작업 숙달 필요
	체인오일(F/L사이)량 / 방출 미흡
송배풍기	연료량	① 오일량 과다 ② 점화플러그, 에어필터 예비소모품 비치 및 탑재	정비 완료
	연료배합/연기,25:1 /교환여부
	송풍관
	장비카드, 일지
	에어필터
	오일배수구
공기 공급기 세트	장비결합	① 장비결합 및 사용미숙 ② 펌프차 2세트 적재 및 위치숙지
	사용법 숙지 여부
	장비카드, 일지

진압장비

구급장비

부서별	점검결과(지적사항)	비 고
상 계	□ 기본 적재장비, 보유기준 지키지 않음 □ 장비 사용 매뉴얼 숙지 못함 □ 불용물품 관리 미비 □ 자동심장충격기 점검부 누락

통신장비

부서별	점검결과(지적사항)	비 고
부서공통	□ 통신장비현황, 관리카드 정리 미흡 □ 충전기 주변 정리 및 청결 상태 미흡 □ 무전기 주기표 부착상태 불량 □ 무전기 충전상태 불량 □ 휴대용 무전기 사용법 숙지 미흡	정비 완료