차집관로 점검 조치할 사항

연번	하천명	위 치	시설물명	규 격	정비할내용	비 고
1	당현천 (좌안)	양지 대림A 102동 앞	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
2	당현천 (좌안)	인도교 하류100m	우수토실		우수토실 토사 퇴적	직영작업
3	무수천 (좌안)	무수교 상류5m	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
4	방학천 (좌안)	쌍용A 복개구간	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
5	성북천 (좌안)	팔정사 하류	차집관로		차집관로 하부 세굴	직영작업
6	성북천 (우안)	팔정사 하류	맨 홀		맨홀 안 연결부 누수	직영작업
7	우이천 (우안)	근화교 하류20m	우수토실		우수토실 누수	직영작업
8	중랑천 (좌안)	LH아파트 1113동 앞	맨 홀		맨홀 하부 보호콘크리트 세굴	직영작업
9	중랑천 (좌안)	노원교 밑	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
10	무수천 (좌안)	만세교 상류50m	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
11	무수천 (좌안)	만세교 상류100m	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
12	무수천 (좌안)	만세교 하류50m	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
13	무수천 (좌안)	만세교 하류100m	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
14	무수천 (우안)	만세교 상류70m	맨 홀		맨홀보호콘크리트 파손	직영작업
15	정릉천 (우안)	종암4거리 복개구간	U형수로		U형수로 내 토사 퇴적	직영작업
16	인수천 (우안)	전경대 하류250m	차집관로		차집관로 보호콘크리트 파손	직영작업
17	인수천 (우안)	전경대 하류300m	차집관로		차집관로 하부 세굴	직영작업
18	인수천 (우안)	전경대 하류310m	차집관로		차집관로 하부 누수	직영작업
19	인수천 (우안)	혜심정 앞	차집관로		차집관로 막힘	직영작업
20	인수천 (좌안)	대화정 상류50m	차집관로		차집관로 하부 세굴	직영작업
21	인수천 (좌안)	대화정 상류10m	차집관로		차집관로 보호콘크리트 파손	직영작업

차집관로 점검 조치할 사항

연번	하천명	위 치	시설물명	규 격	정비할내용	비 고
22	인수천 (좌안)	대화정 앞	차집관로		차집관로 보호콘크리트 파손	직영작업
23	인수천 (우안)	미림산장 앞	차집관로		차집관로 하부 세굴	직영작업
24	인수천 (우안)	미림산장 앞	차집관로		차집관로 하부 세굴	직영작업
			이 하 여 백

2018. 10.

점검자       직   성명          (인)                                      점검자       직   성명          (인)