중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	5월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
계	11,845	11,618	-227	-1.92	․ 수전수: 2,272수전 감소 ․ 인구수: 20,729명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 20,729명 감소하여 공급량이 227,058㎥ 감소함.
청담중블록	4,181	2,927	-1,254	-30.0	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 7건 ⇒ 방지량 : 2,693㎥/일 ․ 수전수: 421수전 증가 ․ 인구수: 2,839명 감소 ⇒ 중블록 경계밸브 2개소 및 퇴수밸브 1개소 잠금(‘17.6월말) 이후부터 공급량이 전년대비 계속 감소됨.
반포중블록	3,707	4,521	814	22.0	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 80㎥/일 ․ 수전수: 1,478수전 증가 ․ 인구수: 2,781명 감소 ⇒ 중블록 경계밸브 2개소 잠금(‘17.6월말) 이후부터 공급량이 전년대비 계속 증가함.
서초중블록	2,143	2,279	136	6.3	․ 누수복구: 2건, 누수탐지: 3건 ⇒ 방지량 : 911㎥/일 ․ 수전수: 3,882수전 감소 ․ 인구수: 12,356명 감소 ⇒ 경계밸브 점검결과 3개소 잠금(‘17.7월초) 이후부터 공급량이 전년대비 계속 증가함.
방배가3중블록	620	491	-129	-20.8	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥/일 ․ 수전수: 546수전 감소 ․ 인구수: 2,026명 감소 ⇒ 인구수 및 수전수 감소로 인한 공급량 감소
암사중블록	1,049	1,218	169	16.1	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 10㎥/일 ․ 수전수: 194수전 증가 ․ 인구수: 360명 감소 ⇒ 택지지구 입주로 인한 수전수 증가로 인한 공급량 증가
방배중블록	145	182	37	25.5	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 961㎥/일 ․ 수전수: 63수전 증가 ․ 인구수: 367명 감소 ⇒ 수전수 증가로 인하여 공급량 증가