중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	6월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
계	11,880	11,779	-101	-0.85	․ 수전수: 2,562수전 감소 ․ 인구수: 20,438명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 20,438명 감소하여 공급량이 100,658㎥ 감소함.
청담중블록	3,603	2,971	-632	-17.5	․ 누수복구: 8건, 누수탐지: 9건 ⇒ 방지량 : 3,481㎥/일 ․ 수전수: 1,212수전 증가 ․ 인구수: 2,672명 감소 ⇒ 중블록 경계밸브 2개소 및 퇴수밸브 1개소 잠금(‘17.6월말) 이후부터 공급량이 전년대비 계속 감소됨.
반포중블록	4,184	4,576	392	9.4	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 5건 ⇒ 방지량 : 3,281㎥/일 ․ 수전수: 535수전 증가 ․ 인구수: 1,163명 감소 ⇒ 중블록 경계밸브 2개소 잠금(‘17.6월말) 이후부터 공급량이 전년대비 계속 증가함.
서초중블록	2,403	2,362	-41	-1.7	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 149㎥/일 ․ 수전수: 4,860수전 감소 ․ 인구수: 13,595명 감소 ⇒ 인구수 및 수전수 감소로 인한 공급량 감소
방배가3중블록	524	426	-98	-18.7	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥/일 ․ 수전수: 298수전 증가 ․ 인구수: 2,083명 감소 ⇒ 인구수 감소로 인한 공급량 감소
암사중블록	1,010	1,223	213	21.1	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 168㎥/일 ․ 수전수: 197수전 증가 ․ 인구수: 463명 감소 ⇒ 택지지구 입주로 인한 수전수 증가로 인한 공급량 증가
방배중블록	156	221	65	41.7	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 680㎥/일 ․ 수전수: 56수전 증가 ․ 인구수: 462명 감소 ⇒ 수전수 증가로 인하여 공급량 증가