중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	8월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2017년	2018년	증･감	비율(%)
계	12,133	12,809	676	5.57	․ 수전수: 3,406수전 감소 ․ 인구수: 21,930명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 21,930명 감소하였으나, 폭염으로 공급량이 662,924㎥ 증가함.
청담중블록	3,080	3,278	198	6.4	․ 누수복구: 15건, 누수탐지: 5건 ⇒ 방지량 : 2,280㎥/일 ․ 수전수: 1,082수전 증가 ․ 인구수: 2,334명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,334명 감소하였으나, 폭염으로 공급량이 198천㎥ 증가함.
반포중블록	4,654	4,927	273	5.9	․ 누수복구: 16건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 3,089㎥/일 ․ 수전수: 487수전 증가 ․ 인구수: 564명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 564명 감소하였으나, 폭염으로 공급량이 273천㎥ 증가함.
서초중블록	2,606	2,801	195	7.5	․ 누수복구: 8건, 누수탐지: 4건 ⇒ 방지량 : 567㎥/일 ․ 수전수: 5,297수전 감소 ․ 인구수: 14,952명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 14,952명 감소하였으나, 폭염으로 공급량이 195천㎥ 증가함.
방배가3중블록	506	491	-15	-3.0	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 190㎥/일 ․ 수전수: 88수전 증가 ․ 인구수: 2,763명 감소 ⇒ 인구수 감소로 인한 공급량 15천㎥ 감소함.
암사중블록	1,126	1,054	-72	-6.4	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 5㎥/일 ․ 수전수: 227수전 증가 ․ 인구수: 289명 감소 ⇒ 인구수 감소로 인한 공급량 72천㎥ 감소함.
방배중블록	161	258	97	60.2	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 309㎥/일 ․ 수전수: 7수전 증가 ․ 인구수: 1,028명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,028명 감소하였으나, 폭염으로 공급량이 97천㎥ 증가함.