2018년 9월

대기질 분석 결과

2018. 10.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 14개 도로변대기측정망, 입체측정망 및 경계측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2018년 9월 1일 ∼ 9월 30일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 14개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동※

※ 궁동 측정소 운영 일시 중단 (2017년 11월부터)

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ 기상청 자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 21.5℃로 전년 대비 0.7℃ 낮고, 평년 대비 0.3℃ 높음

❍ 강수량은 68.5 mm로 전년 대비 증가 및 평년 대비 감소하였으며, 강수일수는 11일로 전년 및 평년 대비 증가함

❍ 풍속은 1.6 m/s로 전년 및 평년 대비 감소

❍ 시정거리는 18.2 km이며, 20 km 이상 구간에서 발생빈도가 61.3%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 71 시간으로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 주풍향은 동북동풍(19.86%), 동풍(16.81%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2018년09월	21.5	68.5	11	1.6	60.7	0	18.2	71
2018년08월	28.8	202.6	15	1.7	64.7	0	17.1	79
2017년09월	22.2	43.5	9	2.0	62.0	0	15.7	205
평 년	21.2	169.3	9.1	1.9	69.2	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	<5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	21 (2.9)	37 (5.1)	37 (5.1)	184 (25.6)	441 (61.3)	720

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 20 ㎍/㎥, 초미세먼지 10 ㎍/㎥, 이산화질소 0.019 ppm, 오존 0.027 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.4 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 저농도 사례(미세먼지 일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 18일, 고농도 사례(미세먼지 일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 24시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준과 1시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준을 17개 측정소에서 초과하여 32% 환경기준을 달성하였고, 1시간 환경기준은 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성하였음

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2018년09월	20	10	0.019	0.027	0.003	0.4
2018년08월	22	14	0.017	0.030	0.004	0.4
2017년09월	32	19	0.027	0.027	0.004	0.5

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2018년09월	39	23	0.026	0.027	0.004	0.5
2017년09월	45	25	0.029	0.028	0.005	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2018년 9월	2018년 8월	2017년 9월	2018년 9월	2018년 8월	2017년 9월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	0	56	55	79
PM2.5	※35 ㎍/㎥/day	0	3	2	34	39	55
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.078	0.065	0.091
	0.060 ppm/day	0	0	0	0.048	0.035	0.049
O3	0.100 ppm/hr	0	270	6	0.097	0.168	0.110
	0.060 ppm/8hr	26	190	126	0.080	0.127	0.093
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.011	0.013	0.035
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.007	0.007	0.009
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.0	1.1	1.3
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	0.9	0.9	1.3

※　2018년 3월 27일부터 PM2.5 일평균 환경기준은 35 ㎍/㎥으로 변경되었음

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 평균은 20 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 4 ~ 56 ㎍/㎥, 중앙값은 18 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일별로는 19일에 평균농도가 39 ㎍/㎥로 가장 높았고, 21일과 26일에 8 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 초과한 측정소가 없어 환경기준 달성율은 100%임

◇그림 3. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 14 ~ 31 ㎍/㎥으로 용산구에서 가장 낮았고, 영등포구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 56 ㎍/㎥로 영등포구에서 16일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 영등포구에서 가장 크고, 노원구에서 가장 작음

◇그림 4. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 평균은 10 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 1 ~ 34 ㎍/㎥, 중앙값은 8 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일별로는 16일에 평균농도가 24 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 21일과 26~27일에 4 ㎍/㎥으로 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 초과한 측정소가 없어 환경기준 달성율은 100%임

◇그림 5. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 7 ~ 14 ㎍/㎥으로 은평구, 영등포구, 관악구에서 높았고 광진구, 중랑구, 강남구에서 낮았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 34 ㎍/㎥로 은평구(16일)에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 서대문구에서 가장 크고, 동작구에서 가장 작음

◇그림 6. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.019 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.005 ~ 0.048 ppm, 중앙값은 0.018 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.001 ~ 0.078 ppm, 중앙값은 0.017 ppm 이었음

- 월평균 농도는 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소

- 일평균 농도는 19일에 0.035 ppm으로 가장 높았고, 26일에 0.010 ppm으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준과 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여  100% 환경기준을 달성함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.013 ~ 0.024 ppm으로 강북구에서 가장 낮고, 중구, 양천구, 강남구에서 높게 나타남

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 양천구(19일)에서 0.048 ppm이었고, 1시간 최고농도는 관악구(19일 21시)에서 0.078 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 양천구에서 가장 크고 영등포구에서 가장 작음

◇ 그림 9. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.027 ppm으로 전월 대비 감소 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.019 ~ 0.033 ppm이었으며, 은평구와 영등포구에서 높게 나타나고, 강남구에서 가장 낮게 나타남

❍ 일별 농도 최고농도는 0.041 ppm으로 5~7일에 발생하였고, 8시간평균 최고농도도 6일에 가장 높은 0.063 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 영등포구(6일)에서 0.080 ppm이었고, 1시간 최고농도는 영등포구(6일 14시)와 동대문구(6일 15시)에서 0.097 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준을 17개 측정소에서 초과하였고, 1시간 환경기준은 초과한 측정소가 없어, 8시간과 1시간 환경기준 달성율은 각각 32%, 100%임

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.006 ppm 으로 동대문구에서 가장 높게 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.004 ppm이었으며, 측정소의 24시간평균 최고농도는 동대문구(19일, 22일)에서 0.007 ppm을 나타냄

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.4 ppm으로 전월 대비 동일 및 전년 대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.2 ~ 0.5 ppm으로 도봉구와 송파구에서 높고 구로구에서 가장 낮게 나타남

❍ 일별농도의 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 6일, 16일, 18~19일에 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	20	10	0.019	0.027	0.003	0.4
종로구	18	9	0.023	0.028	0.003	0.4
중구	18	9	0.024	0.029	0.003	0.4
용산구	14	8	0.019	0.026	0.003	0.3
은평구	22	14	0.016	0.033	0.004	0.4
서대문구	21	11	0.014	0.028	0.003	0.4
마포구	23	12	0.017	0.028	0.002	0.3
성동구	21	10	0.017	0.021	0.005	0.3
광진구	20	7	0.016	0.022	0.004	0.4
동대문구	15	10	0.022	0.028	0.006	0.4
중랑구	15	7	0.017	0.026	0.005	0.4
성북구	23	10	0.020	0.020	0.002	0.4
강북구	16	8	0.013	0.031	0.002	0.3
도봉구	21	9	0.014	0.028	0.004	0.5
노원구	21	9	0.016	0.024	0.004	0.4
양천구	19	9	0.024	0.026	0.002	0.4
강서구	18	9	0.021	0.029	0.003	0.4
구로구	22	8	0.020	0.029	0.003	0.2
금천구	22	11	0.020	0.028	0.003	0.4
영등포구	31	14	0.017	0.033	0.004	0.4
동작구	21	8	0.020	0.029	0.003	0.4
관악구	25	14	0.022	0.027	0.003	0.3
서초구	22	8	0.021	0.025	0.003	0.3
강남구	16	7	0.024	0.019	0.005	0.4
송파구	19	9	0.018	0.026	0.003	0.5
강동구	23	9	0.020	0.024	0.004	0.4

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 17개로 환경기준 달성율은 32%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	34	21	0.042	0.070	0.068	0.085	0.004	0.006	0.7	0.9
중구	34	21	0.040	0.069	0.071	0.094	0.004	0.005	0.6	0.8
용산구	31	25	0.036	0.061	0.064	0.080	0.004	0.006	0.6	0.7
은평구	44	34	0.030	0.058	0.070	0.084	0.005	0.007	0.7	0.8
서대문구	43	28	0.029	0.043	0.065	0.080	0.004	0.005	0.6	0.6
마포구	45	29	0.035	0.054	0.069	0.083	0.004	0.005	0.5	0.7
성동구	37	24	0.032	0.048	0.044	0.059	0.005	0.007	0.5	0.6
광진구	43	24	0.029	0.052	0.047	0.066	0.006	0.007	0.7	0.8
동대문구	33	24	0.042	0.068	0.074	0.097	0.007	0.009	0.7	0.8
중랑구	31	20	0.027	0.048	0.051	0.072	0.006	0.007	0.6	0.7
성북구	45	21	0.034	0.050	0.052	0.069	0.003	0.004	0.6	0.7
강북구	33	20	0.021	0.044	0.066	0.081	0.003	0.005	0.5	0.7
도봉구	43	23	0.023	0.046	0.061	0.078	0.006	0.008	0.7	0.8
노원구	37	21	0.030	0.057	0.048	0.069	0.005	0.007	0.6	0.6
양천구	35	21	0.048	0.076	0.060	0.073	0.002	0.004	0.6	0.7
강서구	36	23	0.042	0.064	0.072	0.081	0.004	0.006	0.6	0.7
구로구	48	26	0.042	0.061	0.074	0.089	0.005	0.007	0.4	0.5
금천구	40	25	0.043	0.073	0.065	0.082	0.004	0.006	0.6	0.7
영등포구	56	29	0.026	0.040	0.080	0.097	0.005	0.008	0.6	0.9
동작구	39	20	0.034	0.059	0.073	0.089	0.004	0.007	0.6	0.7
관악구	47	34	0.044	0.078	0.070	0.088	0.004	0.006	0.5	0.8
서초구	44	25	0.041	0.063	0.066	0.082	0.004	0.005	0.5	0.6
강남구	34	21	0.040	0.066	0.046	0.061	0.006	0.011	0.6	0.6
송파구	40	22	0.031	0.051	0.061	0.082	0.004	0.005	0.9	1.0
강동구	46	20	0.039	0.069	0.052	0.069	0.004	0.005	0.6	0.7
달성측정소수	25	25	25	25	8	25	25	25	25	25
달성율(%)2)	100%	100%	100%	100%	32%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 천호대로, 청계천로, 영등포로, 신촌로 도로변 대기측정소의 하우징 및 측정장비 교체로 인하여 6개 항목의 가동율이 유효측정처리 비율(75%) 미만이었음

□ 전용도로

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소, 오존은 전월 및 전년 대비 감소

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮게 나타남

□ 중앙차로

❍ 미세먼지는 전월과 동일 및 전년 대비 감소함. 이산화질소는 전년 대비 감소하고 오존은 전년 대비 증가함

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소, 일산화탄소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮게 나타남

◇표 8. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2018년09월	-	-	-	-	-	-
	2018년08월	28	16	0.030	0.022	0.004	0.5
	2017년09월	44	21	0.043	0.018	0.005	0.6
자동차 전용도로	2018년09월	24	12	0.030	0.020	0.004	0.4
	2018년08월	25	14	0.032	0.021	0.003	0.3
	2017년09월	40	20	0.041	0.016	0.004	0.6
중앙차로	2018년09월	26	13	0.031	0.016	0.005	0.5
	2018년08월	26	14	0.021	0.020	0.003	0.4
	2017년09월	50	24	0.059	0.013	0.005	0.7
도시대기	2018년09월	20	10	0.019	0.027	0.003	0.4

※ “-”는 측정소 및 장비 교체로 인해 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇표 9. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		25	12	0.029	0.019	0.004	0.5
일반도로 (9)	평 균	-	-	-	-	-	-
	신촌로	-	-	-	-	-	-
	청계천로	-	-	-	-	-	-
	한강대로	31	14	0.034	0.020	0.004	0.5
	종로	19	9	0.033	0.021	0.003	0.4
	홍릉로	26	15	0.016	0.021	0.003	0.6
	화랑로	22	11	0.025	0.015	0.007	0.4
	영등포로	-	-	-	-	-	-
	도산대로	25	11	0.024	0.020	0.003	0.6
	천호대로	-	-	-	-	-	-
전용도로 (2)	평 균	24	12	0.030	0.020	0.004	0.4
	강변북로	23	11	0.031	0.019	0.003	0.4
	정릉로	24	14	0.030	0.021	0.004	0.4
중앙차로 (3)	평 균	26	13	0.031	0.016	0.005	0.5
	강남대로	25	12	0.033	0.016	0.003	0.5
	동작대로	27	14	0.023	0.017	0.003	0.5
	공항대로	26	12	0.036	0.017	0.007	0.5
도시대기		20	10	0.019	0.027	0.003	0.4

※ “-”는 측정소 및 장비 교체 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇그림 13. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 14. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례는 18일, 100 ㎍/㎥ 초과 고농도 사례는 0일 이었음

◇표 11. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2018년		2017년		2018년		2017년
	9월	누적	9월	누적	9월	누적	9월	누적
일 수	18	62	4	22	0	8	0	6

◇그림 15. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

III. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

□ 발령 현황

❍ 미세먼지(PM10) 발령 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 발령 없음

2. 오존 경보제

□ 발령 현황

❍ 오존 주의보 발령 없음