				★차장			팀장	교통시설운영처장	교통사업본부장
문서번호		교통시설운영처-10769
보존기간		준영구
결재일자		2017.11.17.		협 조			현장소장
공개여부		공개
방침번호
2018년 혼잡통행료 징수시스템 유지보수 계획
			2017. 11
						교통시설운영처

2018년 혼잡통행료 징수시스템 유지보수 계획

남산 1, 3호 터널 혼잡통행료 징수(운영)시스템의 안정적 운영을 위해 전문업체와 유지보수 계약을 체결하여 시스템 장애시 신속한 복구와 원활한 기술 지원을 통해 시스템 관리에 만전을 기하고, 이용시민의 만족도를 제고하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서울시 정보기획담당관-12731(‘17.8.4,2018년 정보화사업 유지관리 분야 예산타당성

심사결과(1차) 통보)

Ⅱ		유 지 보 수 현 황

○ 유지보수 계약 현황

계 약 건 명	계 약 기 간	계 약 금 액	계 약 방 법	계 약 업 체
2017년 혼잡통행료 징수시스템 유지보수 용역	17.01.06~12.31 (12개월)	111,696천원	공개경쟁입찰	주식회사 에이텍티앤

○ 유지보수 대상 및 주요 점검활동

구 분	유 지 보 수 대 상	주 요 점 검 활 동
센타시스템 (본사 17층 전산실)	서버 2식, SAN 장비 2식, DB 2식 스토리지1식, VPN 1식, DB보안S/W 1식	센터월1회 정기점검, 수시/긴급복구 수행, 남산1,3호시스템 월2회이상 점검, 기기고장 여부 및 기능점검, 장애조치
집계시스템 (1,3호 요금관리소)	1/3호 집계서버 각 2식(4식) 스토리지 2식, 스위치허브 4식 DB 4식, 이중화툴 4식 VPN(3호) 1식, KVM 2식, 광컨버터 4식
징수시스템 (1,3호 요금관리소)	차로별 교통카드 단말기 16식 차번인식기 16식, 요금단말PC 16식
소프트웨어 (통신모듈포함)	요금단말시스템 1식, 자동면제시스템 1식 RF단말통신시스템(RF컨트롤,RF결제정보전송) 1식 집계운영시스템 1식, 센터운영시스템 1식 통신프로그램(부스⇄집계⇄센터) 1식 DB(승용차,저공해)자료 업로드시스템 1식

Ⅲ		2018년도 유지보수 추진계획

○ 유지보수 대상 :  혼잡통행료 징수시스템 일체  ※ 세부내역 [별첨.1]

- H/W : 서버, 네트워크, 저장장치, 교통카드 단말기, 징수단말시스템 등

- S/W : 데이터베이스, 집계 및 센터 운영시스템, 전송시스템, DB보안툴 등

○ 계약기간 : 2018.1.1.(계약일) ~ 12.31(12개월)

○ 예산과목 : 혼잡통행료, 대행사업비, 수선유지비(전산수선유지)

○ 소요예산 : 130,000천원

※ 서울시 정보화예산 타당성 심의필(서울시 정보기획담당관-12731,‘17.8.4)

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약 (행정안전부고시 제2017-1호 제18조)

○ 추진일정

- 2017. 11. 06 ~ 11. 24  : 계획수립 및 일상감사, 제안서 검토 의뢰

- 2017. 11. 27 ~ 12. 31  : 계약의뢰 및 업체선정

- 2018. 01. 01 ~         : 계약체결 및 유지보수 용역 시행

Ⅳ		행 정 사 항

○ 본 방침에 의거 세부내역 작성 후 일상감사, 제안서 검토 및

계약의뢰 추진.

※ 계약심사 제외대상 사업으로 계약심사 생략

- 市 정보화기획단 ‘정보화사업예산 타당성심의’를 받은 기술용역

총무처-4714호(2017.2.8, 2017년 기술계약심사업무 종합운영계획)

[별첨. 1]

유지보수대상 장비 세부내역

혼잡통행료 징수시스템 (서버 등 총 18종 91식)

구분	모델		수량	개월	위치
센타시스템 (본사 전산실)	서버	∙IBM P720 (4core 3.0G) ∙MEM : 8G ∙HDD : 146.8G*2 ∙O S : AIX 6 (서버 2대 IBM 이중화구성) - OS 및 HACMP, HMC 포함	2식	12	본사 전산실
	SAN SW	∙SAN24B-4 express	2식
	광컨버터	∙SFC-200(40Km)	2식
	Oracle 11g	∙Standard Edition 50User	2식
	저장장치	∙DS4700(450G*8, 300G*8)	1식
	VPN	∙SecureWorks 100	1식
	D’Amo	∙DataBase Data Security	1식
집계시스템 (1,3호 요금소)	집계서버	∙HP DL380 G8 ∙RAM : 16GB ∙HDD : 300G x 3 (Raid 1 + Spare 구성) ∙OS : RedHat enterprise Ex (서버 2대씩 이중화 구성)	4식		남산 1/3호 관리소
	KVM	∙HP KVM Sur Cnsl SW	2식
	Switch HUB	∙Catalyst 3750G-24TS	2식
		∙Catalyst 2960X-24TS-L	2식
	광컨버터	∙SFC-200(40Km)	2식
	저장장치	∙MSA 2040(Raid 6 + Spare)	2식
	이중화툴	∙RedHat Cluster Suite	4식
	Oracle 11g	∙Standard Edition SE 15User - Premier Support 포함	4식
	VPN	∙SecuwayGate 100	1식
징수시스템 (1,3호 요금소)	교통카드단말기	∙교통카드 단말기(3set 1식)	16식
	차량인식기(LPR)	∙차량인식기(주변기기 포함)	16식
	요금단말PC	∙요금단말PC(주변기기 포함)	16식
소프트웨어 (통신모듈포함)	징수시스템	∙요금단말시스템 (Delphi 7)	1식		남산 1/3호 터널 각부스
		∙RF단말통신시스템 (VC 6) (RF컨트롤,RF결제정보전송)	1식
		∙자동면제시스템 (Delphi XE2)	1식
		∙모니터링시스템 (Delphi XE2)	1식
	집계시스템	∙집계운영시스템(PB8)	1식		남산 1/3호 관리소
		∙유지관리시스템 (Delphi 7)	1식
	센터시스템	∙센터운영시스템(PB8)	1식		본사
		∙DB(승용차,저공해)업로드시스템(JAVA)	1식
	전송시스템	∙통신프로그램(JAVA) (부스 ⇄ 집계 ⇄ 센터)	1식		센터 집계

※ 요금단말PC 및 LPR 주변기기(영수증프린터, POS키보드, 계수기, 전광판 등) 기술지원 포함