「2018학년도 대입수능시험 관련」

전자분야 특별 수송 계획

2017. 10

기술본부 전자처

「2018학년도 대입수능시험 관련」

전자분야 특별 수송 계획

2018학년도 대학수학능력시험에 대비하여 전자설비 점검강화 및 정상기능 유지 등을 통하여 수험생의 시험장 정시 수송 및 시민고객 편의 제고를 위해 만반의 준비를 하고자 함.

Ⅰ		수능개요

1. 시 험  일 시 : 2017.11.16.(목) 08:40 ~ 17:40

□ 시  험  장 : 서울시 202개 시험장

※ 서울교통공사 해당역 135역, 186개 시험장

2. 입실 완료시간 : 08:10분까지

Ⅱ		중점 추진사항

1. 1~4호선 시험장 3개소 이상 중점 관리 대상 역

호 선	전자관리소	역(3개 초과 고사장 수)	비고
2호선	뚝섬전자관리소	신당역, 구의역	시험장 3개소 이상 소재 9개 역
	대림전자관리소	아현역, 신림역(4개소)
3호선	옥수전자관리소	연신내역, 안국역(4개소)경복궁역(4개소)
4호선	동대문역사문화전자관리소	쌍문역, 미아역

2. 5~8호선 시험장 3개소 이상 중점 관리 대상 역

호 선	전자관리소	역(3개 초과 고사장 수)	비고
5호선	개화산전자관리소	발산역(4개소), 목동역, 우장산역(6개소),	시험장 3개소 이상 소재 13개 역
	영등포전자관리소	여의나루역, 서대문역
	고덕전자관리소	고덕역
6호선	마포구청전자관리소	구산역
	한강진전자관리소	신당역
7호선	도봉전자관리소	마들역, 중계역, 하계역(4개소)
	부천전자관리소	부천시청역
8호선	모란전자관리소	수진역

3. 중점 관리 대상 역 시설물 특별점검 실시(사전점검)

- 대 상 역 : 수능시험장 시험장 3개소 초과 중점 관리 대상 역

- 점검기간 : 2017.11.08.(수)~11.15.(수) 기간중 1회

- 점검대상 : 자동개집표기 등 5종

※ 사전점검표 붙임 참조

- 점 검 자 : 전자처 직원

4. 중점 관리 대상 역 주요 예비품 비치

- 중점 관리 대상 역 관할 전자관리소 예비품 비치

- 대상설비 : 게이트(개집표기), 1회용 교통카드 발매충전기

- 비치물품 : 메인보드 1EA 예비품 비치(11월15일~16일)

5. 수능 당일 중점 관리 대상 역 관할 전자관리소 순회 강화

Ⅲ		현업부서 추진사항

1. 2018학년도 대학수학능력 시험장 인근 역사(역)

전자관리소	시험장 주변 역	비고
신답	서울역(1), 시청(1), 신설동, 청량리, 동묘앞	5역
대림	홍대입구, 이대, 아현, 서초, 방배, 낙성대, 서울대입구, 신림, 대림(2), 신도림, 문래, 도림천, 양천구청, 신정네거리	14역
뚝섬	동대문역사문화공원(2), 신당(2), 왕십리(2), 한양대, 뚝섬, 건대입구(2), 구의, 잠실나루, 잠실새내, 종합운동장, 삼성, 선릉	12역
옥수	구파발, 연신내(3), 불광(3), 독립문, 경복궁, 안국	6역
일원	압구정, 양재, 도곡, 대청, 일원, 수서, 오금(3)	7역
동대문역사문화공원	상계, 노원(4), 창동, 쌍문, 수유, 미아, 미아사거리, 길음, 한성대입구, 혜화, 동대문역사문화공원(4), 서울역(4), 숙대입구, 신용산, 이촌, 이수	16역
개화산	방화, 개화산, 발산, 우장산, 신정, 목동	6역
영등포	양평(5), 신길(5), 여의나루, 공덕(5), 애오개, 서대문	6역
답십리	동대문역사문화공원(5), 행당, 왕십리(5), 광나루	4역
고덕	명일, 고덕, 상일동, 둔촌동, 올림픽공원, 방이, 오금(5), 개롱	8역
마포구청	불광(6), 구산, 새절, 증산, DMC(6), 월드컵경기장, 망원, 광흥창	8역
한강진	대흥, 공덕(6), 효창공원앞, 신당(6), 동묘앞(6), 창신, 보문	7역
신내	고려대, 석계(6), 화랑대, 봉화산	4역
도봉산	도봉산(7), 수락산, 마들, 노원(7), 중계, 하계, 공릉	7역
건대입구	중화, 면목, 사가정, 중곡, 건대입구(7)	5역
이수	청담, 강남구청, 이수(7), 남성, 장승배기	5역
천왕	신대방삼거리, 보라매, 신풍, 대림(7), 철산, 온수(7)	6역
부천	신중동, 부천시청, 상동, 삼산체육관, 굴포천	5역
잠실	석촌, 송파, 문정	3역
모란	수진	1역

2. 전자관리소 전자분야 특별 사전점검 실시

- 대 상 역 : 관내 시험장 주변 역

- 점검기간 : 2017.11.8.(수)~11.15.(수) 기간중 1회

- 점검대상 : 자동개집표기 등 5종

※ 사전점검표 붙임 참조

- 점 검 자 : 전자관리소 전자직원

- 점검결과 : 내부결재 보관

3. 일일점검 강화 및 이례작업 지양

- 수능시험 전일 및 당일 시험장 주변 역 순회점검 철저

- 수능시험 전일 정기검사 및 이례작업 지양, 시설물 육안점검실시

4. 중점 관리 대상 역 주요 예비품 비치

5. 안전사고 및 화재예방강화

6. 비상연락망, 비상복구장비·자재 정비 철저

붙 임  시설물 특별점검표 1부.  끝.

[붙임 1]

수능대비 시설물 사전점검표(1∼4호선)

(전자 분야)

사 전 점 검	점검일 : 20 년 월 일	점검역명 :	점검자 :

※ 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

설비명	장비번호	점 검 내 용	점검결과	점검자
개집표기		APPROACH SIGNAL 현시상태
		카드인식 상태
		DISPLAY 현시상태
환급기		카드인식상태
		동전처리장치 동작상태
무인 정산기		DISPLAY 현시상태
		지폐처리장치 동작상태
		프린터 인쇄상태
판매기		DISPLAY 현시상태
		지폐처리장치 동작상태
1회용 교통카드 발매⋅ 충전기		DISPLAY 현시상태
		터치스크린 동작상태
		지폐처리장치 동작상태
		신분증인식기 동작상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고

수능대비 시설물 사전점검표(5∼8호선)

(전자 분야)

사 전 점 검	점검일 : 20 년 월 일	점검역명 :	점검자 :

※ 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

설비명	장비번호	점 검 내 용	점검결과	점검자
자동 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 및 플랩동작 상태
		내‧외부 청결 상태
개방형 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 동작상태
		내‧외부 청결 상태
E/V용 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시
		음성 기능 및 램프 상태
		내‧외부 청결 상태
개방형 비상 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 및 인터폰 동작상태
		내‧외부 청결 상태
1회용 교통카드 발매⋅ 충전기		교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태
		지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능
		사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능
		프린터 인쇄 기능
		내‧외부 청결 상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고